■ 연구실 사전유해인자위험분석 실시에 관한 지침 [별지 제1호서식]

연구실 안전현황1)

(보존기간 : 연구종료일부터 3년)

기관명

구 분

1.대 학	□		2.연 구 기 관	□
3.기업부설(연)	□		4.기 타	□

연구실 개요

연구실명2)

연구실 위치

동                       층                      호

연구실 면적

㎡

연구 분야

(복수선택 가능)

1.화학 / 화공	□		2.기계 / 물리	□
3.전기 / 전자	□		4.생명 /미생물	□
5.건축/토목/자원	□
6.기 타	□		( )

연구실책임자명

연락처

(e-mail 포함)

연구실 안전관리

담당자명

연락처

(e-mail 포함)

비상연락처3)

연구실안전환경관리자 :                병원 :

사고처리기관(소방서 등) :                기타 :

연구실 수행 연구개발활동명4)

(실험/연구과제명)

1.

2.

⁝

연구활동종사자 현황

연 번

이 름

(성별 표시)

직 위5)

(교수/연구원/학생 등)

담당 연구개발활동명6)

(연구/실험/실습명)

주요기자재 현황

연 번

기자재명

(연구기구․기계․장비)

규 격(수량)

활용 용도

비 고

연구실 유해인자

화학물질(「산업안전보건법」, 「화학물질관리법」 기준)7)

- 보유 물질 -					- 보유 수량 -
1.폭발성 물질	□	2.인화성 물질	□			1.10종 미만	□
3.물 반응성 물질	□	4.산화성 물질	□			2.10종 ~ 30종 미만	□
5.고압가스	□	6.자기반응성 물질	□			3.30종 ~ 50종 미만	□
7.발화성 물질	□	8.유기과산화물	□			4.50종 ~ 100종 미만	□
9.금속부식성 물질	□					5.100종 이상	□

가    스

(「고압가스관리법」 기준)8)

생물체

1.고위험병원체                       (   )종

2.고위험병원체를 제외한 제3 위험군   (   )종

3.고위험병원체를 제외한 제4 위험군   (   )종

물리적 유해인자

1.소음	□	2.진동	□	3.방사선	□
4.이상기온	□	5.이상기압	□	6.분진	□
7.전기	□	8.레이저	□	9.위험기계·기구	□
10.기타	□	(		)

24시간 가동여부

□Yes   □No

정전시 긴급대응 여부

□Yes   □No

개인보호구 현황 및 수량9)

보안경/고글/보안면		안전화/내화학장화/절연장화		귀마개/귀덮개
레이저 보안경		안전장갑		실험실 가운
안전모/머리커버		방진/방독/송기 마스크		보호복
기타

안전장비 및 설비 보유현황

□ 세안설비(Eye washer)	□ 비상샤워시설	□ 흄후드	□ 국소배기장치
□ 가스누출경보장치	□ 자동차단밸브(AVS)	□ 중화제독장치(Scrubber)	□ 가스 실린더 캐비넷
□ 케미컬누출대응킷	□ 유(油)흡착포	□ 안전폐액통	□ 레이저 방호장치
□ 시약보관캐비넷	□ 글러브 박스	□ 불산치료제(CGG)	□ 소화기
□ 기타 ( )

연구실 배치현황10)

배치도

주요 유해인자 위험설비 사진

<전 체>

<해당사진>

<해당사진>

<해당사진>

<해당사진>

연구개발활동별(실험․실습/연구과제별) 유해인자 위험분석11)

(보존기간 : 연구종료일부터 3년)

연구명 (실험․실습/연구과제명)		연구기간 (실험․실습/연구과제)
연구 (실험‧실습/연구과제) 주요 내용
연구활동종사자12)

유해인자	유해인자 기본정보13)
1) 「산업안전보건법」 제39조의 유해인자 중 화학물질 및 「화학물질관리법」 제2조에 따른 유해화학물질	CAS NO	보유 수량	GHS등급 (위험, 경고)		NFPA14) 심볼	위험분석
	물질명
	①
	②
2) 「산업안전보건법」 제39조의 유해인자 중 가스 및 「고압가스 관리법」에 의한 독성 가스	가스명	보유 수량	가스종류 (특정, 독성, 가연성, 고압, 액화 및 압축)			위험분석
	①
	②
3) 생물체15) (고위험병원체 및 고위험병원체를 제외한 제3,4위험군)	생물체명	고위험병원체 해당여부		위험군 분류		위험분석
	①
	②
4) 물리적 유해인자16) (소음, 진동, 방사선, 이상기온, 이상기압, 분진, 전기, 레이저, 위험기계․기구 등)	기구명	유해인자종류		크기17)		위험분석
	①
	②

안전계획
취급방법
저장방법
폐기방법
안전설비 및 개인보호구 활용방안18)
비상조치계획
응급조치 방법
누출시 대처방법
화재‧폭발시 대처방법

1) 해당 연구실에 전반에 대한 기본적인 내용(연구실 개요, 수행 연구개발활동명, 연구활동종사자 현황, 주요 기자재 현황, 연구실 유해인자, 개인보호구 현황 및 수량, 연구실 배치 현황)을 작성

- 연구실안전현황은 연구실당 1개만 작성하는 것이며, 연구/실험/실습별 개별로 작성사항은 아님

2) 첫 째 줄은 연구실 명을 작성하고 두 번째 줄은 단과대학명/학과명/부서명/팀명 등 연구실 소속을 작성

3) 사고발생시 조치를 위한 내부 및 외부 기관 연락처를 작성(사고처리 기관 및 병원 등)

4) 해당 연구실에서 고시 시행 이후 시작된 연구명(실험명/프로젝트명) 전체를 각각 작성

5) 직위는 교수, 연구원(책임연구원, 선임연구원, 연구원, 파견연구원 등), 학생(대학원생, 학부생 등) 구분하여 작성

6) 해당 연구개발활동 명칭은 연구활동종사자가 담당 또는 수행하고 있는 연구명(실험명/프로젝트명)을 모두 작성

7) 연구실내에 보유하고 있는 화학물질 종류 및 보유수량을 표기(화학물질 종류는 중복으로 표시 가능)

8) 연구실내에서 사용 및 설치되어 있는 모든 가스에 대하여 작성

9) 연구실내에 보유하고 있는 개인보호구의 수량에 대하여 작성

10) 연구실 배치도를 서식에 붙여 넣었을 때 너무 작아 배치도 구분이 어렵다면, 따로 A4크기로 첨부하여 같이 게시

11) 연구실내에서 수행하는 모든 실험(실험․실습, 연구과제 포함)에 대하여 각각 작성

12) 해당 연구활동을 수행하는 연구활동종사자의 이름을 작성. 단, 학부 실험 등 대규모 인원이 실험을 수행 또는 참여하는 경우 연구활동종사자 인원수 및 실험 시간만 작성

13) 해당 연구활동에서 사용하는 화학물질, 가스, 생물체, 물리적 유해인자 등을 작성

14) NFPA 심볼

※ NFPA 등급을 가지고 있는 유해인자에 대해서는 다음의 심볼을 이용하여 표현한다.

※ 화학물질은 NFPA(National Fire Protection Association : 미국의 화재방재청의 분류(인체위해물질(health Hazard), 화재위험물질(Fire Hazard), 반응성물질(Reactivity), 특수위험물질(Specific Hazard)에 따르되 해당물질 1이상인 경우 각각 표기(중복기재 가능)

구 분	4	3	2	1	0
인체위해물질 (Health Hazard)	치명적임	매우 유해함	유해함	약간 유해함	유해하지 않음
화재위험물질 (Fire Hazard)	인화점이 22.8℃이하	인화점이 37.8℃이하	인화점이 37.8℃~93.3℃	인화점이 93.3℃이상	잘 타지 않음
반응성물질 (Reactivity)	폭발할 수 있음	충격이나 열을 가하면 폭발할 수 있음	화학물질과 격렬하게 반응함	열에 불안전함	안정함

* 특수위험물질 : \(물과 반응할 수 있으며 반응시 심각한 위험 수반), OX or OXY(산화제), ACID(산성), ALK(염기성), POI(독성), 방사능표시(방사능물질), CRY or CRYO(극저온 물질) 등

15) 생물체란 미생물 및 동물 등을 포함하는 명칭으로 유전자변형생물체 등을 모두 포함한다.

※ 서식에 작성 시 제3,4위험군의 경우 고위험 병원체를 제외한 위험군만 작성

※ 고위험병원체란 생물테러의 목적으로 이용되거나 사고 등에 의하여 외부에 유출될 경우 국민 건강에 심각한 위험을 초래할 수 있는 감염병병원체로서「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」시행규칙 별표1과 같다.

※ 생물체의 위험군 분류는 인체 및 환경에 미치는 위해 정도에 따라 다음의 네가지 위험군으로 분류하며,  위험군별 해당 생물체 목록은 「유전자재조합실험지침」별표2와 같다.

위험군 분류	분류 기준
제1위험군	연구활동종사자에게 질병을 일으키지 아니하며, 환경에 방출되더라도 위해를 일으키지 않는 생물체
제2위험군	연구활동종사자에게 감염되었을 경우 증세가 심각하지 않고 예방 또는 치료가 용이하며, 환경에 방출되더라도 위해가 경미하고 치유가 용이한 생물체
제3위험군	연구활동종사자에게 감염되었을 경우 증세가 심각할 수 있으나 예방 또는 치료가 가능하며, 환경에 방출되었을 경우 위해가 상당할 수 있으나 치유가 가능한 생물체
제4위험군	연구활동종사자에게 감염되었을 경우 증세가 매우 치명적이고 예방 또는 치료가 어려우며, 환경에 방출되었을 경우 위해가 막대하고 치유가 곤란한 생물체

16) 물리적 유해인자

※ 산업안전보건법 시행규칙 제81조제1항 별표11의2(소음, 진동, 방사선, 이상기압, 이상기온의 기준)

□소음: 소음성난청을 유발할 수 있는 85데시벨(A) 이상의 시끄러운 소리

□진동: 착암기, 핸드 해머 등의 공구를 사용함으로써 발생되는 백립병ㆍ레이노 현상ㆍ말초순환장애 등의 국소             진동 및 차량 등을 이용함으로써 발생되는 관절통ㆍ디스크ㆍ소화장애 등의 전신 진동

□방사선: 직접ㆍ간접으로 공기 또는 세포를 전리하는 능력을 가진 알파선ㆍ베타선ㆍ감마선ㆍ엑스선ㆍ중성자선  등의 전자선

□이상기압: 게이지 압력이 제곱센티미터당 1킬로그램 초과 또는 미만인 기압

□이상기온: 고열ㆍ한랭ㆍ다습으로 인하여 열사병ㆍ동상ㆍ피부질환 등을 일으킬 수 있는 기온

□분진: 대기 중에 부유하거나 비산강하(飛散降下)하는 미세한 고체상의 입자상 물질

※ 전기, 레이저, 위험기계․기구(산업안전보건법 시행령 제28조의 6(안전검사 대상 유해․위험기계 등) 12종, 조립에 의한 기계․기구(설비 및 장비 포함)) 등도 물리적 유해인자에 포함

17) 물리적 유해인자에 대한 측정값 또는 제품 인증서 또는 설명서에 기재되어 있는 물리적 인자값 작성

18) 개인보호구 활용방안에는 유해인자 위험분석을 통한 개인보호구 선정결과도 반영하여 기재