1. 지정공모 (병렬형)	‘20년 상용표준물질개발‧보급사업 신규과제 RFP

관리번호

2020-첨단소재-병렬-지정-01

산업

기술

분류

중분류

표준

물질

분류

중분류

과제성격

□ 원천기술   □ 혁신제품

■ 해당없음

* 세부과제 참조

* 세부과제 참조

융합유형

□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형  □ 신산업(시장)창출형  ■ 해당없음

해당여부

□ 특허연계    □ 표준연계   □ 디자인연계   □ 글로벌협력형 R&D

□ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁   □ 경진대회형   □ 규제개선 ■ 해당없음

과제명

화학·바이오분야 상용표준물질개발보급사업

(TRL :  [시작] 5단계 〜 [종료] 7단계)

1. 개념 및 정의

ㅇ 표준물질

- 기기 교정이나 측정 방법 평가, 또는 재료값을 부여하기 위하여, 하나 또는 그 이상 특성값이 충분히 균일하게 잘 확정되어 있는 재료 또는 물질

ㅇ 표준물질의 종류

- 인증표준물질(CRM), 인증서가 수반되는 표준물질로, 하나 또는 그이상의 특성값이 그 값을 나타내는 단위의 정확한 현시에 의해 소급성을 확립하는 절차에 따라 인증되고, 표기된 신뢰수준의 불확도가 첨부된 것

- 표준물질(RM), 측정 과정에서 사용할 목적으로 만들어진 하나 또는 그 이상의 특성에 관하여 충분히 균질하고 안정된 물질

ㅇ 표준물질의 필요성

- 각국의 인증이나 규제에 대응하고, 산업제품의 품질신뢰성을 높이기 위해 표준물질 사용을 통한 신뢰성 높은 시험이 요구됨

- 일본 수출규제에 따른 국내 산업의 기술기반을 고도화 하고, 반도체, 디스플레이 등 산업전반의 부품소재 기술력을 높이기 위한 기술자주권 확보

2. 연구목표 및 내용

□ 최종 목표

ㅇ 화학‧바이오 분야의 상용표준물질 개발 및 보급

- 화학‧바이오 분야 표준물질 15개 개발

- 화학‧바이오 분야 표준물질 중장기 로드맵수립

□  연구내용

ㅇ 분야별 특성 및 시급성을 고려한 상용표준물질의 개발

- 소급성 확보가 가능한 분야의 경우 인증표준물질 개발

* KRISS 등 기존에 보급된 인증표준물질로부터 소급성 확보

- 시급성을 요하는 분야의 경우 표준물질 개발

* 현 시점에서 산업수요의 시급성은 있으나, 소급성의 확보가 어려운 분야

ㅇ 표준물질 중장기 로드맵수립

- 화학‧바이오 분야 산업경쟁력을 높이기 위한 중장기 로드맵수립을 통해 시급성, 활용성 등을 고려한 표준물질 개발보급의 우선순위 도출

ㅇ 화학‧바이오 분야 표준물질 산업협력체계구축

- 화학바이오분야 표준물질 개발기관의 협업체계를 구축하여 기업의 생산기술과 표준물질생산기관의 인증 인프라를 융합하여 표준물질 산업 생태계조성

- 개발된 표준물질이 산업전반에 활용되도록 기술지원 및 활용확대를 위한 네트워크 구축

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	단위
1	개발품목수	15	개
2	목표 균질도 달성율	90	%
3	표준물질보급 수혜 기업·대학·연구기관 수	70	개
4	로드맵수립	1	건

3. 국내외 기술 동향

ㅇ 국내 동향

- 국가측정표준 대표기관(NMI)인 KRISS를 비롯하여 12개의 ISO Guide 34 인정을 득한 공인표준물질생산기관이 표준물질 보급에 힘쓰고 있음

* 그러나 산업 각 분야에서 요구하는 표준물질의 공급을 해소하기엔 역부족임

ㅇ 해외 동향

- 세계 주요 표준물질생산기관은 다양한 표준물질의 확보 및 공급망의 확대를 위해 발 빠르게 움직이고 있음

- 일본, 중국 등 우리나라의 수출경쟁국에서 다양한 분야의 표준물질 공급을 통하여 산업전반의 경쟁력을 확보해 나가고 있음

4. 지원 필요성

□ 경제적 지원 필요성

ㅇ 표준물질은 시험·분석에 관한 일부 전문기관에 의해 주로 소비

- 시장이 작은 특성이 있어 소득이 적은 반면 개발에 소요되는 비용, 기술, 인력 등 많은 자원을 요구하고 있어 민간에서 손해를 감수하며 개발하기 어려움

□ 정부/정책적 지원 필요성

ㅇ 국내 산업의 품질경쟁력을 확보하고, 규제물질의 정확한 분석을 위한 표준물질의 개발에 관계법령에 제한 받고 있는지에 대한 검토와 지원이 필요함

ㅇ 일본 수출규제 따른 반도체, 디스플레이 등 첨단산업의 주요 부품소재의 품질경쟁력을 높이기 위한 적절한 표준물질의 보급이 시급함

5. 활용방안 및 기대효과

□ 활용방안

ㅇ 표준물질 보급을 통하여 국가 산업 경쟁력 전반을 강화

□ 기술적/경제적/기타 기대효과

ㅇ 국내 표준물질의 해외 의존도 감소

- 첨단산업분야 등 주요 산업분야 표준물질의 해외 의존도를 낮추고 기업의 제품경쟁력 향상을 위한 기술자립도 증대

ㅇ 표준물질 개발인프라 확대

- 과업을 통해 구축한 표준물질생산 체계를 통하여 다양한 분야의 표준물질개발을 촉진할 수 있는 산업생태계조성

6. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 30억원 이내(총 정부출연금 60억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 비영리기관(총괄주관), 제한없음(세부주관)

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명

화학·바이오분야 상용표준물질개발보급사업

세부과제명

(총괄) 화학·바이오분야 상용표준물질개발보급사업 총괄기관 운영

기술분류

대분류

화학/바이오·의료

표준물질분류

중분류

-

융합유형

□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형  □ 신산업(시장)창출형  ■ 해당없음

해당여부

□ 특허연계    □ 표준연계   □ 디자인연계   □ 글로벌협력형 R&D

□ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁   □ 경진대회형   □ 규제개선 ■ 해당없음

1. 개념 및 정의

ㅇ 개념

- 화학·바이오분야 상용표준물질 개발지원 위한 총괄기관 운영

ㅇ 정의

- 화학·바이오분야 상용표준물질개발보급사업 참여기관 연계/협력체계 구축

2. 연구목표 및 내용

□ 최종 목표

ㅇ 화학·바이오분야 상용표준물질개발보급사업 총괄기관 운영

- 화학·바이오분야 로드맵 구축, 세부기관 내 우수성과 발굴 및 보급 확산 등 화학·바이오분야 상용표준물질개발보급사업 협력체계 마련

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	단위
1	총괄-세부 간 워크숍·정례회의 개최	5	회
2	해당 분야 로드맵 수립	1	건
3	개발 표준물질 활용한 숙련도 스킴 설계	5	개

□  연구내용

ㅇ 화학·바이오분야 상용표준물질개발보급사업 협의체 구성

- 참여기관 네트워크 구축 및 정례회의 개최, 세미나 및 기술교류회 개최, 우수 개발·보급 사례 정보 공유, 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록신청 지원 등

ㅇ 화학·바이오분야 상용표준물질개발 로드맵 구축

- 상용표준물질 개발 우선품목 도출, 로드맵 마련 작업반 운영, 산학연 전문가 설문조사, 국내외 (상용)표준물질 개발동향 정보 공유 등

ㅇ 화학·바이오분야 상용표준물질보급 확산

- 성과 발표회 개최, 개발 상용표준물질 안내책자 발간, 개발 표준물질의 제조기업 활용(QCM) 확대를 위한 제품 품질관리 연계 방안 마련 등

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 2억원 이내(총 정부출연금 4억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 비영리기관(ISO Guide 34/ISO 17034 인정 표준물질생산기관)

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명

화학·바이오분야 상용표준물질개발보급사업

세부과제명

(1세부) 반도체 공정용 불화수소 표준가스 개발 및 보급

기술분류

중분류

화학공정

표준물질분류

중분류

가스

융합유형

□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형  □ 신산업(시장)창출형  ■ 해당없음

해당여부

□ 특허연계    □ 표준연계   □ 디자인연계   □ 글로벌협력형 R&D

□ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁   □ 경진대회형   □ 규제개선 ■ 해당없음

1. 개념 및 정의

ㅇ 불화수소(Hydrogen fluoride) 가스는 에칭가스(etching gas)로 많이 사용되며, 최근 일본의 수출규제에 따라 반도체 산업용 고순도 불화수소를 비롯한 공정분석용 표준가스 등의 가스 소재 수입이 제한되어 산업적 피해를 입고 있음

- 소량 누출 시에도 인체에 치명적인 영향을 미치는 독성가스임

ㅇ 반도체 사업용 가스 소재의 국산화가 진행되고 있으나 관련된 측정기술과 함께 분석용 표준가스가 없어 소재 국산화가 매우 느리게 진행되고 있으므로 이를 극복하기 위하여 관련 표준가스의 개발이 시급함

2. 연구목표 및 내용

□ 최종 목표 및 내용

ㅇ 불화수소 표준가스 개발

- 불화수소 표준가스 : 5 μmol/mol 수준의 표준가스 개발

ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보

- 제조된 표준가스의 균질도 확보

- 불확도 산정

ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI)

ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질개발	불화수소 표준가스개발	5 μmol/mol 수준
2	균질도	5 % 이내
3	불확도	상대확장불확도 10 % 이내
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	개발 수량	10 ea 이상
6	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
7	산업체 보급	2건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 1억원 이내(총 정부출연금 2억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명

화학·바이오분야 상용표준물질개발보급사업

세부과제명

(2세부) 반도체 공정용 사불화 규소, 포스핀 및 디보란 표준가스 개발 및 보급

기술분류

중분류

화학공정

표준물질분류

중분류

가스

융합유형

□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형  □ 신산업(시장)창출형  ■ 해당없음

해당여부

□ 특허연계    □ 표준연계   □ 디자인연계   □ 글로벌협력형 R&D

□ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁   □ 경진대회형   □ 규제개선 ■ 해당없음

1. 개념 및 정의

ㅇ 사불화 규소는 반도체의 품질에 영향을 끼치는 에칭가스의 주요 불순물로 검증이 필요함

ㅇ 포스핀과 디보란은 반도체 공정에서 이온주입, doping, epitaxial 성장 등에 단일 혹은 혼합 가스로 쓰이고 있으며, 독성이 있고 공정 특성상 높은 순도를 요구되고 있음

ㅇ 반도체 업체에서 고순도 및 혼합가스 소재를 공급하는 회사에서 공정관리용으로 필요함

- 반도체 소재 산업의 공정관리용 표준물질의 자립화에 필요함

2. 연구목표 및 내용

□ 최종 목표 및 내용

ㅇ 사불화 규소 및 포스핀, 디보란 표준가스 개발

- 사불화 규소 표준가스 : 10 μmol/mol 수준의 표준가스 개발

- 포스핀 표준가스 : 100 μmol/mol 수준의 표준가스 개발

ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보

- 제조된 소재의 균질도 확보

- 불확도 산정

ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI)

ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	사불화 규소, 포스핀 디보란 표준가스개발	사불화 규소 10 μmol/mol 포스핀, 디보란 100 μmol/mol
2	균질도	5 % 이내
3	불확도	상대확장불확도 10 % 이내
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	개발 수량	10 ea 이상
6	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
7	산업체 보급	2건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 1.5억원 이내(총 정부출연금 3억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명

화학·바이오분야 상용표준물질개발보급사업

세부과제명

(3세부) 세포독성 평가용 PE, ZDEC, ZDBC 상용표준물질 개발 및 보급

기술분류

중분류

의약 바이오

표준물질분류

중분류

임상 및 생화학 물질

융합유형

□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형  □ 신산업(시장)창출형  ■ 해당없음

해당여부

□ 특허연계    □ 표준연계   □ 디자인연계   □ 글로벌협력형 R&D

□ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁   □ 경진대회형   □ 규제개선 ■ 해당없음

1. 개념 및 정의

ㅇ 생물학적 안전성 평가를 위한 표준물질은 의료기기 생물학적 안전성 평가 중 세포독성시험과 이식시험에 필요한 물질이며, 시험물질과 함께 음성대조와 양성대조로 시험에 적용되어 객관적인 결과 판독에 중요한 역할을 함

- 음성대조 표준물질은 고밀도 폴리에틸렌(High density polyethylene) 재질의 막대나 시트, 필름이, 양성대조 표준물질은 zinc diethyldithiocarbamate(ZDEC) 또는 zinc dibutyldithiocarbamate(ZDBC)를 포함하는 폴리우레탄 필름이 널리 적용됨

ㅇ 최근 국내에서 생물학적 안전성 평가에 대한 시험기준이 ISO기준에서 GLP기준으로 옮겨가는 추세에 따라, 표준물질의 사용량은 불가피하게 증가할 것임

- 현재 일본의 수출규제는 주로 국내 반도체, 디스플레이 산업에 영향을 미치고 있으나, 규제의 장기화 및 확대를 대비해 일본 의존도가 높은 생물학적 안전성 평가를 위한 표준물질의 국산화가 절실한 상황임

2. 연구목표 및 내용

□ 최종 목표 및 내용

ㅇ 세포독성 평가를 위한 PE, ZDEC, ZDBC 표준물질(3품목) 개발

- 고밀도 폴리에틸렌의 분자량, 첨가제, 가공성, 구입 용이성 등을 고려하여 다양한 후보군 선정 및 음성대조 표준물질 개발

- 세포독성을 부여하는 ZDEC, ZDBC 후보군 선정

- 분자량, 가공성, 구입 용이성 등을 고려하여 ZDEC, ZDBC의 매트릭스가 되는 폴리우레탄 후보군 선정

- 서로 다른 함량의 ZDEC, ZDBC를 포함한 폴리우레탄 기반의 양성대조 표준물질 개발

- 사용자의 편의를 위해 sheet, granule 등 다양한 형태의 표준물질 개발

ㅇ 개발 표준물질의 유효성 확보

- 제조된 소재의 균질도 및 안정성 확보

ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI)

ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질개발	세포독성 음성대조 표준물질: plating efficiency 80 % 이상 양성대조 표준물질: 세포생존율 70 % 이하
2	안정성	6개월 이상
3	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
4	개발 수량	100 ea 이상
5	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
6	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 2.5억원 이내(총 정부출연금 5억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명

화학·바이오분야 상용표준물질개발보급사업

세부과제명

(4세부) 크림형 화장품 인증표준물질 개발 및 보급

기술분류

중분류

정밀화학

표준물질분류

중분류

기타 화학조성

융합유형

□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형  □ 신산업(시장)창출형  ■ 해당없음

해당여부

□ 특허연계    □ 표준연계   □ 디자인연계   □ 글로벌협력형 R&D

□ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁   □ 경진대회형   □ 규제개선 ■ 해당없음

1. 개념 및 정의

ㅇ 국내 “K-Beauty”의 주요산업인 화장품 산업은 5년 연속 무역수지 흑자를 달성하고 지난해는 무역수지 흑자가 ‘17년 대비 28.4 % 증가하고 생산실적은 ’17년 대비 14.7 % 증가하며 지속적으로 고속성장하고 있음

ㅇ 화장품 산업의 지속적인 성장은 국내 화장품의 우수한 기술력과 높은 품질 경쟁력이 바탕이 된 것임. 그러나 생산실적의 약 76 %가 상위 20위 기업에 집중되어 있음

- 지난해 국내 제조 화장품에서 중금속(Sb)이 검출되어 판매중단 및 회수조치가 발생하는 등 제품 품질관리의 필요성이 산업의 고속성장과 함께 절실히 요구되고 있음

2. 연구목표 및 내용

□ 최종 목표 및 내용

ㅇ 원소분석용 크림형 화장품 인증표준물질(CRM) 개발

- 인증원소 : 납(Pb), 비소(As), 안티몬(Sb), 카드뮴(Cd), 니켈(Ni), 수은(Hg) 6종 인증

- 인증농도 : 각 원소별 규제치의 10 % ~ 100 %

* 규제치 : 화장품안전기준(식품의약품안전처 고시 2019-93호)

ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보

- 제조된 소재의 균질도 확보

- 불확도 산정

ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI)

ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	납, 비소, 안티몬, 카드뮴, 니켈, 수은 6종 포함 인증표준물질 개발	각 원소별 규제치의 10 % ~ 100 %
2	균질도	5 % 이내
3	불확도	상대확장불확도 10 % 이내
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	개발 수량	100 ea 이상
6	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
7	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 1.5억원 이내(총 정부출연금 3억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명	화학·바이오분야 상용표준물질개발보급사업
세부과제명	(5세부) 염소계 난연제 분석용 ABS 상용표준물질 개발 및 보급
기술분류	중분류	고분자 재료			표준물질분류	중분류	고분자
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업(시장)창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ 특허연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ 글로벌협력형 R&D □ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁 □ 경진대회형 □ 규제개선 ■ 해당없음
1. 개념 및 정의
ㅇ 염소계 난연제 중 단쇄염화파라핀(SCCPs)와 TCEP(Tri-Chloro-Ethyl Phosphate)의 분석을 위한 상용표준물질 개발 ㅇ EU POPs 등 전기전자제품에 대한 국제환경규제 및 유해물질 관리기준 충족 여부 확인을 위한 고분자 소재 표준물질 개발 - TCEP는 플라스틱/섬유 등에 난연제로 사용되는 물질로 EU에서 2010년부터 0.3 wt % 이하로 규제하고 있으며 이후 미국, 캐나다 등으로 규제 확산 - SCCPs는 중량대비‘1 %미만 함유한 화학물질및 혼합물' 또는‘0.15 %미만 함유한 완제품'의 생산, 시장유통 및 사용이 허가로 관리 중
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 및 내용 ㅇ 염소계 난연제 중 단쇄염화파라핀(SCCPs)의 분석을 위한 상용표준물질 개발 - 전기전자용 고분자소재(ABS)에 함유된 SCCPs의 분석 유효성 검증에 활용 - 전기전자 제품에 대한 규제 및 관리기준인 (1 000 mg/kg) 충족 여부 확인을 위한 고분자 소재 표준물질 개발 ㅇ TCEP의 분석을 위한 상용표준물질 개발 - 고분자소재(ABS)에 함유된 TCEP의 분석 유효성 검증에 활용 ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보 - 제조된 소재의 균질도 확보 - 불확도 산정 ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI) ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	SCCPs가 함유된 고분자소재 2종 이상 TCEP가 함유된 고분자소재 2종 이상	2성분 동시 함유 시 2종 이상(농도별)
2	균질도	5 % 이내
3	안정성	6개월 이상
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	개발 수량	100 ea 이상
6	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
7	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 2억원 이내(총 정부출연금 4억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명	화학·바이오분야 상용표준물질개발보급사업
세부과제명	(6세부) 전자재료용 고분자 소재의 브롬계 난연제 함량 분석용 인증표준물질 개발 및 보급
기술분류	중분류	고분자 재료			표준물질분류	중분류	고분자
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업(시장)창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ 특허연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ 글로벌협력형 R&D □ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁 □ 경진대회형 □ 규제개선 ■ 해당없음
1. 개념 및 정의
ㅇ 브롬계 난연(PBB, PBDE)는 가연성 소재 및 제품에 난연성(Flammability)을 부여하기 위해 사용되는 유기계 난연제로, 전자재료용 고분자 소재 등 산업 전 분야에 폭 넓게 사용되고 있음 ㅇ 전자재료용 고분자 소재(ABS) 중 EU RoHs, REACH 등에서 규제하고 있는 2종의 브롬계 난연제(PBB, PBDE)의 분석을 위한 인증 표준물질의 국산화 필요성 대두
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 및 내용 ㅇ 전자재료용 고분자 소재(ABS)에 함유된 브롬계 난연제인 PBB와 PBDE의 분석을 위한 인증표준물질 개발 - PBB와 PBDE가 동시 함유된 고분자 소재(ABS) 2종 이상 개발 - 전기전자 제품에 대한 규제 및 관리기준인 1 000 mg/kg 충족 여부 확인을 위한 고분자 소재 표준물질 개발 ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보 - 제조된 소재의 균질도 확보 - 불확도 산정 - 6개 이상의 시험소가 참여하는 RRT 실시를 통한 유효성 검증 ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI) ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	PBB와 PBDE가 동시 함유된 고분자 소재(ABS) 2종 이상	1 000 mg/kg 이하 농도별 2종 이상
2	균질도	5 % 이내
3	안정성	6개월 이상
4	불확도	상대확장불확도 10 % 이내
5	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
6	개발 수량	100 ea 이상
7	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
8	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 1.5억원 이내(총 정부출연금 3억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명	화학·바이오분야 상용표준물질개발보급사업
세부과제명	(7세부) 미생물 정성정량 분석을 위한 표준균주 상용표준물질 개발 및 보급
기술분류	중분류	균주/효소의약품			표준물질분류	중분류	식품 및 농업관련 물질, 임상 및 생화학물질
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업(시장)창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ 특허연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ 글로벌협력형 R&D □ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁 □ 경진대회형 □ 규제개선 ■ 해당없음
1. 개념 및 정의
ㅇ 세계적으로 바이오, 헬스, 뷰티 및 실버산업 등 다양한 산업의 급성장함에 따라 고객니즈에 의해 의약품, 화장품, 식품, 수질 등 생물학 관련 산업분야에서 생물학 시험의 적합성 여부를 분석하기 위해 Bioball 표준물질이 필요하나 국내에서는 생명공학 분야의 기술적 접목에 대한 어려움으로 표준물질 생산에 어려움을 겪고 있고, 고가의 수입제품에 의존하고 있음 ㅇ 바이오산업의 다양한 분야에서 생산제품의 안전성 확보를 위하여 미생물 시험이 필수적으로 수행되어야 하므로 국내 Bioball 표준균주 자립화를 통해 국내외 바이오산업 전 분야에 걸쳐 제품 안전성 및 분석업무에 대한 신뢰성을 향상시키고 해외의존도를 낮춰 국내바이오산업에 기여할 수 있음
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 및 내용 ㅇ 안정된 특성값을 갖는 Bioball 표준물질(RM) 개발 - 미생물 정성 분석방법의 정도관리를 위한 표준물질 개발 - 미생물 정량 및 검출 방법의 정도관리를 위한 표준물질 개발 ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보 - 제조된 소재의 균질도 및 안정성 확보 ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI) ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	정성 : 대장균, 바실러스균, 황색포도상구균 정량 : (102 ∼ 103) CFU/mL
2	균질성	10 % 이내
3	안정성	6 개월 이상
4	표준물질인정	KOLAS 인정 또는 COMAR 등록	KOLAS, NMI
5	개발 수량	100 ea 이상
6	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
7	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 2억원 이내(총 정부출연금 4억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명	화학·바이오분야 상용표준물질개발보급사업
세부과제명	(8세부) 석탄재(비산재)의 유해중금속 분석을 위한 인증표준물질 개발 및 보급
기술분류	중분류	대기/폐기물			표준물질분류	중분류	보건 및 산업위생
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업(시장)창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ 특허연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ 글로벌협력형 R&D □ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁 □ 경진대회형 □ 규제개선 ■ 해당없음
1. 개념 및 정의
ㅇ 비산재 중 유해중금속의 분석을 위한 인증표준물질 개발 - 화력발전소 및 도시쓰레기 소각장 등에서 배출하는 비산재(fly ash) 중 유해중금속인 납, 카드뮴, 비소, 6가 크롬 및 구리 등의 분석을 위한 인증표준물질 개발 - XRF 등을 이용한 중금속 함량 분석 및 용출시험 후 ICP-AES 등을 이용한 용출 중금속의 정량분석에 대한 유효성 검증에 활용할 인증표준물질 개발 - 관련 산업체에 보급하여 분석의 유효성 검증에 활용토록 함
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 및 내용 ㅇ 발전소 및 소각시설 등에서 배출되는 비산재 중 유해중금속의 분석을 위한 인증 표준물질 2종 이상 개발(고농도 및 저농도 각 1종 이상) - XRF 등을 이용한 비산재의 중금속 함량 분석에 대한 유효성 검증에 활용할 수 있는 비산재 표준물질 - 개발된 물질에 대하여 총 함량 인증값(certified value) 및 불확도 산정 - TCLP(Toxicity Characteristic Leaching Procedure; EPA Method 1311) 및 국내 공정시험방법에 의한 용출시험에서 아래 정량적 목표에 명기된 유해중금속 농도 범위를 검증할 수 있는 참고자료 제공 ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보 - 제조된 소재의 균질도 확보 - 불확도 산정 - 6개 이상의 시험소가 참여하는 RRT 실시를 통한 유효성 검증 ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI) ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	Pb (500 ~ 10,000) mg/kg Cu (100 ~ 1,000) mg/kg Cr (100 ~ 1,000) mg/kg Cd (10 ~ 100) mg/kg As (10 ~ 100) mg/kg	중금속 함량
2	용출시험 참고자료제공	중금속 용출량
3	균질도	5 % 이내
4	안정성	6개월 이상
5	불확도	상대확장불확도 10 % 이내
6	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
7	개발 수량	100 ea 이상
8	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
9	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 1.5억원 이내(총 정부출연금 3억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명	화학·바이오분야 상용표준물질개발보급사업
세부과제명	(9세부) 발열량 측정용 인증표준물질 개발 및 보급
기술분류	중분류	정밀화학			표준물질분류	중분류	고순도 표준시약
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업(시장)창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ 특허연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ 글로벌협력형 R&D □ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁 □ 경진대회형 □ 규제개선 ■ 해당없음
1. 개념 및 정의
ㅇ 기후변화 대응 및 폐기물 최소화를 위한 ‘폐자원 에너지화 정책’에 따라 2016년 기준 국내 신재생에너지(고형연료, 목재펠릿 등)의 고형연료 비율은 약 61 %에 달함 - 국내 제조 또는 수입되는 고형연료(SRF), 바이오고형연료(bio-SRF)는 분기별 1회 이상 발열량 등에 대한 품질검사가 필수임 ㅇ 「자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률」 등 관계법령에 따라 국내 에너지 생산의 약 65 %를 차지하는 화력발전은 석탄류의 소비를 점차 줄이고, 신재생에너지의 비율을 높이고 있음. 그 중 목재펠릿의 수요는 2020년 830만톤에 육박할 것으로 예상됨 ㅇ 국내 소급성체계 구축을 통해 해외의존 탈피뿐만 아니라 개발 완료 시 약 250여개 기관에서 활용하여 연간 4억원의 외화유출이 예방될 것으로 추정됨
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 및 내용 ㅇ 발열량 분석용 인증표준물질 개발 (26 kJ/g) - 후보표준물질 3가지 이상 선정 - KS A ISO Guide 35 : 2017에 따른 균질성 평가, 안정성 평가, 물질의 특성화, 특성값 및 특성값 불확도 부여 ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보 - 제조된 소재의 균질도 확보 - 불확도 산정 ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI) ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	발열량 26 kJ/g
2	불확도	상대표준불확도 0.7 % 이내
3	안정성	6개월 이상
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	개발 수량	100 ea 이상
6	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
7	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 2억원 이내(총 정부출연금 4억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명	화학·바이오분야 상용표준물질개발보급사업
세부과제명	(10세부) 마모에 따른 금속 용출량 확인을 위한 윤활유 인증표준물질 개발 및 보급
기술분류	중분류	정밀화학			표준물질분류	중분류	표준용액
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업(시장)창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ 특허연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ 글로벌협력형 R&D □ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁 □ 경진대회형 □ 규제개선 ■ 해당없음
1. 개념 및 정의
ㅇ 정밀기계(항공, 원자력산업, 자동차산업)에서 필수적으로 사용되는 윤활유에 장비 운용시간에 따른 마모 금속이 증가하며 이를 정확히 분석하는 것은 예방 점검 및 고장 원인 분석을 하는데 필요함 ㅇ 고속 회전하는 회전익 항공기 및 고정익 항공기는 사고 시 경제적 손실과 인명 피해가 막대하여 선진국에서는 사용되고 있는 윤활유를 주기적으로 정밀 측정하여 사고를 미연에 예방 - 국내에서는 장비의 마모에 따른 마모 금속의 혼입에 대한 위험성을 간과 하고 있음
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 및 내용 ㅇ 마모에 따른 금속 용출량 분석을 위한 인증표준물질(CRM) 개발 - 다원소 표준용액 3종을 6가지 농도{명목값 (0, 3, 10, 30, 50, 100) mg/kg}로 총 18종 개발 - 인증 원소 및 농도는 국방 규격(KDS 6650-3001, 이하 국방 규격) A형, B형, C형에 부합하도록 함 ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보 - 제조된 소재의 균질도 확보 - 불확도 산정 ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI) ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	다 원소 표준용액 3종, 6가지 농도	명목값 (0, 3, 10, 30, 50, 100) mg/kg
2	균질도	상대표준편차 (0.5 ~ 16) %	국방규격 내 반복성 지수만족
3	불확도	(0.5 ~ 20) %
4	안정성	6개월 이상
5	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
6	개발 수량	100 ea 이상
7	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
8	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 2억원 이내(총 정부출연금 4억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명	화학·바이오분야 상용표준물질개발보급사업
세부과제명	(11세부) 의료용 고분자 Polylactic acid(PLA) 상용표준물질 개발 및 보급
기술분류	중분류	산업 바이오			표준물질분류	중분류	고분자
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업(시장)창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ 특허연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ 글로벌협력형 R&D □ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁 □ 경진대회형 □ 규제개선 ■ 해당없음
1. 개념 및 정의
ㅇ Polylactic acid(PLA)는 100 % 바이오매스기반 대표적인 생분해성 의료용 고분자로, 생체분해성이 우수하여 대사와 배설로 축적이나 잔류물이 생기지 않음 - 생체흡수성 수술용 봉합사, 약물전달 체계용 소재, 골 굴절 치료용 기구, 인공피부 등의 다양한 생체재료로 사용됨 ㅇ 전 세계적으로 의료용 고분자 시장이 급성장함에 따라 글로벌 기업은 제조기술 경쟁력을 확보하고 글로벌 시장 선점에 나서고 있음 - 국내 기업은 협소한 시장 규모와 생분해성고분자 전주기적 요소기술의 부재로 시장 진입이 어려운 상황임 ㅇ 기존 기술에 비해 기능이 향상되고 다양한 물성을 갖는 PLA를 개발하기 위해선 PLA 표준물질 개발이 필수적임 - 현 시장은 대부분 수입에 의존하고 있어 고가 수입소재로 생산하는 비효율적인 구조를 가짐
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 및 내용 ㅇ 생분해성 의료용 고분자인 PLA의 표준물질을 개발 - 6개월 이내에 90 % 이상 생분해되는 특성을 측정 ㅇ 생분해성 의료용 고분자의 생분해도(특성값) - KS M 3100-1 (ISO 14855: MOD)과 질량비교분석법 등을 통해 측정 - 안정성 확보 ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI) ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	생분해성 의료용 고분자 표준물질 개발	6개월 이내에 90 % 이상 생분해(시험조건 내)
3	안정성	6개월 이상	보관 시
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	개발 수량	100 ea 이상
6	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
7	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 1.5억원 이내(총 정부출연금 3억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명	화학·바이오분야 상용표준물질개발보급사업
세부과제명	(12세부) 브로민 정량 분석용 폴리에틸렌 인증표준물질 개발 및 보급
기술분류	중분류	화학제품			표준물질분류	중분류	고분자
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업(시장)창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ 특허연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ 글로벌협력형 R&D □ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁 □ 경진대회형 □ 규제개선 ■ 해당없음
1. 개념 및 정의
ㅇ 전기·전자제품 중 유해물질 규제는 유럽의 RoHS(Restriction of Hazardous Substances Directive, 유해물질 제한지침)과 REACH(Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)를 태동으로 각 선진국 및 개발도상국으로 퍼져나가고 있음 - 규제 물질 중 상당수를 차지하는 물질이 브로민(Br) 화합물과 염소(Cl) 화합물임에 따라 국제적으로 할로겐 자체에 대해 규제를 하자는 요구가 높아졌고, 그에 따라 국제단체에서 “할로겐 프리” 라는 명칭으로 규제를 시행하고 있음 ㅇ 전기‧전자제품 분야에서 많이 사용되는 소재인 폴리에틸렌(Poly Ethylene) 인증표준물질(CRM)을 개발을 통해 국내 대기업 및 중소기업의 수출 환경 규제 대응을 위한 품질 관리에 큰 도움을 줄 것으로 예상되며, 국내 유해물질 시험분석기관의 표준물질 구매 비용 절감에 도움이 될 것으로 예상됨
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 및 내용 ㅇ 브로민(Br, Bromine) 정량 분석용 폴리에틸렌(Poly Ethylene) 인증표준물질 개발 - 할로겐 원소 중 브로민(Br, Bromine)의 고농도(약 1 000 mg/kg), 저농도(약 200 mg/kg) 함유된 인증표준물질 개발 ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보 - 제조된 소재의 균질도 확보 - 불확도 산정 ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI) ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	Br in PE 2종	200 mg/kg, 1 000 mg/kg 수준
2	균질도	5 % 이내
3	안정성	6개월 이상
4	불확도	상대확장불확도 10 % 이내
5	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
6	개발 수량	100 ea 이상
7	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
8	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 2억원 이내(총 정부출연금 4억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명	화학·바이오분야 상용표준물질개발보급사업
세부과제명	(13세부) 과불화합물(PFCs)분석용 인증표준물질 개발 및 보급
기술분류	중분류	화학제품			표준물질분류	중분류	기타 화학조성
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업(시장)창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ 특허연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ 글로벌협력형 R&D □ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁 □ 경진대회형 □ 규제개선 ■ 해당없음
1. 개념 및 정의
ㅇ 과불화합물(PFCs)은 발수제, 계면활성제, 페인트 등의 용도로 사용되며 최종제품으로 전기전자제품, 섬유제품, 반도체 세정제, 생활용품, 포소화약제, 캠핑용품 등 다양한 산업군에서 사용되었으나 유해성에 의해 전 세계적으로 규제되고 있음 ㅇ 다양한 산업군 중 기능성 섬유재료에서 발수, 방오 기능을 부여하기 위해 사용되던 과불화합물의 경우 그린피스의 Zero Discharge of Hazardous Chemicals(ZDHC) 프로그램에 따라 NIKE, Gap 등 29개 글로벌 의류 기업은 2020년까지 섬유제품의 공정 및 공급망 내에서 과불화합물 제거를 목표로 하고 있음 - 고기능성 섬유재료가 사용되는 국내 아웃도어의류 시장규모는 약 6.8 조원으로 세계 2위로 국내 기업의 수출제품의 경쟁력 강화가 필요함
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 및 내용 ㅇ 과불화합물 함유 인증표준물질 1종 개발 - PTFE 원료물질로 중합과정을 통한 과불화합물 함유 코팅제 개발 - PFOA : (1 ~ 2) μg/L 또는 μg/cm2 - PFOS : (1 ~ 2) μg/L 또는 μg/cm2 ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보 - 제조된 표준물질의 균질도 및 안정성 평가 - 불확도 산정 - 시험소간 결과 비교 분석(RRT, round robin test) 수행 ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI) ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	과불화합물 함유 코팅제 표준물질 개발	(1 ~ 2) μg/L 또는 μg/cm2
2	균질도	5 % 이내
3	안정성	6개월 이상
4	불확도	상대확장불확도 10 % 이내
5	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
6	개발 수량	100 ea 이상
7	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
8	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 2억원 이내(총 정부출연금 4억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명	화학·바이오분야 상용표준물질개발보급사업
세부과제명	(14세부) 냄새유발 Geosmin 및 2-MIB 인증표준물질 개발 및 보급
기술분류	중분류	수질/토양			표준물질분류	중분류	고순도 표준시약
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업(시장)창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ 특허연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ 글로벌협력형 R&D □ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁 □ 경진대회형 □ 규제개선 ■ 해당없음
1. 개념 및 정의
ㅇ 생활수준의 향상 및 환경규제의 강화로 관련 표준물질에 대한 수요 증가 - 하천, 호소 등의 조류에서 생성되는 성분(냄새물질, 독소, 유기물 등)은 상수원 수질시 발생하는 중요한 문제로 관리에 대한 요구가 지속적으로 증가하고 있음 - 이러한 성분들은 극미량만으로도 환경에 미치는 영향이 강하여 이를 검출하고 관리하는 연구가 계속되고 있으며, 분석, 제어, 기초연구 등에서 표준물질 수요가 증가 중 ㅇ 환경오염물질의 국산화를 위한 기반 기술 필요 - 냄새표준물질은 일본, 미국, 유럽등 일부 국가에서 생산되고 있으며, 이중 일본은 백색국가 리스트에 한국을 포함시킴으로 표준물질의 이용이 제한될 가능성이 있음 ㅇ 표준물질 상용화를 통한 국‧내외적 경쟁력 확보 및 상용화를 통한 부가가치 창출 - 표준물질은 자체 개발을 통하여 국내․외적 경쟁력을 확보하고 국내 수요 충족 및 해외로의 수출이 가능함
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 및 내용 ㅇ 냄새물질(Geosmin, 2-MIB) 제조기술의 확보 및 표준물질 등록 - 추출원료의 농축, 정제기술 확보 ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보 - 제조된 표준물질의 균질도 및 안정성 평가 - 불확도 산정 - 시험소간 결과 비교 분석(RRT, round robin test) 수행 ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI) ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	Geosmin, 2-MIB 표준물질 개발	물질순도 95 % 이상
2	균질도	5 % 이내
3	불확도	상대확장불확도 10 % 이내
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	개발 수량	100 ea 이상
6	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
7	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 2억원 이내(총 정부출연금 4억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명	화학·바이오분야 상용표준물질개발보급사업
세부과제명	(15세부) 시멘트의 화학조성, 분말도 및 중금속 분석용 상용표준물질 개발 및 보급
기술분류	중분류	생활세라믹			표준물질분류	중분류	입자특성, 무기재료 및 광물
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업(시장)창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ 특허연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ 글로벌협력형 R&D □ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁 □ 경진대회형 □ 규제개선 ■ 해당없음
1. 개념 및 정의
ㅇ 우리나라의 시멘트 산업은 9,049천톤을 수출하여 세계 5위의 수출강국*에 포함될 정도로 우수한 품질과 생산능력을 보유 * 「2014 세계시멘트 산업편람」, 영국 Global Cement Report ㅇ 시멘트는 건설산업의 기초가 되는 물질로서 고도의 신뢰성이 요구되어 시멘트 제조사들은 표준물질을 활용하여 엄격한 품질관리를 실시하고 있음 - 그러나, 시멘트의 기본 특성인 화학조성, 분말도를 포함하여 유해중금속 분석을 위해 활용되는 표준물질은 전량 일본, 유럽*에 의존 중 * 일본 Japan Cement Assciation, 독일 BAS 社 등에서 전량 수입 ㅇ 해외의존 탈피뿐만 아니라 미래 친환경/고기능/고신뢰성 시멘트 시장 선점을 위해 시멘트 기본 특성 분석에 대한 표준물질의 개발이 시급한 실정임
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 및 내용 ㅇ 시멘트 품질관리를 위한 표준시멘트 개발 - 시멘트 화학조성 분석용 표준물질 개발(SiO2, CaO, Al2O3) - 시멘트 분말도(비표면적) 분석용 표준물질 개발 - 시멘트 중 유해중금속 분석용 표준물질 개발(Pb, Cd, Cu, As, Hg, Cr6+) ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보 - 제조된 표준물질의 균질도 및 안정성 평가 - 불확도 산정 ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI) ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	SiO2 : (20∼21) %, CaO : (64∼66) %, Al2O3 : (5∼6) %	시멘트 화학조성 분석용 표준물질 (SiO2, CaO, Al2O3)
		(3,000 ∼ 4,500) cm2/g	시멘트 분말도(비표면적) 분석용 표준물질
		Pb : 50 mg/kg 이하, Cd : 10 mg/kg 이하, Cu : 100 mg/kg 이하, As : 20 mg/kg 이하, Hg : 2 mg/kg 이하, Cr6+ : 20 mg/kg 이하	시멘트 중 유해중금속 분석용 표준물질
2	불확도	상대확장불확도 2 % 이내	시멘트 화학조성 분석용 표준물질
		상대확장불확도 3 % 이내	시멘트 분말도(비표면적) 분석용 표준물질
		상대확장불확도 10 % 이내	시멘트 중 유해중금속 분석용 표준물질
3	안정성	6개월 이상
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	개발 수량	100 ea 이상
6	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
7	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 3억원 이내(총 정부출연금 6억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

1. 지정공모 (병렬형)	‘20년 상용표준물질개발‧보급사업 신규과제 RFP

관리번호

2020-첨단소재-병렬-지정-02

산업

기술

분류

중분류

표준

물질

분류

중분류

과제성격

□ 원천기술   □ 혁신제품

■ 해당없음

* 세부과제 참조

* 세부과제 참조

융합유형

□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업(시장)창출형 ■ 해당없음

해당여부

□ 특허연계    □ 표준연계   □ 디자인연계   □ 글로벌협력형 R&D

□ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁   □ 경진대회형   □ 규제개선 ■ 해당없음

과제명

전자·세라믹분야 상용표준물질개발보급사업

(TRL :  [시작] 5단계 〜 [종료] 7단계)

1. 개념 및 정의

ㅇ 개념

- 전자·세라믹분야 상용표준물질개발, 생산, 보급 및 확산

ㅇ 정의

- 전자·세라믹분야 총괄 및 세부과제 수행을 통한 상용표준물질 개발 및 보급

- 전자·세라믹분야 상용표준물질 활용성 확대를 통한 국내기업 기술 경쟁력 제고

2. 연구목표 및 내용

□ 최종 목표

ㅇ 전자·세라믹분야 상용표준물질개발, 생산, 보급 및 확산

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	단위
1	인정품목수	14	개
2	목표 균질도 달성율	90	%
3	표준물질보급 수혜 기업·대학·연구기관 수	70	개

□ 연구내용

ㅇ 전자·세라믹분야 상용표준물질개발보급 총괄기관 운영

- 전자·세라믹분야 상용표준물질 개발 및 보급 지원

* 전자․세라믹분야 상용표준물질 기술개발 로드맵 수립 (개발, 생산, 보급, 확산)

* 개발 상용표준물질의 국제표준물질등록 지원 및 협의체(네트워크) 구축

ㅇ 전자·세라믹분야 상용표준물질개발

- 전자·세라믹분야 상용표준물질개발을 통한 표준물질 등록

* 표준물질 분류별(화학적 특성, 역학적 특성, 공학적 특성) 인정품목 개발

3. 국내외 기술 동향

ㅇ 전자·세라믹소재는 산업고도화를 위해 산업 전 분야에 활용되고 있는 대표적인 소재로, 반도체, 디스플레이 등 4차 산업혁명과 연계하여 핵심소재 개발을 위한 다양한 연구개발이 이루어지고 있음

ㅇ 미국, 일본, 독일, 영국 등 주요 선진국에서는 전자·세라믹 관련 표준물질의 개발 및 보급이 활성화되어 있으나, 국내에서는 관련 활동이 부족함

- 미국(NIST), 일본(NMIJ), 독일(BAM), 영국(LGC) 등 선진국에서는 핵심소재에 대한 표준물질 개발 및 보급이 활성화 되어 있음

4. 지원 필요성

□ 기술적 지원 필요성

ㅇ 표준물질에 대한 산업적 수요는 확대되고 있으나, 이를 지원할 공공 및 기타기관(표준물질생산기관)간의 기술적 연계가 충분히 이루어지고 있지 않음

□ 경제적 지원 필요성

ㅇ 국내 표준물질생산 인정기관이 일부 운영되고 있으나, 활용과 개발에 대한 실질적인 지원이 없어 표준물질의 개발 및 지정기관 운영에 어려움이 있음

□ 정부/정책적 지원 필요성

ㅇ 최근 대일(對日) 무역역조와 관련하여 전기전자 및 첨단세라믹 분야 소재 수급 및 기술개발에 어려움이 야기되고 있으며, 이에 따라 국내 기업의 성장을 위한 정부의 정책적 지원이 반드시 필요함

5. 활용방안 및 기대효과

□ 활용방안

ㅇ 국내 전기전자 및 신소재(제조업)기반 기업의 첨단제품 또는 첨단소재 개발의 기준으로 활용하여 고품질, 고기능 소재․부품․장비 국산화에 적극 활용

ㅇ 표준물질 개발을 통해 국내 제품의 대외 수출 경쟁력을 확보함

□ 기술적/경제적/기타 기대효과

ㅇ 관련 기술의 중요성 확대로 소재 관련 기초연구 및 표준(표준물질, 표준화, 참조표준 등)에 대한 국민적 인식 변화와 침체된 기존 제조업 중심의 국내 산업의 재기를 도모할 수 있음

6. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 41.5억원 이내(총 정부출연금 82억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 비영리기관(총괄주관), 제한없음(세부주관)

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명

전자·세라믹분야 상용표준물질개발보급사업

세부과제명

(총괄) 전자·세라믹분야 상용표준물질개발보급사업 총괄기관 운영

기술분류

대분류

세라믹/전기·전자

표준물질분류

중분류

-

융합유형

□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형  □ 신산업(시장)창출형  ■ 해당없음

해당여부

□ 특허연계    □ 표준연계   □ 디자인연계   □ 글로벌협력형 R&D

□ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁   □ 경진대회형   □ 규제개선 ■ 해당없음

1. 개념 및 정의

ㅇ 개념

- 전자·세라믹분야 상용표준물질 개발지원 위한 총괄기관 운영

ㅇ 정의

- 전자·세라믹분야 상용표준물질개발보급사업 참여기관 연계/협력체계 구축

2. 연구목표 및 내용

□ 최종 목표

ㅇ 전자·세라믹분야 상용표준물질개발보급사업 총괄기관 운영

- 전자·세라믹분야 로드맵 구축, 세부기관 내 우수성과 발굴 및 보급 확산 등 전자·세라믹분야 상용표준물질개발보급사업 협력체계 마련

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	단위
1	총괄-세부 간 워크숍·정례회의 개최	5	회
2	해당 분야 로드맵 수립	1	건
3	개발 표준물질 활용한 숙련도 스킴 설계	5	개

□ 연구내용

ㅇ 전자·세라믹분야 상용표준물질개발보급사업 협의체 구성

- 참여기관 네트워크 구축 및 정례회의 개최, 세미나 및 기술교류회 개최, 우수 개발·보급 사례 정보 공유, 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록신청 지원 등

ㅇ 전자·세라믹분야 상용표준물질개발 로드맵 구축

- 상용표준물질 개발 우선품목 도출, 로드맵 마련 작업반 운영, 산학연 전문가 설문조사, 국내외 (상용)표준물질 개발동향 정보 공유 등

ㅇ 전자·세라믹분야 상용표준물질보급 확산

- 성과 발표회 개최, 개발 상용표준물질 안내책자 발간, 개발 표준물질의 제조기업 활용(QCM) 확대를 위한 제품 품질관리 연계 방안 마련 등

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 2억원 이내(총 정부출연금 4억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 비영리기관(ISO Guide 34/ISO 17034 인정 표준물질생산기관)

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명	전자·세라믹분야 상용표준물질개발보급사업
세부과제명	(1세부) 반도체·디스플레이 공정용 박막두께 상용표준물질 개발 및 보급
기술분류	중분류	반도체장비			표준물질분류	중분류	정밀측정
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업(시장)창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ 특허연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ 글로벌협력형 R&D □ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁 □ 경진대회형 □ 규제개선 ■ 해당없음
1. 개념 및 정의
ㅇ SE(Spectroscopic Ellipsometer)는 비파괴, 초고속, 비접촉의 장점이 있으면서도 단원자 층이 성장되기 전에 감지할 수 있는 고정밀도의 우수한 특성이 있어 반도체/디스플레이 등 첨단소자 제조공정용 핵심 측정장비로 많이 사용되고 있음 ㅇ SE 교정용 박막두께 CRM(인증표준물질)은 단파장 측정에 대해서 인증하는 저신뢰도 방법으로 개발된 것만을 사용할 수밖에 없는 문제가 있음 ㅇ SE의 경우에 제조 수율을 향상시키기 위해서는 보다 신뢰도가 높은 다파장 측정에 대한 소급성 체계구축과 관련 CRM들의 생산 및 보급이 필요
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 및 내용 ㅇ 반도체/디스플레이와 같은 첨단소자의 제조공정에서 공정용 측정장비로 사용되고 있는 SE(Spectroscopic Ellipsometer)들을 교정하기 위해서 신뢰도가 향상된 박막두께 인증표준물질 10종 개발 및 보급 - 인증 측정파장 영역: (230 ∼ 985) nm (측정파장 개수 : 약 1 000개) - SiO2 박막두께 CRM(박막두께 종류 10종) : (3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500) nm ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보 - 제조된 소재의 균질도 확보 - 다파장 측정 값들에 대한 불확도 산정 ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI) ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	10종 이상
2	균질도	1 % 이내
3	불확도	상대확장불확도 10 % 이내
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
6	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 3억원 이내(총 정부출연금 6억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명	전자·세라믹분야 상용표준물질개발보급사업
세부과제명	(2세부) 극미량 원소 분석을 위한 5N급 고순도 실리카 분말 및 디스크형 상용표준물질 개발 및 보급
기술분류	중분류	광전자소재			표준물질분류	중분류	무기재료 및 광물
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업(시장)창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ 특허연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ 글로벌협력형 R&D □ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁 □ 경진대회형 □ 규제개선 ■ 해당없음
1. 개념 및 정의
ㅇ 고순도 실리카의 품질 특성은 불순물 원소의 농도와 밀접한 관계가 있음. 특히 고순도 재료의 극미량 불순물 분석은 실험실 환경 오염 및 간섭 등의 다양한 이유로 정확산 분석이 어렵고 관련 표준물질 부족으로 고순도 실리카 샘플의 품질 보증을 위한 화학 조성 분석을 일본 등 해외 분석기관에 의존하고 있는 실정 ㅇ 석영, p-Silicon, SiC웨이퍼 등 국내 첨단 소재 산업이 빠르게 성장하고 있음. 핵심 원료인 고순도 실리카(Silica, SiO2)의 품질 보증을 위하여 화학조성 분석용 표준물질이 필요
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 및 내용 ㅇ 화학조성 분석용 고순도 실리카 표준물질 개발 1) 4N ∼ 5N급 고순도 실리카 분말 표준물질 2종 - 원소 : B, Na, K, Al, Ti, Fe, Ni 등 주요 원소 10종 - 용도 : ICP-OES, ICP-MS 등 화학 조성 분석용 2) 3N ∼ 5N급 실리카 디스크 표준물질 2종 개발 - 주요 금속 원소 10종 이상 - 용도 Laser ablation-ICP-MS, LIBS 등 고체시료 직접분석용 *비고 : 5N급 (99.999 % 순도로써, 전체 금속 불순물 합 0.001 % 이하) ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보 - 제조된 소재의 균질도 확보 - 불확도 산정 ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI) ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	4종 이상	1) 분말 2종 2) 디스크 2종
2	균질도	상대표준편차 30 % 이내	10 mg/kg 이하 기준
3	불확도	상대확장불확도 30 % 이내	10 mg/kg 이하 기준
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
6	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 3억원 이내(총 정부출연금 6억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명	전자·세라믹분야 상용표준물질개발보급사업
세부과제명	(3세부) 나노급 질화물 반도체 박막 두께 측정용 상용표준물질 개발 및 보급
기술분류	중분류	반도체소자 및 시스템			표준물질분류	중분류	정밀측정
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업(시장)창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ 특허연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ 글로벌협력형 R&D □ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁 □ 경진대회형 □ 규제개선 ■ 해당없음
1. 개념 및 정의
ㅇ 질화물 반도체 에피웨이퍼 제작 기술은 선진국(미국, 일본, 유럽 등)에서 통신용 반도체 및 전력반도체 분야의 기술선점에 노력하고 있는 분야로써, 기술 개발 후 적극적으로 수출을 규제할 수 있는 분야임 ㅇ 민간 및 군수 산업에서 질화물 반도체를 기반으로 한 소자의 비중이 점차적으로 증가하고 있기 때문에 질화물 반도체 박막 두께 측정용 상용표준물질 개발을 통하여 조기에 소재 기술 경쟁력을 확보하여 국내 산업을 보호할 필요가 있음
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 및 내용 ㅇ 10 nm 및 100 nm 급 질화물 박막 두께의 측정 표준물질 개발 - 반도체소자 및 시스템용 10 nm 및 100 nm 급 질화물 박막 표준물질 개발 및 등록 - 투과전자현미경(TEM)*, X선 광전자분광기(XPS), X선 반사율(XRR) 이용한 박막 두께 측정기술 최적화 * 자연상수를 이용한 박막 두께 소급성 확보 - 결정구조 : Wurtzite, 박막 성장방향 : (0001) ㅇ 에피택시 방법으로 성장시킨 질화물 표준물질 생산 최적화 공정 연구 - 분자선 에피택시법(MBE)을 이용한 질화물 박막의 증착 ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보 - 제조된 소재의 균질도 확보 - 불확도 산정 ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI) ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	2종 이상	1) (10 ± 0.5) nm 2) (100 ± 5) nm
2	균질도	상대표준편차 5 % 이내
3	불확도	상대확장불확도 10 % 이내
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
6	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 3억원 이내(총 정부출연금 6억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명	전자·세라믹분야 상용표준물질개발보급사업
세부과제명	(4세부) 타이타늄산 바륨 화학 조성 상용표준물질 개발 및 보급
기술분류	중분류	광전자소재			표준물질분류	중분류	무기재료 및 광물
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업(시장)창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ 특허연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ 글로벌협력형 R&D □ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁 □ 경진대회형 □ 규제개선 ■ 해당없음
1. 개념 및 정의
ㅇ MLCC의 필수 유전체 소재인 타이타늄산 바륨(BaTiO3)은 페로브스카이트 구조를 가진 대표적인 강유전 소재로써, 다양한 첨가물질을 적용하여 전기전자 부품의 세라믹 재료에 필요한 성능을 제어할 수 있어 PC, 휴대폰 등 IT용 전자제품에 필수적이며, 자동차 전장용으로써의 수요도 급격히 증가하고 있음 ㅇ 타이타늄산 바륨 소재의 기본적인 순도를 파악하는 것이 매우 중요함에도 아직 통용되고 있는 화학조성에 대한 표준물질이 없어 해당 표준물질 개발 및 보급이 시급함
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 및 내용 ㅇ 타이타늄산 바륨 화학조성 표준물질 개발 및 등록 - 순도 95 %이상 타이타늄산 바륨 표준물질 개발 - Ca, Pb 등 불순물 및 미량성분 원소별 함량 0.5 % 이하 표준물질 개발 ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보 - 제조된 소재의 균질도 확보 - 불확도 산정 ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI) ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	1종 이상	BaTiO3 95 % 이상
2	균질도	상대표준편차 5 % 이내
3	불확도	상대확장불확도 10 % 이내
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
6	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 3억원 이내(총 정부출연금 5억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명	전자·세라믹분야 상용표준물질개발보급사업
세부과제명	(5세부) 첨단산업용 이산화티타늄 상용표준물질 개발 및 보급
기술분류	중분류	세라믹 공정기술			표준물질분류	중분류	무기재료 및 광물
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업(시장)창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ 특허연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ 글로벌협력형 R&D □ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁 □ 경진대회형 □ 규제개선 ■ 해당없음
1. 개념 및 정의
ㅇ 이산화티타늄(이하 TiO2) 분말은 페인트·도료, 플라스틱·섬유, 식품·의약·화장품, 광촉매, 첨단산업에 이르기까지 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 사용되는 1차 소재 - 최근 일본의 수출규제물질에 등록된 소재로, 반도체 부품 및 장비와 연계된 핵심 국산화 기술개발 대상 소재 중 하나임 ㅇ 수입에 의존하는 5천억 TiO2 국내 시장 대응을 위한 TiO2 품질관리 및 분석기법 지원이 필요한 상황이며, 일본수출규제 대응을 위한 고품위 TiO2 표준물질 국산화 필요
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 및 내용 ㅇ TiO2 상용표준물질 개발 - 표준물질 1차 원료 생산 공정에 따른 불순물 종류 및 함량 규정 - TiO2 순도 규정 및 평가법 확보 - 미량 불순물 함량 규정 및 평가법 확보 ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보 - 제조된 소재의 균질도 확보 - 불확도 산정 ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI) ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	1종 이상	TiO2 98 % 이상
2	균질도	상대표준편차 5 % 이내
3	불확도	상대확장불확도 10 % 이내
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
6	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 3억원 이내(총 정부출연금 6억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명	전자·세라믹분야 상용표준물질개발보급사업
세부과제명	(6세부) 지르코니아 화학 조성 상용표준물질 개발 및 보급
기술분류	중분류	기계구조소재			표준물질분류	중분류	무기재료 및 광물
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업(시장)창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ 특허연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ 글로벌협력형 R&D □ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁 □ 경진대회형 □ 규제개선 ■ 해당없음
1. 개념 및 정의
ㅇ 지르코니아는 구조세라믹(70 %)과 바이오세라믹(치과용, 30 %)으로 사용되고 있음. 특히, 치과 보철물(인공치아)의 심미성이 강조되면서 인공치아 소재가 과거 금속(금, 은 등) 및 도자기 재질에서 최근 지르코니아 소재로 대체되어 수요가 급속히 증가함 ㅇ 현재 BAM, BAS, JRRM에서 내화물 및 이트리아 안정화 지르코니아 소재의 CRM을 생산하고 있으나, 가격이 매우 고가이며, 국내시장에서의 원활한 수급을 위해서 표준물질의 개발·보급이 필요
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 및 내용 ㅇ 지르코니아 화학 조성 표준물질 개발 - 순도 90 %이상의 지르코니아 상용표준물질 개발 - 미량 불순물 함량 및 평가법 확보 ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보 - 제조된 소재의 균질도 확보 - 불확도 산정 ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI) ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	1종 이상	ZrO2 90 % 이상 Y2O3, HfO2, Al2O3 등 10 % 이하 입도 < 500 μm
2	균질도	상대표준편차 5 % 이내
3	불확도	상대확장불확도 10 % 이내
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
6	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 2.5억원 이내(총 정부출연금 5억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명	전자·세라믹분야 상용표준물질개발보급사업
세부과제명	(7세부) 반도체 및 디스플레이 공정용 고순도 산화이트륨 상용표준물질 개발 및 보급
기술분류	중분류	기계구조소재			표준물질분류	중분류	무기재료 및 광물
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업(시장)창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ 특허연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ 글로벌협력형 R&D □ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁 □ 경진대회형 □ 규제개선 ■ 해당없음
1. 개념 및 정의
ㅇ 산화이트륨(이트리아)은 반도체/디스플레이 공정용 코팅 및 소결체, 세라믹볼 및 SOFC용 YSZ, 형광체, 광학유리, 페라이트 자석 등에 주로 사용되는데, 국내에서 생산되지 않아 중국, 일본 등에서 전량 수입 - 반도체/디스플레이 식각공정 등에 적용되는 내플라스마 코팅 및 소결체용 고순도 산화이트륨의 경우 대일 의존도(Shin-Etsu, Nippon Yttrium 등)가 매우 높음 ㅇ 현재 고순도 산화이트륨의 순도, 불순물 함량 등에 대한 정량분석방법 및 표준물질의 부재로 인해 산화이트륨 관련 value chain 상의 국내 가공업체, 코팅/소결체 제조업체 및 최종 수요기업에서 원료소재 및 공정 관리가 어려움
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 및 내용 ㅇ 반도체/디스플레이 공정용 고순도 산화이트륨 표준물질 개발 - 고순도 산화이트륨 표준물질의 순도 : 99.99 % 이상 - 불순물 함량 : Ca 30 mg/kg 이하, Si 30 mg/kg이하, Fe 10 mg/kg이하 ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보 - 제조된 소재의 균질도 확보 - 불확도 산정 ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI) ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	1종 이상	Y2O3 99.99 % 이상 불순물함량 : - Ca 30 mg/kg 이하 - Si 30 mg/kg 이하 - Fe 10 mg/kg 이하
2	균질도	상대표준편차 30 % 이내
3	불확도	상대확장불확도 10 % 이내
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
6	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 3억원 이내(총 정부출연금 6억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명	전자·세라믹분야 상용표준물질개발보급사업
세부과제명	(8세부) 희토류 분석용 실리카 디스크형 상용표준물질 개발 및 보급
기술분류	중분류	에너지․환경소재			표준물질분류	중분류	무기재료 및 광물
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업(시장)창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ 특허연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ 글로벌협력형 R&D □ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁 □ 경진대회형 □ 규제개선 ■ 해당없음
1. 개념 및 정의
ㅇ 희토류는 하이브리드자동차 영구자석 및 콘덴서 핵심소재(Nd), 연마제용(Ce), 광학유리(La), 액정표시장치(Eu, Tb) 생산에 필수 소재임 ㅇ 최근 대일무역역조 관련 이슈들과 함께, 희토류 소재에 대한 국산화 이슈가 강조되고 있으며, 관련 산업에의 표준물질의 중요성에 대한 인식이 변화하여 대외 의존도 해소를 위한 표준물질소재 기술 개발 및 등록이 요구됨 ㅇ 실리카에 함유된 희토류 분석을 위한 X-ray 형광분석기(XRF) 장비에 사용되는 인증 표준물질의 필요성 대두
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 및 내용 ㅇ 광물의 주성분인 실리카에 다품종의 희토류를 첨가한 상용표준물질 생산 - XRF 정량분석에 적용할 수 있는 분석방법 제시 및 후보표준물질 균질화를 위한 균질화 방법 제시 - 광물의 주성분인 실리카를 중심으로 후보희토류(Ce, La, Nd 등)의 10 %, 15 %, 20 % 등 함유량 조절로 인한 상용표준물질 3종 이상 생산 ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보 - 제조된 소재의 균질도 확보 - 불확도 산정 ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI) ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	3종 이상	SiO2 : 85 - 90 %, 총희토류 ; 10 % 이상 SiO2 : 80 - 85 %, 총희토류 ; 15 % 이상 SiO2 : 75 - 80 %, 총희토류 ; 20 % 이상
2	균질도	상대표준편차 5 % 이내
3	불확도	상대확장불확도 10 % 이내
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	표준물질 등록	국제표준물질등록센터 (COMAR) 등록 신청
6	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 2.5억원 이내(총 정부출연금 5억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명	전자·세라믹분야 상용표준물질개발보급사업
세부과제명	(9세부) 노치 실리콘 웨이퍼용 불확도 0.01 deg. 이하 결정방위 표준물질 개발 및 보급
기술분류	중분류	반도체 소자 및 시스템			표준물질분류	중분류	X-선 분광
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업(시장)창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ 특허연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ 글로벌협력형 R&D □ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁 □ 경진대회형 □ 규제개선 ■ 해당없음
1. 개념 및 정의
ㅇ 반도체 산업분야에 핵심 소재인 실리콘 웨이퍼는 성장기술 및 품질 평가를 위한 결정방위 측정이 아주 중요한 요소이나, 측정 장비 메이커에서 제공되거나, 자체 제작한 소급성이 확보되지 않은 기준물질을 사용하고 있음 ㅇ 실리콘 웨이퍼 결정방위 표준물질은 웨이퍼 결정방위 정밀측정 및 생산라인의 측정 장비 교정을 목적으로 하고 있으며 이를 통하여 반도체 기술의 핵심 소재로 반도체 소자 및 칩의 특성에 중용한 영향을 미치는 웨이퍼 결정방향에 대한 정밀측정 및 제어가 필요함 ㅇ 고품질 대구경 노치(notch)형 실리콘 웨이퍼는 일본으로 부터의 수입비중이 상당히 높기 때문에 국내 생산 제품의 품질 및 수율 향상을 위해 웨이퍼의 결정방향 정밀 측정을 위하여 측정기술 및 표준물질 개발이 필요함
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 및 내용 ㅇ 노치 실리콘 웨이퍼의 결정방위 정밀측정 및 측정 장비 교정용 표준물질 개발 - 노치 실리콘 웨이퍼 표준물질 생산 최적화 공정연구 - 단결정 실리콘 웨이퍼의 결정방위 정밀 측정기술 개발 - 노치 실리콘 웨이퍼의 기준위치 결정기술 및 정밀 측정홀더 개발 - 고분해능 X-선 회절장치 측정기반 측정 불확도 평가 및 소급성 확보 - 공칭 면방위 0°, 2° 및 4°의 (100) 실리콘 웨이퍼 결정방위 표준물질 3종 개발 ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보 - 제조된 소재의 균질도 확보 - 불확도 산정 ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI) ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	3종 이상
2	균질성	상대표준편차 1 % 이내	공칭면방위 0.2°기준
3	불확도	상대확장불확도 3 % 이내
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
6	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 2.5억원 이내(총 정부출연금 5억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명	전자·세라믹분야 상용표준물질개발보급사업
세부과제명	(10세부) 바이오산업용 삼인산칼슘 및 수산화인회석 상용표준물질 개발 및 보급
기술분류	중분류	소성가공/분말			표준물질분류	중분류	무기재료 및 광물
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업(시장)창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ 특허연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ 글로벌협력형 R&D □ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁 □ 경진대회형 □ 규제개선 ■ 해당없음
1. 개념 및 정의
ㅇ 삼인산칼슘(tricalcium phosphate, [Ca3(PO4)2])은 인체내 흡수성이 높은 생체활성 물질로, 골시멘트, 골이식재 등 바이오 세라믹스로 응용되고 있으며, 인체무해성을 바탕으로 화장품, 치약, 비료 등 다양한 용도로 활용되고 있음 ㅇ 수산화인회석(hydroxyapatatie, [Ca5(PO4)3(OH)])은 칼슘과 인 성분으로 구성된 세라믹 소재로서 뼈의 70 %를 구성하는 생체친화 물질로, 골 결손 부위의 지지체(Scaffold), 필러, 골반 대체제 화장품 등 바이오 산업의 물질 중 하나임 ㅇ 유해물질의 함유여부에 따른 인체 유해성 및 가공 공정상에서 야기될 수 있는 추가적인 오염물질에 따른 물성 저하의 위험성이 존재하기 때문에, 원료 물질에 대한 순도, 불순물 함량 등 화학조성 평가가 매우 중요함 ㅇ 제조기술 확립 및 소재 평가에 활용할 수 있는 주원소 및 미량무기원소에 대한 정확한 화학조성으로 구성되어 있는 표준물질에 대한 활용이 필수적으로 요구됨
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 및 내용 ㅇ 바이오산업용 삼인산칼슘 및 수산화인회석 상용표준물질 개발 - 삼인산칼슘 순도 98 %이상, 수산화인회석 98 %이상 - 불순물 총 함량 : 각 소재별 2 %이내 ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보 - 제조된 소재의 균질도 확보 - 불확도 산정 ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI) ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	2종 이상	1) 삼인산칼슘 98 %이상 2) 수산화인회석 98 %이상
2	균질성	상대표준편차 5 % 이내
3	불확도	상대확장불확도 10 % 이내
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	표준물질 등록	국제표준물질등록센터 (COMAR) 등록 신청
6	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 4억원 이내(총 정부출연금 8억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명	전자·세라믹분야 상용표준물질개발보급사업
세부과제명	(11세부) High-k 합금산화물 nm박막 두께 분석용 인증표준물질 개발 및 보급
기술분류	중분류	반도체소자 및 시스템			표준물질분류	중분류	정밀측정
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업(시장)창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ 특허연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ 글로벌협력형 R&D □ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁 □ 경진대회형 □ 규제개선 ■ 해당없음
1. 개념 및 정의
ㅇ 반도체 소자에서 전자의 이동을 차단하는 역할을 하는 절연성이 있는 산화물 박막은 정전용량을 만족시키기 위해서 매우 얇은 두께를 필요로 함 ㅇ 합금 산화물 Hf1-xZrxO2 (HZO) 또는 Hf1-xSixO2 (HSO)는 유전상수 및 공정 신뢰성 확보를 위해 최근 반도체 산업에서 개발되고 있는 박막 물질임 ㅇ 비휘발성 메모리 FRAM의 경우 강유전체 절연막의 역할이 매우 중요하고 두께에 따라 반도체 소자의 특성이 좌우되기 때문에 합금 산화물 박막 두께 제어 및 측정은 차세대 메모리 반도체 공정의 핵심 이슈임 ㅇ high-k 합금 산화물 nm박막 두께 분석용 인증표준물질은 차세대 FRAM, DRAM 및 NAND, 고해상도 디스플레이 소자의 high-k 합금 산화물 박막 공정 두께 제어를 위한 인증표준물질로 필요함
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 및 내용 ㅇ high-k 합금 산화물 nm박막 두께 분석용 인증표준물질 개발 - 원재료 조성 및 배합조건 확립, 균일 분산 용해 공정 조건 최적화 등 기술 개발 - HR-TEM, XPS, MEIS을 이용한 HZO, HSO 박막 두께 측정 - 상호보정법에 의한 HZO, HSO 산화물 박막 두께 인증 ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보 - 제조된 소재의 균질도 확보 - 불확도 산정 ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI) ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	산화물 2종, 산화물 종류별 두께 6종	두께범위 : 1 nm ∼ 4 nm Hf1-xZrxO2 (HZO), Hf1-xSixO2 (HSO)
2	균질성	상대표준편차 5 % 이내
3	불확도	상대확장불확도 15 % 이내	두께 전범위
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	표준물질 등록	국제표준물질등록센터 (COMAR) 등록 신청
6	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 3억원 이내(총 정부출연금 6억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명

전자·세라믹분야 상용표준물질개발보급사업

세부과제명

(12세부) 레이저 플래시법 열확산도 인증표준물질 개발 및 보급

기술분류

중분류

계측기기

표준물질분류

중분류

열역학적 특성

융합유형

□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형  □ 신산업(시장)창출형  ■ 해당없음

해당여부

□ 특허연계    □ 표준연계   □ 디자인연계   □ 글로벌협력형 R&D

□ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁   □ 경진대회형   □ 규제개선 ■ 해당없음

1. 개념 및 정의

ㅇ 레이저 플래시법을 통한 열확산도 측정은 고체재료의 열전도도를 평가하는 기술로 가장 널리 사용되는 열물성 평가 방법이나, 현재 국내에서는 소재의 정확한 열확산도 평가를 위한 표준물질이 없는 실정임

* 기존의 열확산도 측정 물질은 대부분 독일이나 일본의 제조사에서 제공되는 물질을 그대로 사용하거나 표준물질의 경우 전량 수입에 의존하고 있음

ㅇ 반도체/디스플레이 분야의 방열대책 등 열물성 수요가 꾸준히 증가하고 있으며 일본 수출규제 대응 및 해외 의존도 해소를 위한 기술 자립화가 요구됨

2. 연구목표 및 내용

□ 최종 목표 및 내용

ㅇ 레이저 플래시용 열확산도 인증표준물질 개발

- 샘플치수, 온도영역, 열확산도, 확장불확도 항목에 대한 인증표준물질 개발

	핵심항목	목표특성
1	샘플치수	직경 10 mm 이상
2	온도영역	(-50 ~ 1 000) ℃
3	열확산도 영역, 확장불확도	~5×10-5 m2/s, ±7 %

ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보

- 제조된 소재의 균질도 확보

- 불확도 산정

ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI)

ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	1종 이상
2	균질성	상대표준편차 5 % 이내
3	불확도	상대확장불확도 10 % 이내
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
6	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 2.5억원 이내(총 정부출연금 5억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명

전자·세라믹분야 상용표준물질개발보급사업

세부과제명

(13세부) 열확산도/열전도도 측정용 복합재료 인증표준물질 개발 및 보급

기술분류

중분류

광전자소재

표준물질분류

중분류

열역학적 특성

융합유형

□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형  □ 신산업(시장)창출형  ■ 해당없음

해당여부

□ 특허연계    □ 표준연계   □ 디자인연계   □ 글로벌협력형 R&D

□ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁   □ 경진대회형   □ 규제개선 ■ 해당없음

1. 개념 및 정의

ㅇ LED, 스마트폰, 반도체 및 디스플레이 등의 전자부품의 소형화와 고집적화에  따라 방열성능 평가 요구가 급증하며, 최근 시트/필름 형상의 소재가 많이 사용 되고 있으나, 방열 소재의 정확한 특성을 평가할 수 있는 표준물질이 없는 실정임

* 전자부품용 방열소재는 주로 일본, 독일에서 주로 생산되고 국내 기업이 대량으로 사용 하고 있으나 평가용 기술은 미진 한 실정임

ㅇ 열확산도 인증표준물질은 주로 고체가 주류를 이루고 있으나, 최근 복합소재 형태의 소재를 요구하고 있음

ㅇ 활용 분야: LED, 스마트폰, 반도체 및 디스플레이 등 방열 소재를 사용하고 있는 분야의 열특성을 평가할 수 있는 장비의 교정 등에 사용할 수 있는 표준물질 개발 및 보급

2. 연구목표 및 내용

□ 최종 목표 및 내용

ㅇ 고분자 필름/시트 형상의 열확산도/열전도도 인증 표준물질 개발

- 열확산도 측정(수직방향, 수평방향)을 통한 특성 평가

- 밀도, 비열측정을 통한 열전도도 각 요소별 특성 평가

ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보

- 제조된 소재의 균질도 확보

- 불확도 산정

ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI)

ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	5종 이상	고분자 필름 혹은 시트 열확산도 : 10-5 ~ 10-6 m2/s 열전도도 : (1 ~ 20) W/(mK)
2	균질성	상대표준편차 5 % 이내
3	불확도	상대확장불확도 10 % 이내
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	표준물질 등록	국제표준물질등록센터 (COMAR) 등록 신청
6	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 1.5억원 이내(총 정부출연금 3억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명

전자·세라믹분야 상용표준물질개발보급사업

세부과제명

(14세부) 반도체 소재, 재료 분석장비 교정용 유전율 인증표준물질 개발 및 보급

기술분류

중분류

계측기기

표준물질분류

중분류

전기와 자기적 특성

융합유형

□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형  □ 신산업(시장)창출형  ■ 해당없음

해당여부

□ 특허연계    □ 표준연계   □ 디자인연계   □ 글로벌협력형 R&D

□ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁   □ 경진대회형   □ 규제개선 ■ 해당없음

1. 개념 및 정의

ㅇ 반도체의 고집적화/고속화를 위해 일반적인 절연체로 사용되는 산화실리콘이 아닌 High-K 또는 Low-K 물질을 사용하여 터널링, Crosstalk, RC delay 등의 문제를 해결함. 지속적으로 집적화될수록 차세대 High-K / Low-K 물질의 개발의 필요성이 증가하고 있음

ㅇ 유전율 인증표준물질의 개발 및 상용화를 통해 반도체 소재/부품 연구를 활성화와 현재 국내에서 유전율 인증표준물질을 생산하는 기관은 존재하지 않으며, 유전율 계측기에 대한 교정서비스를 제공하고 있지 않음

2. 연구목표 및 내용

□ 최종 목표 및 내용

ㅇ 유전율 인증표준물질 개발

- 기업에서 사용하는 지그나 픽스쳐, 프로브 등의 형상에 적합한 인증표준물질을 생산

	핵심항목	목표특성
1	주파수	소급성 확보 영역: 13 MHz 이하 소급성 미확보 영역: 1 GHz 이하
2	유전 상수	2 ~ 10 이내
3	유전 손실률(DF)	0.2 이하

ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보

- 제조된 소재의 균질도 확보

- 불확도 산정

ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI)

ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	2종 이상	평판형
2	균질성	상대표준편차 5 % 이내
3	불확도	상대확장불확도 10 % 이내
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
6	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 3억원 이내(총 정부출연금 6억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

1. 지정공모 (병렬형)	‘20년 상용표준물질개발‧보급사업 신규과제 RFP

관리번호

2020-첨단소재-병렬-지정-03

산업

기술

분류

중분류

표준

물질

분류

중분류

과제성격

□ 원천기술   □ 혁신제품

■ 해당없음

* 세부과제 참조

* 세부과제 참조

융합유형

□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형  □ 신산업(시장)창출형  ■ 해당없음

해당여부

□ 특허연계    □ 표준연계   □ 디자인연계   □ 글로벌협력형 R&D

□ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁   □ 경진대회형   □ 규제개선 ■ 해당없음

과제명

금속·소재분야 상용표준물질개발보급사업

(TRL :  [시작] 5단계 〜 [종료] 7단계)

1. 개념 및 정의

ㅇ 개념

- 금속·소재분야 상용표준물질개발, 생산, 보급 및 확산

ㅇ 정의

- 금속·소재분야 총괄 및 세부과제 수행을 통한 상용표준물질 개발 및 보급

- 금속·소재분야 상용표준물질 활용성 확대를 통한 국내기업 기술 경쟁력 제고

2. 연구목표 및 내용

□ 최종 목표

ㅇ 금속·소재분야 상용표준물질개발, 생산, 보급 및 확산

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	단위
1	인정품목수	11	개
2	목표 균질도 달성율	90	%
3	표준물질보급 수혜 기업·대학·연구기관 수	55	개

□  연구내용

ㅇ 금속·소재분야 상용표준물질개발보급 총괄기관 운영

- 금속·소재분야 상용표준물질 개발 및 보급 지원

* 금속․소재분야 상용표준물질 기술개발 로드맵 수립(개발, 생산, 보급, 확산)

* 개발 상용표준물질의 국제표준물질등록 지원 및 협의체(네트워크) 구축

ㅇ 금속·소재분야 상용표준물질개발

- 금속·소재분야 상용표준물질개발을 통한 표준물질 등록

* 표준물질 분류별(화학적 특성, 역학적 특성, 공학적 특성) 인정품목 개발

3. 국내외 기술 동향

ㅇ 금속·소재는 국제경쟁력을 제고하는 핵심 기반소재로서 산업적으로 사용되는

기초소재의 60 % 이상을 차지하는 중요한 산업 분야

ㅇ 미국, 일본, 독일, 영국, 중국 등 주요 선진국에서는 금속·소재 관련 표준물질의

개발 및 보급이 활성화되어 있으나, 국내에서는 관련 활동 및 전문 연구 인력이

부족하여 한계가 있음

- 미국(NIST), 일본(NMIJ), 독일(BAM), 영국(LGC), 중국(NACIS) 등 선진국에서는  금속·소재에 대한 표준물질 개발 및 보급이 활성화 되어 있음

4. 지원 필요성

□ 기술적 지원 필요성

ㅇ 표준물질에 대한 산업적 수요는 확대되고 있으나, 이를 지원할 공공 및 기타기관(표준물질생산)간의 기술적 연계가 충분히 이루어지고 있지 않음

□ 경제적 지원 필요성

ㅇ 국내 표준물질생산 인정기관이 일부 운영되고 있으나, 활용과 개발에 대한 실질적인 지원이 없어 표준물질의 개발 및 지정기관 운영에 어려움이 있음

□ 정부/정책적 지원 필요성

ㅇ 최근 대일(對日) 무역역조와 관련하여 금속·소재 분야 수급 및 기술개발에 어려움이 야기되고 있으며, 이에 따라 국내 기업의 성장을 위한 정부의 정책적 지원이 반드시 필요함

5. 활용방안 및 기대효과

□ 활용방안

ㅇ 국내 금속·소재기반 기업의 제품 품질 보증 및 첨단소재 개발의 기준으로 활용하여 고품질, 고기능 소재․부품․장비 국산화에 적극 활용

ㅇ 표준물질 개발을 통해 국내 제품의 대외 수출 경쟁력을 확보함

□ 기술적/경제적/기타 기대효과

ㅇ 관련 기술의 중요성 확대로 소재 관련 기초연구 및 표준(표준물질, 표준화, 참조표준 등)에 대한 국민적 인식 변화와 침체된 기존 제조업 중심의 국내 산업의 재기를 도모할 수 있음

6. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 35.5억원 이내(총 정부출연금 61억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 비영리기관(총괄주관), 제한없음(세부주관)

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명

금속·소재분야 상용표준물질개발보급사업

세부과제명

(총괄) 금속·소재분야 상용표준물질개발보급사업 총괄기관 운영

기술분류

대분류

금속/소재

표준물질분류

중분류

-

융합유형

□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형  □ 신산업(시장)창출형  ■ 해당없음

해당여부

□ 특허연계    □ 표준연계   □ 디자인연계   □ 글로벌협력형 R&D

□ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁   □ 경진대회형   □ 규제개선 ■ 해당없음

1. 개념 및 정의

ㅇ 개념

- 금속·소재분야 상용표준물질 개발지원 위한 총괄기관 운영

ㅇ 정의

- 금속·소재분야 상용표준물질개발보급사업 참여기관 연계/협력체계 구축

2. 연구목표 및 내용

□ 최종 목표

ㅇ 금속·소재분야 상용표준물질개발보급사업 총괄기관 운영

- 금속·소재분야 로드맵 구축, 세부기관 내 우수성과 발굴 및 보급 확산 등 금속·소재분야 상용표준물질개발보급사업 협력체계 마련

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	단위
1	총괄-세부 간 워크숍·정례회의 개최	5	회
2	해당 분야 로드맵 수립	1	건
3	개발 표준물질 활용한 숙련도 스킴 설계	5	개

□  연구내용

ㅇ 금속·소재분야 상용표준물질개발보급사업 협의체 구성

- 참여기관 네트워크 구축 및 정례회의 개최, 세미나 및 기술교류회 개최, 우수 개발·보급 사례 정보 공유, 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록신청 지원 등

ㅇ 금속·소재분야 상용표준물질개발 로드맵 구축

- 상용표준물질 개발 우선품목 도출, 로드맵 마련 작업반 운영, 산학연 전문가 설문조사, 국내외 (상용)표준물질 개발동향 정보 공유 등

ㅇ 금속·소재분야 상용표준물질보급 확산

- 성과 발표회 개최, 개발 상용표준물질 안내책자 발간, 개발 표준물질의 제조기업 활용(QCM) 확대를 위한 제품 품질관리 연계 방안 마련 등

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 2억원 이내(총 정부출연금 4억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 비영리기관(ISO Guide 34/ISO 17034 인정 표준물질생산기관)

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명

금속·소재분야 상용표준물질개발보급사업

세부과제명

(1세부) 충격시험용 상용표준물질 개발 및 보급

기술분류

중분류

금속재료

표준물질분류

중분류

역학적 특성

융합유형

□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형  □ 신산업(시장)창출형  ■ 해당없음

해당여부

□ 특허연계    □ 표준연계   □ 디자인연계   □ 글로벌협력형 R&D

□ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁   □ 경진대회형   □ 규제개선 ■ 해당없음

1. 개념 및 정의

ㅇ 소재산업의 기술 자립 및 국제 경쟁력 향상을 위한 표준물질 필요성 대두

ㅇ 금속소재의 평가를 위해 샤르피 충격 시험용 표준물질 개발 필요

ㅇ 국내에서는 충격시험용 표준물질을 전량 해외(N사 등)에 의존하고 있어 표준물질의 개발 및 인정, 안정적인 국내 보급 기반을 구축하는 것이 매우 중요

2. 연구목표 및 내용

□ 최종 목표 및 내용

ㅇ 샤르피 충격 시험용 표준물질 3종 개발

- 국제표준(ISO 148 및 ASTM E23)에 의거하여, 샤르피 충격시험용 표준물질 3종 개발 및 공급체계 구축

- 샤르피 충격시험용(8 mm Striker) 표준물질 3종(Low/High/Ultra-high Energy) 개발

표준물질 3종에 대한 목표특성

	Absorbed energy range	비고
Low energy	30 J 미만	ISO 148-3
High energy	110 J 이상 ～ 200 J 미만	ISO 148-3
Ultra-high energy	200 J 이상	ISO 148-3

ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보

- 제조된 소재의 균질도 확보

- 불확도 산정

- 6개 이상의 시험소가 참여하는 RRT 실시를 통한 유효성 검증

ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI)

ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표

달성목표

비고

1

표준물질 개발

3종(Low, High, Ultra-high Energy)

ISO 148-3

2

균질도

Energy range	기준
< 40 J	표준편차 2 J 이하
≥ 40 J	표준편차: 특성값의 5 % 이하

ISO 148-3

3

불확도

상대확장불확도 10 % 이내

4

표준물질 인정

표준물질 인정 획득

KOLAS, NMI

5

표준물질 등록

국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청

6

산업체 보급

5건 이상

관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 4억원 이내(총 정부출연금 6억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명

금속·소재분야 상용표준물질개발보급사업

세부과제명

(2세부) 디스플레이 소재용 철-니켈 합금 상용표준물질 개발 및 보급

기술분류

중분류

금속재료

표준물질분류

중분류

철금속

융합유형

□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형  □ 신산업(시장)창출형  ■ 해당없음

해당여부

□ 특허연계    □ 표준연계   □ 디자인연계   □ 글로벌협력형 R&D

□ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁   □ 경진대회형   □ 규제개선 ■ 해당없음

1. 개념 및 정의

ㅇ 스마트폰 등의 중소형 OLED 디스플레이 패널 제작 시 섀도마스크(파인메탈마스트, FMM)는 필수 소재

- 섀도마스크는 전량 일본의 수입에 의존함에 따라 일본 화이트리스트 배제에 따른 수출 규제로 반도체‧디스플레이 고위험품목인 섀도마스크의 국산화 개발이 시급

ㅇ 국제무역에서 수출입 상품의 시험 분석결과에 대하여 정확성 입증을 요구함에 따라 소급성을 확보하기 위해서는 디스플레이 소재용 철-니켈 합금의 상용표준물질의 국산화 개발 및 보급이 필수

2. 연구목표 및 내용

□ 최종 목표

ㅇ 디스플레이 소재용 상용표준물질 개발 및 생산 보급을 위한 인프라 기반 마련

- INVAR 및 SUPER INVAR 상용표준물질 3종 개발

- 표준물질 생산 보급을 위한 인프라 확충

표준물질 3종에 대한 목표특성

품명	핵심 항목	단위	목표 특성
Invar-1	Ni	%	34 ~ 38
	C	%	0.15 이하
	Si	%	0.5 이하
	Mn	%	0.6 이하
	Fe	%	Balance
Invar-2	Ni	%	40 ~ 44
	C	%	0.05 이하
	Si	%	0.2 이하
	Mn	%	0.4 이하
	Fe	%	Balance
S-Invar	Ni	%	30 ~ 35
	Co	%	4 ~ 6
	Mn	%	0 ~ 0.5
	C	%	0 ~ 0.1
	Fe	%	Balance

ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보

- 제조된 소재의 균질도 확보

- 불확도 산정

- 6개 이상의 시험소가 참여하는 RRT 실시를 통한 유효성 검증

ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI)

ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	3종 이상	Chip Type
2	균질도	상대표준편차 5 % 이내
3	불확도	상대확장불확도 10 % 이내
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
6	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 3억원 이내(총 정부출연금 5억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명

금속·소재분야 상용표준물질개발보급사업

세부과제명

(3세부) 반도체 소재용 동합금 상용표준물질 개발 및 보급

기술분류

중분류

금속재료

표준물질분류

중분류

비철금속

융합유형

□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형  □ 신산업(시장)창출형  ■ 해당없음

해당여부

□ 특허연계    □ 표준연계   □ 디자인연계   □ 글로벌협력형 R&D

□ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁   □ 경진대회형   □ 규제개선 ■ 해당없음

1. 개념 및 정의

ㅇ 반도체 소재 중 핵심부품인 리드프레임은 전기 및 열전도성과 금속강도가 우수하여야 하므로 동합금 소재를 주로 사용

- 리드프레임 동판재의 주요생산국은 일본과 독일이지만, 고부가가치 합금판의 대부분은 일본에서 생산

ㅇ 최근 일본 수출규제(화이트리스트 제외)로 소재의 국산화를 위해 국외 의존도가 높은 LED 및 반도체 리드프레임 소재의 시험 분석결과에 대한 정확성 입증을 위한 다양한 원소 함량의 동합금 상용표준물질의 개발 및 보급 필요

2. 연구목표 및 내용

□ 최종 목표 및 내용

ㅇ 반도체 소재용 상용표준물질 개발 및 생산 보급을 위한 인프라 기반 마련

- 원소 함량에 따른 동합금 상용표준물질 3종 개발

- 표준물질 생산 보급을 위한 인프라 확충

표준물질 3종에 대한 목표특성

품명	핵심 항목	단위	목표 특성
Cu Alloy-1	Cu	%	78 ~ 85
	Sn	%	2.0 ~ 5.0
	Zn	%	7.0 ~ 12.0
	Pb	%	2.0 ~ 7.0
	Ni	%	0.5 ~ 2.0
	Fe	%	0 ~ 0.5
Cu Alloy-2	Cu	%	86 ~ 90
	Sn	%	8.0 ~ 12.0
	Zn	%	3.0 ~ 5.0
	Pb	%	0.5 ~ 2.0
	Ni	%	0 ~ 0.5
	Fe	%	0 ~ 0.3
Cu Alloy-3	Cu	%	82 ~ 88
	Sn	%	3.0 ~ 6.0
	Zn	%	3.0 ~ 6.0
	Pb	%	3.0 ~ 6.0
	Ni	%	0.5 ~ 2.0
	Fe	%	0 ~ 0.3

ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보

- 제조된 소재의 균질도 확보

- 불확도 산정

- 6개 이상의 시험소가 참여하는 RRT 실시를 통한 유효성 검증

ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI)

ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	3종 이상
2	균질도	상대표준편차 5 % 이내
3	불확도	상대확장불확도 10 % 이내
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
6	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 3억원 이내(총 정부출연금 5억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명

금속·소재분야 상용표준물질개발보급사업

세부과제명

(4세부) 자동차 및 기계부품용 합금강 상용 표준물질 개발 및 보급

기술분류

중분류

금속재료

표준물질분류

중분류

철금속

융합유형

□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형  □ 신산업(시장)창출형  ■ 해당없음

해당여부

□ 특허연계    □ 표준연계   □ 디자인연계   □ 글로벌협력형 R&D

□ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁   □ 경진대회형   □ 규제개선 ■ 해당없음

1. 개념 및 정의

ㅇ 철강 표준물질은 해외에서 제조한 표준물질을 전량 수입

ㅇ 철강산업 분야는 각국의 보호무역주의 강화로 말미암아 통상마찰이 심화, 환경규제 강화에 따라 강재의 중금속 함량을 제한하는 등 표준 및 표준물질을 자국의 기술 장벽으로 활용하는 사례 증가

ㅇ 기계구조용 합금강은 탄소, 규소 이외에 몰리브덴, 크롬, 니켈 등을 첨가하여 제조, 화학성분이 규정된 강종에 부합하는지 여부를 확인하기 위한 표준물질 개발 필요

2. 연구목표 및 내용

□ 최종 목표 및 내용

ㅇ 자동차 및 기계부품 제조를 위한 구조용 강재의 소재성분을 확인하기 위하여 강중 5대 성분(C, Si, Mn, P, S)과 Cr, Ni, Mo 등 주성분을 포함한 최소 12개 이상 원소가 포함된 자동차부품 및 기계부품용 합금강 6종 개발

표준물질 6종에 대한 목표특성(%)

원소	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	V	Ti	Al
농도 범위	0.1 ~ 0.5	0.15 ~ 0.35	0.35 ~ 1.65	<0.03	<0.03	0.1 ~ 3.5	0.2 ~ 2.5	0 ~ 0.4	<0.1	<0.01	<0.05	<0.05

ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보

- 제조된 소재의 균질도 확보

- 불확도 산정

- 6개 이상의 시험소가 참여하는 RRT 실시를 통한 유효성 검증

ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI)

ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표

달성목표

비고

1

표준물질 개발

6종

DISK형

2

균질도

원소별 농도 범위	상대변동계수 상한값
1 % 이상	2 %
0.1 % 이상 1 % 미만	3 %
0.01 % 이상 0.1 % 미만	5 %
0.001 % 이상 0.01 % 미만	7 %
0.001 % 미만	10 %

3

불확도

상대확장불확도 10 % 이내

4

표준물질 인정

표준물질 인정 획득

KOLAS, NMI

5

표준물질 등록

국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청

6

산업체 보급

5건 이상

관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 4억원 이내(총 정부출연금 6억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명	금속·소재분야 상용표준물질개발보급사업
세부과제명	(5세부) 3 Line 단차 및 표면 조직 상용표준물질 개발 및 보급
기술분류	중분류	금속재료			표준물질분류	중분류	표면특성
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업(시장)창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ 특허연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ 글로벌협력형 R&D □ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁 □ 경진대회형 □ 규제개선 ■ 해당없음
1. 개념 및 정의
ㅇ 산업체에서 생산되는 가공 부품의 품질확인 - 가공 표면 가공 방법, 절삭 조건, 공작기계의 정밀도, 공작물의 재질 등에 따라 부품 표면의 거칠기와 단차의 정도로 파악 ㅇ 표면거칠기용 표준시편은 마모로 인한 소모성 시편으로 주기적인 교체가 필요 - 국내에서 사용되는 표면거칠기 시편과 단차시편은 전량 해외에서 제작 수입하여 보급, 그 중 대부분(90 % 이상) 일본에서 수입, 상용표준물질 개발 필요
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 및 내용 ㅇ 표면 거칠기와 단차를 측정할 수 있는 표면 거칠기 시편의 개발 및 제조 - 표면 거칠기 명목값 : Ra 1 ㎛, Ra 3 ㎛, Rz 3 ㎛, Rz 10 ㎛ (4종) - 3 Line 단차 명목값 : 3 ㎛, 10 ㎛ (2종) ㅇ 표면 거칠기와 단차의 측정 및 인증을 위해 소급성을 갖는 측정 방법과 절차확보 - 표면 거칠기와 단차를 측정할 수 있는 표준시편을 제조 및 인증하여 전문 교정기관, 거칠기 측정기 개발 업체, 기계부품 제조업체 등에 보급 ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보 - 제조된 소재의 균질도 확보 - 불확도 산정 - 6개 이상의 시험소가 참여하는 RRT 실시를 통한 유효성 검증 ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI) ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표

달성목표

비고

1

표준물질 개발

크리스털, 금속 2종

2

균질도

거칠기 인자	범위
Ra	1 ㎛, 3 ㎛ (명목값의 ±50 %)
Rz	3 ㎛, 10 ㎛ (명목값의 ±50 %)
3 Line 단차 크기	3 ㎛, 10 ㎛ (명목값의 ±50 %)

3

불확도

거칠기 인자	범위
Ra	20 nm 이하
Rz	40 nm 이하
3 Line 단차 크기	50 nm 이하

4

표준물질 인정

표준물질 인정 획득

KOLAS, NMI

5

표준물질 등록

국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청

6

산업체 보급

5건 이상

관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 4억원 이내(총 정부출연금 6억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명

금속·소재분야 상용표준물질개발보급사업

세부과제명

(6세부) 니켈합금 6종에 대한 상용표준물질 개발 및 보급

기술분류

중분류

금속재료

표준물질분류

중분류

비철금속

융합유형

□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형  □ 신산업(시장)창출형  ■ 해당없음

해당여부

□ 특허연계    □ 표준연계   □ 디자인연계   □ 글로벌협력형 R&D

□ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁   □ 경진대회형   □ 규제개선 ■ 해당없음

1. 개념 및 정의

ㅇ 초내열합금(니켈합금)은 2014년 10만 800톤에서 2019년 15만 7,100톤으로 꾸준히

9 % 이상 성장

ㅇ 대부분의 니켈합금 표준물질은 선진국(일본, 미국)으로부터 수입

- 초내열합금으로 전환되는 추세에 따라 수입량은 점차 증가하는 추세

ㅇ 니켈합금의 핵심부품의 제조시 정확하고 신뢰성 있는 화학조성 분석을 수행하기

위해 표준물질개발 필요

2. 연구목표 및 내용

□ 최종 목표 및 내용

ㅇ 화학조성 분석을 위한 니켈합금 상용표준물질개발

- 니켈합금 6종 상용표준물질개발

(Alloy 718, Alloy 625, C-276, Alloy 80A, Alloy 825, NITINOL )

표준물질 6종에 대한 목표특성(%)

합금 기호	Cr	Fe	Mo	Nb	Ni
Alloy 718	18.5 ± 0.925	19.0 ± 0.95	3.0 ± 0.15	5.0 ± 0.25	52.5 ± 2.625

합금 기호	Cr	Fe	Mo	Nb	Ni
Alloy 625	21.9 ± 1.095	3.9 ± 0.195	8.5 ± 0.425	3.6 ± 0.18	60.1 ± 3.0

합금 기호	Cr	Fe	Mo	W	Ni
C-276	15.4 ± 0.77	5.8 ± 0.29	15.5 ± 0.775	3.2 ± 0.16	59.1 ± 2.95

합금 기호	Cr	Ti	Si	Al	Ni
Alloy 80A	19.8 ± 1.0	1.9 ± 0.1	1.0 ± 0.05	1.6 ± 0.08	73.4 ± 3.7

합금 기호	Cr	Fe	Mo	Cu	Ni
Alloy 825	20.6 ± 1.03	32.2 ± 1.61	2.9 ± 0.145	2.0 ± 0.1	40.0 ± 2.0

합금 기호	Ni	Ti
NiTINOL	56 ± 1	44 ± 1

ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보

- 제조된 소재의 균질도 확보

- 불확도 산정

- 6개 이상의 시험소가 참여하는 RRT 실시를 통한 유효성 검증

ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI)

ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	6종	DISK형
2	균질도	상대표준편차 5 % 이내
3	불확도	상대확장불확도 10 % 이내
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
6	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 3억원 이내(총 정부출연금 5억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명

금속·소재분야 상용표준물질개발보급사업

세부과제명

(7세부) 타이타늄합금 5종에 대한 상용표준물질 개발 및 보급

기술분류

중분류

금속재료

표준물질분류

중분류

비철금속

융합유형

□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형  □ 신산업(시장)창출형  ■ 해당없음

해당여부

□ 특허연계    □ 표준연계   □ 디자인연계   □ 글로벌협력형 R&D

□ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁   □ 경진대회형   □ 규제개선 ■ 해당없음

1. 개념 및 정의

ㅇ 타이타늄 소재는 미래 첨단 산업 소재로 광범위하게 사용

- 고비강도, 탁월한 내식성과 생체적합성 등 우수한 특성으로 항공, 우주, 전력․화학플랜트, 해양․토목, 의료․복지 재료 및 형상기억합금, 플렉시블합금 등

ㅇ 타이타늄합금의 표준시험편은 미국과 일본으로부터 수입에 의존, 다른 합금의 표준시험편보다 가격이 매우 높게 형성(제작의 어려움, 난이도 최상)

ㅇ 타이타늄합금의 신뢰성 있는 화학조성 분석을 위해 타이타늄 합금의 표준물질 개발 필요

2. 연구목표 및 내용

□ 최종 목표 및 내용

ㅇ 화학조성 분석용 타이타늄합금 상용표준물질개발

- 타이타늄합금 5종 상용표준물질개발(Titanium Grade 1,2,4,5, Ti-62222)

표준물질 5종에 대한 목표특성(%)

구분	Fe	N	H	C	O	Ti
Titanium Grade 1	≤ 0.2	≤ 0.03	≤ 0.015	≤ 0.08	≤ 0.18	Bal.

구분	Fe	N	H	C	O	Ti
Titanium Grade 2	≤ 0.3	≤ 0.03	≤ 0.015	≤ 0.08	≤ 0.25	Bal.

구분	Fe	N	H	C	O	Ti
Titanium Grade 4	≤ 0.5	≤ 0.05	≤ 0.015	≤ 0.08	≤ 0.4	Bal.

구분	Al	V	O	Ti	Fe+H+C
Titanium Grade 5	6.0 ± 0.3	4.0 ± 0.2	≤ 0.2	Bal.	≤ 0.3

구분	Al	Sn	Zr	Mo	Cr	O	Ti
Ti - 62222	6.0 ± 0.3	2.0 ± 0.1	2.0 ± 0.1	2.0 ± 0.1	2.0 ± 0.1	0.13 ± 0.01	Bal.

ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보

- 제조된 소재의 균질도 확보

- 불확도 산정

- 6개 이상의 시험소가 참여하는 RRT 실시를 통한 유효성 검증

ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI)

ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	5종	DISK형
2	균질도	상대표준편차 5 % 이내
3	불확도	상대확장불확도 10 % 이내
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
6	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 3억원 이내(총 정부출연금 5억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명	금속·소재분야 상용표준물질개발보급사업
세부과제명	(8세부) 광산란방식 입자계수기 교정용 폴리스티렌 상용표준물질 개발 및 보급
기술분류	중분류	고분자재료			표준물질분류	중분류	입자특성
융합유형	□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형 □ 신산업(시장)창출형 ■ 해당없음
해당여부	□ 특허연계 □ 표준연계 □ 디자인연계 □ 글로벌협력형 R&D □ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁 □ 경진대회형 □ 규제개선 ■ 해당없음
1. 개념 및 정의
ㅇ 반도체, 디스플레이 등과 같은 정밀 부품은 제조 환경 및 재료의 청정도가 관리 되지 않으면 품질에 심각한 영향을 미치게 되므로 환경 및 재료의 청정도를 모니터링하기 위해서 입자계수기(파티클카운터)가 사용됨 ㅇ 입자 계수기의 교정에 사용되는 핵심 소재인 폴리스티렌 표준 입자는 전량 해외수입에 의존하고 있으며 표준입자의 인증(교정) 또한 국내에서 불가능한 실정 - 폴리스티렌 표준입자는 대부분 Thermo scientific, Pharm-Trol 등 미국 제조사에서 수입하고 있으며 입자 용량 15 ml 당 구매 비용이 약 100 ~ 200 만원 수준으로 매우 고가 ㅇ 정밀 부품 생산 및 관리 효율을 높이기 위해서 입자계수기 교정용 폴리스티렌 상용표준물질 개발 필요
2. 연구목표 및 내용
□ 최종 목표 및 내용 ㅇ 인증 된 평균 입자 크기를 갖는 단분산 구형 입자의 제조 - 크기 : 0.05 ㎛, 0.1 ㎛, 0.2 ㎛, 1 ㎛ - 소재 : 폴리스티렌 ㅇ 단분산 구형 입자의 평균입자 크기 측정 및 인증을 위해 소급성을 갖는 측정방법과 절차 개발 - AFM 및 TEM 등 광학 현미경을 이용한 측정방법개발 - 측정 불확도 : 5 nm ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보 - 제조된 소재의 균질도 확보 - 불확도 산정 - 6개 이상의 시험소가 참여하는 RRT 실시를 통한 유효성 검증 - 용액의 안정성 확보

ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI)

ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	4종	폴리스티렌
2	균질도	± 5 ～ 20 % 크기 분포
3	불확도	상대확장불확도 10 % 이내
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
6	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 3억원 이내(총 정부출연금 6억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명

금속·소재분야 상용표준물질개발보급사업

세부과제명

(9세부) 초미세먼지 인증표준물질 개발 및 보급

기술분류

중분류

대기/폐기물

표준물질분류

중분류

입자특성

융합유형

□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형  □ 신산업(시장)창출형  ■ 해당없음

해당여부

□ 특허연계    □ 표준연계   □ 디자인연계   □ 글로벌협력형 R&D

□ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁   □ 경진대회형   □ 규제개선 ■ 해당없음

1. 개념 및 정의

ㅇ 국내 미세먼지의 독성 평가 및 미세먼지 제품성능 평가를 위한 시험용 분진은 Arizona Dust, JIS Dust, NIST DEP Dust를 활용하고 있어, 국내 대기환경조성에 부합한 한국형 시험분진 개발 시급(예 : NIST DEP Dust 가격: USD $1,500/g)

ㅇ 표준분진은 전량 수입에 의존하고 있고, 수요의 폭발적 증대로 외화낭비 규모가 확대되고 있어, 한국형 표준분진 개발을 통한 관련 산업 시험인증산업 경쟁력 강화 필요

ㅇ 객관적인 미세먼지 독성 평가 및 미세먼지 대응 관련 제품성능평가를 위한 한국형 표준미세먼지 개발 필요

2. 연구목표 및 내용

□ 최종 목표 및 내용

ㅇ 한국형 초미세먼지 인증표준물질(CRM) 제조·인증방법 개발

- 고포집효율의 한국형 표준미세먼지 제조방법 개발

- 인증항목 : 입자사이즈 분포, 성분조성

표준물질 2종에 대한 목표특성

핵심 항목		단위	목표 특성
1	입자크기	μm	조절 범위: 0.1 ~ 0.3
2	OC/EC 비율	.	조절 범위: 1 ~ 30
3	PAHs	μg/g	21개 이상의 성분양: 1 ~ 10

ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보

- 제조된 소재의 균질도 확보

- 불확도 산정

- 6개 이상의 시험소가 참여하는 RRT 실시를 통한 유효성 검증

ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI)

ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	2종	PM 2.5, 극초미세먼지
2	균질도	상대변동계수 30 % 이내
3	불확도	상대확장불확도 60 % 이내
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
6	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 2.5억원 이내(총 정부출연금 5억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명

금속·소재분야 상용표준물질개발보급사업

세부과제명

(10세부) 액체밀도, 당도 및 점도 인증표준물질 개발 및 보급

기술분류

중분류

정밀화학

표준물질분류

중분류

정밀측정

융합유형

□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형  □ 신산업(시장)창출형  ■ 해당없음

해당여부

□ 특허연계    □ 표준연계   □ 디자인연계   □ 글로벌협력형 R&D

□ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁   □ 경진대회형   □ 규제개선 ■ 해당없음

1. 개념 및 정의

ㅇ 액체밀도 및 당도 관련 KOLAS 표준물질생산기관은 전무

- 한국표준과학연구원에서 액체밀도 및 당도 관련 표준물질을 서비스하고 있지만, 액체밀도 CRM 0.75 g/cm3 1종만 서비스되고 있고, 당도 CRM은 (10, 20, 30) % 만 서비스

ㅇ 실제 교정 시 필요한 범위는 액체밀도의 경우 (0.65 ~ 1.65) g/cm3이고, 당도의 경우 (0 ~ 60) %으로 국내 교정/시험 시장에 비해 턱없이 모자란 상황

ㅇ 국내에서는 1개 기관만 점도표준물질을 생산하여 보급 중이나, 이 기관이 생산하는 점도표준물질 중 독일(PTB)의 고온(100 ℃)용 점도액이나 초고점도 표준물질, 미국의 실리콘 점도액 등은 없는 실정

ㅇ 해외 의존 탈피를 위한 다양한 범위의 액체밀도, 당도 상용표준물질 개발. 온도 의존성이 낮은 실리콘 점도 상용표준물질 개발 필요

2. 연구목표 및 내용

□ 최종 목표 및 내용

ㅇ 다양한 범위의 액체밀도, 당도 상용표준물질 개발 및 온도 의존성이 낮은 실리콘 점도 상용표준물질 개발

- 절대점도계용 실리콘 점도, 액체밀도, 당도 표준물질 개발

- 계측기 모델, 범위에 따른 최적의 CRM 농도 범위 및 1병당 용량 연구

액체밀도, 당도 및 점도 표준물질 목표특성

핵심 항목		단위	목표 특성
1	액체밀도	g/cm3	(0.6 ~ 1.6) g/cm3 (20 ℃)
2	당도	%	(0 ~ 60) % (20 ℃)
3	점도	mPa·s	(2.5 ~ 200 000) mPa·s (20 ℃)

ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보

- 제조된 소재의 균질도 확보

- 불확도 산정

- 6개 이상의 시험소가 참여하는 RRT 실시를 통한 유효성 검증

- 안정성 확보

ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI)

ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표

달성목표

비고

1

표준물질 개발

액체밀도	6종	(0.6 ~ 1.6) g/cm3 (20 ℃)
당도	8종	(0 ~ 60) % (20 ℃)
점도	10종	(2.5 ~ 200 000) mPa·s (20 ℃)

2

균질도

상대표준편차 1 % 이내

3

불확도

상대확장불확도 2 % 이내

4

표준물질 인정

표준물질 인정 획득

KOLAS. NMI

5

표준물질 등록

국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청

6

산업체 보급

5건 이상

관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 2억원 이내(총 정부출연금 4억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수

총괄과제명

금속·소재분야 상용표준물질개발보급사업

세부과제명

(11세부) 입자 크기 분석용 은나노입자 상용표준물질 개발 및 보급

기술분류

중분류

금속재료

표준물질분류

중분류

비철금속

융합유형

□ 산업고도화형 □ 사회문제해결형  □ 신산업(시장)창출형  ■ 해당없음

해당여부

□ 특허연계    □ 표준연계   □ 디자인연계   □ 글로벌협력형 R&D

□ 경쟁형 R&D □ 기획경쟁   □ 경진대회형   □ 규제개선 ■ 해당없음

1. 개념 및 정의

ㅇ 은나노입자의 뛰어난 향균특성을 이용해 Healthcare, Lifesciences 등의 산업에서 은나노입자의 사용이 크게 증가

ㅇ 은나노입자의 국제 시장 경쟁력 확보를 위해 은나노입자 생산기술 및 신뢰성 있는 검증 시스템 구축 필요

ㅇ 은나노입자의 경우 평균입경과 유체학적 크기가 매우 상이하며, 유체학적 크기가 성능에 미치는 영향이 높음에도 불구하고, 유체학적 크기 측정을 위한 표준물질 부재, 은나노입자의 유체역학적 크기 분석 정확도 확보를 위한 표준물질개발 필요

2. 연구목표 및 내용

□ 최종 목표 및 내용

ㅇ 입자 크기 분석용 10 nm, 50 nm, 100 nm 은나노입자 표준물질개발

- 평균입도 제어 가능한 은나노입자 합성방법 개발

- 분산안정제 농도조절을 통한 유체학적 크기 제어 및 분산안정성 확보

표준물질 목표특성

핵심 항목		단위	목표 특성
1	입자크기	nm	10, 50, 100
2	유체학적 입자크기	nm	입자크기의 300 % 이내

ㅇ 특성값 확보 및 유효성 확보

- 제조된 소재의 균질도 확보

- 불확도 산정

- 6개 이상의 시험소가 참여하는 RRT 실시를 통한 유효성 검증

- 안정성 확보

ㅇ 수행기간 내 표준물질 인정 획득(KOLAS, NMI)

ㅇ 개발 표준물질의 국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청 및 산업체 보급

ㅇ 정량적 목표

핵심 기술/제품 성능지표		달성목표	비고
1	표준물질 개발	3종
2	균질도	상대표준편차 5 % 이내
3	불확도	상대확장불확도 10 % 이내
4	표준물질 인정	표준물질 인정 획득	KOLAS, NMI
5	표준물질 등록	국제표준물질등록센터(COMAR) 등록 신청
6	산업체 보급	5건 이상	관련 산업체 등 보급‧활용건수

3. 지원기간/예산/추진체계

ㅇ 기간 : 24개월 이내(1차년도 : 12개월 이내, 2차년도 : 12개월 이내)

ㅇ 정부출연금 : ‘20년 2억원 이내(총 정부출연금 4억원 이내)

ㅇ 주관기관 : 제한없음

ㅇ 기술료 징수여부 : 비징수