공연장 긴급 안전점검표

구분	점 검 내 용	점검결과 (양호○,미흡△, 불량×)	문제점	해당위치	조치계획
건축	바닥 포장부위 침하 및 균열 현상
	건물전체의 부등침하 현상(기울어짐 현상)
	외부 옹벽(축대)의 균열 및 변형 현상
	외벽 모르타르 또는 콘크리트의 탈락부위
	외벽 창문 유리의 파손
	돌출물(간판, 안테나 등)의 탈락 현상
무대	무대 그리드 구조물 변형이나 균열 여부
	무대기계․기구 구동부와 동력전달부의 고정 상태 전동기, 감속기, 드럼, 활차, 리미트 스위치 등
	매달림 기구 고정상태 조명기구, 무대장치, 반사판 등
	그리드 및 갤러리 낙하물 발생 여부
객석	객석 천장재의 탈락 및 갈라짐 상태
	객석 천장재로부터 낙하물 발생 여부
전기	배전반, 제어반 등에 설치된 전장부품의 고정 상태
	배선 및 배관의 연결부위 풀림이나 손상 여부

☞ 본 안전점검표는 지진 발생 후 신속히 공연장의 건축, 무대, 객석, 전기 부문의 안전 상태를 파악하기 위한 것입니다.

☞ 가스, 수도, 통신 등 지진 발생 후 안전점검이 필요한 기타 주요 설비는 관련 기관에서 제공하는 점검표에 따라 주시기 바랍니다.

☞ 안전점검 결과, 안전사고로 이어질 수 있는 위험이 확인된 경우, 즉각 조치하여 인명이나 재산의 피해가 없도록 하여야 합니다.

☞ 본 점검표는 긴급으로 안전 상태를 확인하기 위한 것이므로, 이후 별도의 시간을 정하여 세부 안전점검을 실시하는 것이 바람직합니다.

☞ 무대시설의 세부 안전점검의 경우, 공연장 무대시설 안전진단 시행세칙(문체부 고시 제2012-39호) 별표 4의 자체 안전검사 기준을 적용하여 주십시오.