국 문 규 격 서

삼육대학교입찰공고: 2024-33-01 (혁신) 중압액체크로마토그래피 시스템 구매

COMMODITY DESCRIPTION

품목번호 Item No.	관세분류번호 HSK No.	정부물품분류번호(10자리) Korean Government Commodity Classification Code(eight-digit)	품 명 Description	단위 Unit	수량 Q'ty
	9027200000	4111570501	중압액체크로마토그래피 시스템	Set	1

Ⅰ.  용도 및 특징(End-user's Use and Feature)

전자동 정제 시스템은 향상된 기능으로 기존 정제 방식에서 보다 진보된 기능을 사용하며, 더 빠른 정제시간, 최소한의 용매사용으로 친환경적이면서 경제적인 장비이다. 향상된 TLC-to-Gradient 기능은 정제실험 시 필요한 최적의 분리를 위한 유기용매의 조성비, 컬럼, 샘플의 주입량을 자동으로 계산 해주어, 빠른 정제속도와 사용자들로 하여금 편리성을 제공한다.

1. 2CV Equilibration

압력 컨트롤을 통해 2CV에 Equilibration이 가능하며, 실험시간을 단축하고, 용매의 사용량도 줄였다.

2. 가속화 된 크로마토그램 고립기술(ACI)

일반적인 자동정제 시스템보다 최대 3배 빠른 속도로 250mg 샘플 분리를 3분이내 가능

3. binary Gradient

Single-gradient 내에서 2개의 용매를 사용할 수 있다.

4. Real-TLC Visualize Matching System

실제 TLC를 시스템 모니터에 나와 있는 TLC 화면과 매칭시켜 Rf위치를 화면상에 그대로 움직여주면 자동으로 Rf값을 계산하여 수치상으로 표시해 주며, 동시에 Gradient Method를 자동으로 작성해 준다.

5. TLC-To-Gradient with Optimal Sample Loading weight

사용자로 하여금 신속한 실험을 할 수 있도록 TLC 조건에 따른 최적의 gradient method와 TLC Rf값을 이용한 데이터를 자동으로 계산하여 최적의 분리가 가능하도록 샘플 주입량을 계산하여 사용자들로 하여금 반복 실험없이 고순도의 샘플 정제를 가능하도록 한다.

6. UV baseline correction

용매자체에서 존재하는 UV 흡광영역 발생으로 실제 샘플 흡광 영역대와 겹쳐져 분석 확인이 어려운 경우 자동 보정 기능으로 정확한 DATA값 확인이 가능하다.

7. Column QR Code Reader

Column QR Code 리더기가 장착되어 있으며, 제공되는 모든 종류의 컬럼은 QR Code가 부착되어 공급되고 있어, 이를 통하여 컬럼에 대한 정보 확인이 쉽고 빠르며 자동으로 입력되는 편리함을 제공한다.

II. 장비의 구성(System configuration)

1. 전자동 정제시스템	1 세트

III. 장비의 성능 및 규격(Performance and Specifications)

1. Pump

1) binary Gradient Pump control module로 구성된 HPFC Pump

2) 하나의 Gradient에서 2개의 용매 사용 가능

3) Flow rate                          1 ~ 150 ml/min

4) Pressure limit                      15 bar (218 psi)

2. Sample loading

1) liquid, dry, samplet

3. UV PDA Detector

1) Variable Dual Wavelength (200 ~ 400nm)

2) Detection Range	0 ~ 6 AU

3) Automatic UV Zero and UV baseline Correction

4. Fraction collector

1) Standard                         3.8 L

2) Test Tube Rack	16mm x 150mm (3EA/탈부착식 독립)

3) Volume, Threshold, Threshold with volume, Extra collection

5. System Software

1) Real-TLC Visualize 시스템이 Rf값을 자동으로 계산하여 수치상으로 표시해주며, 동시에 Gradient Method를 자동으로 작성

2) 최적의 Gradient Method와 TLC Rf값을 이용한 각 카트리지 별 샘플 주입량을 자동으로 계산

6. Controller

1) Power                            100-240VAC, 50/60 Hz, 4.0A

2) System	LCD 15“모니터, 터치스크린 방식

5. 액세서리

1. Biotage QR Code Printed Silica cartridge-60μm 10g, 20/CS

2. Biotage QR Code Printed Silica cartridge-60μm 25g, 20/CS

IV. 기타사항(Remark)

1. 1년간 보증 서비스가 제공됩니다.

2. 설치와 운전은 반드시 공급자의 숙달된 기술자에 의해 수행되어야 합니다.