삼육대학교

차세대통합정보시스템(SU-WINGs) 인프라 네트워크장비 도입 제안요청서

2015.12

목    차

Ⅰ. 사업 개요

1. 사업명  ----------------------------------------------------------------------- 2

2. 사업기간  --------------------------------------------------------------------- 2

3. 사업 추진 배경 및 목적  ---------------------------------------------------- 2

4. 주요 사업 내용  -------------------------------------------------------------- 2

Ⅱ. 사업자 선정 제안 요구사항

1. 장비구성 고려사항  ---------------------------------------------------------- 3

2. 운영 및 유지보수 고려사항  ------------------------------------------------ 3

3. 사업관리 및 기타 고려사항  ------------------------------------------------ 4

Ⅲ. 제안요청 장비규격

1. 네트워크 장비  --------------------------------------------------------------- 6

2. 네트워크 보안장비  --------------------------------------------------------- 8

3. 웹어플리케이션 방화벽  ---------------------------------------------------- 9

Ⅳ. 제안서 작성

1.   제안서 작성 방법  ------------------------------------------------------- 10

2.   제안서 목차  -------------------------------------------------------------- 10

Ⅰ. 사업개요

1. 사업명 : 삼육대학교 SU-WINGs 인프라 네트워크 장비 구축

2. 사업 기간 : 계약일로 3개월 이내

3. 사업 추진 배경 및 목적

1) 수도권 20위 이내 대학 진입을 위한 「SU 비젼드림 플랜 2015+」 의 전략 과제 지원을 위한 하드웨어 보강사업

2) 2014년 1월부터 시작한 차세대 통합정보시스템(SU-WINGs) 구축 일환으로 네트워크 재구축 필요

3) 현 네트워크 시스템이 2003년 10월 구축된 시스템으로 시스템 사양 및 노후와로 인한 차세대통합정보시스템에 맞는 안정적인 네트워크 인프라 구축 목적

4) 교육/연구/업무 활성화를 네트워크 인프라 고도화

5) 대용량 데이터 처리를 위한 백본 네트워크 인프라 고도화

6) 대용량 멀티미디어 교육콘텐츠 유통을 위한 네트워크 인프라 확충

7) 안정적인 데이터 운영 및 네트워크 보안을 통한 보안관리 강화

4. 주요 사업 내용

1) 교내 네트워크 고도화 재구축 및 기존 네트워크 재배치(Migration) 사업

2) 네트워크 보안장비(차세대방화벽/IPS) 이중화 사업

3) 웹어플리케이션 보안을 위한 웹방화벽 교체 사업

4) 기존 네트워크 구축망 재정비 사업

5) 도입장비 목록(간략)

구 분	수량
라우터	2
코어 백본스위치	2
건물 백본스위치	6
워크그룹 스위치	25
네트워크 보안장비(방화벽/ IPS)	1
웹어플리케이션 방화벽	1

Ⅱ. 사업자 선정 제안 요구 사항

삼육대학교에서 제시한 목표구성에 적합한 네트워크 및 보안장비 솔루션을 제안하고 안정성, 효율성 및 추후 확장성을 고려하여 운영상 문제가 발생하지 않도록 필요한 모든 제품을 제안하여야 한다.

1. 장비 구성 고려사항

1) 네트워크 장비의 경우 코어 백본과 각 건물백본, 워크그룹 스위치는 10G 기반으로 워크그룹 스위치와 클라이언트 구간은 1G 기반으로 인프라를 구성해야 한다.

2) 네트워크 장비는 단일 제조사 제품으로 제안하는 것을 원칙으로 한다.

3) 장비와 장비 연결 인터페이스는 광모듈로 한다

4) 코어 백본간 연결 구간은 40G × 2포트 InterLink 로 구성해야 한다

5) 건물 백본간 연결 구간은 10G × 2포트 InterLink 로 구성해야 한다.

6) 네트워크 장비와 보안장비, 보안장비와 보안장비 연결구간은 1G 기반으로 구성해야 한다.

7) 네트워크 장비와 네트워크 장비, 네트워크 장비와 보안장비간의 네트워크 인터페이스 업그레이드 시 방안을 제시하여야 한다.

8) 네트워크 SFP 모듈에 예비 모듈을 추가로 납품하여야 한다.(전체 수에 10% 이상, 3rd-party무관, 단, 정품이 아닐 시 성능이 문제가 없음을 확인시켜주어야 한다.)

9) 납품하는 모든 물품은 세부규격 조건 이상을 만족하는 제조사의 정품 및 신품으로 공급하여야 한다.

10) 제안업체는 장비 납품 후 3년 이내 제품이 단종 되지 않는 제품을 제안하여야 하며, 사업 기간 내에 제품 단종이 발생할 경우 기 납품한 장비를 신규 장비로 교체 설치하여야 한다.

11) 제안요청서에 명시되지 않은 사항 중 본 사업의 수행에 필요한 추가 제반 사항은 제안사가 무상으로 제공하여야 한다.

12) 해당 제품 목록과 신규 구성도를 참조하여 장비 및 관련 부속품을 빠짐없이 제안하여야 하며 신규장비를 교체하는 비용도 포함되어야 한다.

13) 장비 실장에 필요한 네트워크 랙(높이 2000mm)과 서버랙(높이 1800mm)을 각각 2개씩 납품하여야 한다

2. 운영 및 유지보수 고려사항

1) 모든 시스템(H/W, S/W)의 무상유지보수 기간은 사업종료 후 24개월까지로 한다.

2) 제안업체는 네트워크 장비가 1년 365일 24시간 안정적으로 운영될 수 있도록 운영 및 유지보수 방안을 제시하여야 한다.

3) 제안업체는 설치된 H/W 및 S/W의 장애 및 하자 발생 시 신속한 장애복구 방안을 구체적으로 제시하여야 한다.(4시간 이내 장애 복구 완료)

4) 제안업체는 설치된 장비에 대해서 최신의 펌웨어, 패치 등이 발생 시 삼육대학교 담당자와 협의하여 최신의 상태를 유지하여야 한다.

5) 제안업체는 사업기간 내에 장비의 장애 또는 성능 저하로 인하여 성능 개선 요구 발생 시 제안업체가 동급 이상의 장비로 무상 교체하여야 한다.

6) 제안업체는 각 제안시스템에 관리를 위하여 사업 종료 후 안정화 기간 제시하고 그 기간동안 안정화 방안을 제안한다.

7) 제안업체는 월 1회 현장 정기점검을 통해 장비의 원활한 동작을 위한 필요한 모든 조치를 수행하며, 그 결과를 삼육대학교 담당자에게 보고한다.

8) 제안업체는 운영자를 위한 교육을 연 2명 제공하여야 하며 제안벤더의 국, 내외 교육기관의 교육기간, 교육 내용 등은 담담자와 협의하여 결정한다.

9) 하자 보증기간 내에 각종 S/W의 새로운 Version은 무상 Up-grade를 지원하여야 한다.

10) 기술지원 방법 및 체계를 제시하여야 한다.(기술지원 조직, 내용, 방법 등 구체적으로 제시

11) 시스템 운용 및 유지보수에 필요한 지침서를 제공하여야 한다.

(사용자 매뉴얼, 응급조치 매뉴얼등)

3. 사업관리 및 기타 고려사항

1) 계약 후 즉시 사업진행이 가능한 분야는 인력을 즉시 투입하여 내실 있는 사업이 될 수 있도록 한다

2) 사업 추진일정은 세분화 하여 전체 추진일정을 제시한다.

3) 기존 시스템 및 운영 중인 타 시스템에 운영에 미칠 영향을 최소화한 수행 방법을 제안한다.

4) 사업자는 삼육대학교의 승인 없이 사업을 전부나 일부를 제 3자에게 하도급 할 수 없다.

5) 본 제안 요청서에 명시되어 있는 추진 계획 및 추진 내용, 일정은 임의대로 변경할 수 없으며 삼육대학교에 유리하다고 판단될 경우에라도 사전에 삼육대학교와 협의하여 승인받아야 한다.

6)  삼육대학교에서 제공한 자료 및 정보에 대해서는 제안참여업체의 관계기관외 타 기관에 제공할 수 없다.

7) 제안서 또는 계약서에 대한 해석상의 이견이 발생할 경우 삼육대학교의 해석을 우선으로 한다.

8) 본 사업을 수행할 추진조직, 투입인력 프로필과 단계별 인력투입계획(역할, 투입률 등)을 제시하며, 이 인력은 삼육대학교의 동의 없이 사업자 임의로 변경할 수 없다.

9) 삼육대학교는 참여인력이 사업 수행 상 부적당하다고 판단되거나 자격미달인 경우 사업자에게 교체를 요구할 수 있고, 사업자는 적극 협조하여야 함.

10) 본 사업의 업무범위는 제안요청서에 누락된 업무 또는 제안서에 제시하지 않는 업무도 상호협의에 의해 본 용역에 포함할 수 있다.

11) 사업자는 계약진행 및 사업완료 후 하자보수기간 동안 삼육대학교에서 감사 등의 사유로 본 사업 이행에 관한 자료제출, 서류열람 등을 요구할 경우 이에 적극 협력하여야 한다.

12) 삼육대학교는 본 제안을 통하여 동 사업을 추진할 1개의 전담 사업자를 선정하며, 컨소시엄 구성 시 구성업체 중 대표하는 업체를 전담사업자로 하되 제안서에 공동수급 표준 협정서를 작성, 제출하여야 한다.

13) 사업의 내용을 검토하여 이 구체적으로 명시하지 않은 요청내용이라도 시스템 운영상 필요하거나, 도입되지 않으면 관리가 불편한 사항 등은 제안에 포함하여야 한다.

14) 삼육대학교에서 요청하지 않은 제품이라도 성능 상 우수하거나 효율성이 검증된 제품이면 추가 제안할 수 있다.

15) 제품 설치 완료후 시험 및 시험운영, 테스트 방법 등을 구체적을 제시하여야 한다.

16) 제안 업체는 본 사업이 마친 후 자세하게 정리한 관련 산출물을 제시하고 모두 제출하여야 한다.

17) 낙찰된 업체는  Black Market을 경유한 제품 또는 Service Fee 가 포함되지 않은 제품의 반입으로 제조사 차원의 기술지원 및 유지보수를 원활하게 받을 수 없을 경우를 방지하기 위해 제조사공급증명 및 기술지원 확약서를 제출하여야 한다.

11) 제안서 작성은 각 부문에서 요구하는 내용을 구체적으로 상세하게 기술하여야 하며 “공급할 수도 있다”, “추후 사용 가능하다”, “고려하고 있다” 등과 같은 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 처리한다.

12) 제안요청서 및 입찰공고 등에 포함되지 않은 사항은 “협상에 의한 계약 체결기준” 등에 따른다.

13) 삼육대학교는 본 제안요청서 등에 포함되어 있는 정보의 정확성을 기하였으나, 제안사에서는 삼육대학교가 제시한 정보들에 정확성을 스스로 확인할 것을 권고한다

Ⅲ 제안요청 장비 규격

1.  네트워크 장비

1) 코어백본 스위치

구분	기능 및 규격	수량
공통사항	Chassis형 7 slot 이상 제공	2대
	Switching Fabric Capacity : 2Tbps 이상
	제어부(라우팅엔진 및 스위칭패브릭) 이중화 제공
	전원부 이중화 및 Hot-Swap 제공
	인터페이스 모듈 Hot-Swap 제공
	IPv4/IPv6 지원 가능
인터페이스 모듈	1G, 10G, 40G 각 인터페이스 모듈 지원
	40G SFP 모듈 6 포트 이상 제공
	10G SFP 모듈 16 포트 이상 제공
	1G(1000Base-X) 모듈 40 포트 이상 제공
	1G(1000Base-T) 모듈 40 포트 이상 제공
Layer2 프로토콜	IEEE 802.1d, 1w, 1s 등 Spanning Tree 제공
Layer 3 프로토콜	Static, OSPFv2/v3, BGP4/4+, IS-IS, MPLS 제공
Multicast 프로토콜	IGMPv1/v2/v3, PIM-DM/SM/SSM 제공
기타	모듈러 기반 OS 및 무중단 OS 업그레이드 제공
	가상 라우팅 지원
	두 대의 물리적 스위치를 한 대의 논리적 스위치로 관리 및 운영 지원
	Telnet, SNMPv2/v3, SSH, Syslog, RMON 지원
	포트 미러링/ 리모트 포트 미러링 지원

2) 건물백본 스위치

구분	기능 및 규격	수량
공통사항	1G/10G 겸용 SFP 모듈 24개 이상 제공	6대
	Switching Fabric Capacity : 800Gbps 이상
	전원부 이중화 및 Hot-Swap 지원
	IPv4/IPv6 지원 가능
Layer2 프로토콜	IEEE 802.1d, 1w, 1s 등 Spanning Tree 제공
Layer 3 프로토콜	Static, OSPFv2/v3, BGP4/4+, IS-IS, MPLS 제공
Multicast 프로토콜	IGMPv1/v2/v3, PIM-DM/SM/SSM 제공
기타	모듈러 기반 OS 및 무중단 OS 업그레이드 제공
	가상 라우팅 지원
	Telnet, SNMPv2/v3, SSH, Syslog, RMON 지원
	포트 미러링/ 리모트 포트 미러링 지원

3) 워크그룹 스위치

구분	기능 및 규격	수량
공통사항	Switching Fabric Capacity : 150Gbps 이상	25대
	Forwarding Rate : 130Mpps 이상
	전원부 이중화 및 Hot-Swap 지원
	10/100/1000Base-T 48 포트 제공
	1G/10G 겸용 2포트이상 제공
	IPv4/IPv6 지원 가능
Layer2 프로토콜	IEEE 802.1d, 1w, 1s 등 Spanning Tree 제공
Multicast 프로토콜	IGMPv1/v2/v3, PIM-DM/SM/SSM 지원
기타	Telnet, SNMPv2/v3, SSH, Syslog, RMON 지원
	포트 미러링/ 리모트 포트 미러링 지원

4) 라우터

구분	기능 및 규격	수량
공통사항	Forwarding Rate : 50Mpps 이상 지원	2대
	전원부 이중화 기능 제공
	10G 인터페이스 지원
	장비 재부팅없이 구성 변경 기능 제공
	Static, OSPF, BGP, IS-IS, MPLS, VPLS 지원
	IGMPv2/v3, PIM-SSM, MSDP 제공
	Policy Based Routing 기능 제공
	Config Rollback 기능 지원
I/O 인터페이스	10/100/1000Base-T 8포트 이상 지원
	10000Base-X 8포트 이상 지원
	DS3/E3, OC3/OC12/OC48 WAN 인터페이스 지원

2. 네트워크 보안장비

구분	기능 및 규격	수량
공통사항	방화벽 성능 10Gbps 이상 제공	1대
	동시세션 2000K 세션 이상 지원
	IPS 성능 1.5Gbps 이상 제공
	차세대 방화벽 기능 탑재
	초당 처리 세션 : 150K CPS 제공
	10/100/1000Base-T 8포트 제공
	1000Base-X 4포트 제공
	전원 이중화 제공
	제어부 DoS공격 방어 제공
	Active-Active, Active-Standby 지원
	현재 학교에서 운영중인 장비와 이중화 가능

3. 웹어플리케이션 방화벽

구분	기능 및 규격	수량
공통사항	8개 이상의 1G SFP 포트 제공	1대
	전원 이중화 제공
	3Gbps 이상의 Throughput 제공
	800만 이상의 동시 접속
	1개 이상의 Bypass 제공
	루프 방지를 위해 STP기능 제공
	패킷 분석을 위한 미러링 기능 지원
	국정원 8대 취약점에 대한 방어기능 제공
	패턴 업데이트시 엔진 재가동이 없어야 함
	IPv6 트래픽에 대한 웹보안기능 제공
	관련 상세로그 및 보고서 기능 제공
	다양한 OS, 웹브라우저(버전포함)를 지원해야 함

Ⅳ 제안서 작성

1. 제안서 작성방법

해당 목차를 참조하여 앞에 제안 요구사항 기술하여 제안하여야 한다.

2. 제안서 목차

1) 제안 개요

2) 제안업체 현황

- 일반현황

- 경영상태평가

- 수행실적

- 기술인력 현황

3) 장비기술부분

- 장비 규격 및 성능

- 구축 방안

4) 사업관리 부분

- 사업수행조직

- 추진일정

- 품질 보증(시험 or 테스트)

- 기밀보호유지

5) 운영 및 유지보수 부분

- 운영방안

- 추후 유지보수 방안

- 기술이전 방안

- 교육훈련계획

6) 유의사항

-  발주기관(삼육대학교)이 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가          자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한

효력을 가짐

- 제출된 제안서의 내용은 발주기관(삼육대학교)이 요청하지 않는 한

변경할 수 없으며, 계약체결시 계약조건의 일부로 간주

- 제안서 제출 시 제안내용 중 허위사실이 밝혀지는 경우 제안을 무효로           처리하며, 선정될 경우에는 선정을 취소

6) 기타

- 증빙서류

- 기타 추가 제안 및 발전 방안

- 별도 양식 없음