	삼육대학교 차세대통합정보시스템구축사업

삼육대학교 차세대통합정보시스템구축사업

삼육대학교

차세대통합정보시스템(SU-WINGs)  백업 이중화시스템구축 제안요청서

2015. 4.

목   차

I.	사업 개요
	1.	일반 개요
	2.	추진 배경 및 사업 목표
	3.	사업 범위
II.	제안요청 내용
	1.	목표시스템 개념도
	2.	제안요청 개요
	3.		기본 제안 요구사항
	4.		신규도입대상 장비내역 및 구성요건
	5.		운영 및 하자보수
III.	제안안내
	1.	사업자 선정방식
	2.	입찰서류 및 제안서 제출
	3.	입찰 및 제안서 평가
	4.	기타

Ⅰ. 사업 개요

1. 일반개요

□ 사 업 명 : 삼육대학교 차세대통합정보시스템(SU-WINGs)백업이중화 시스템구축

□ 사업기간 : 계약일로부터 삼육대학교에서 정하는 기간으로 한다.

□ 사업진행 : 인프라 장비도입 계약과 동시 삼육대학교 차세대통합정보시스템

(SU-WINGs)백업 이중화 시스템구축에  관한 구체적인 제안서를 제출하고 도입을 진행한다.

2. 추진 배경 및 사업 목표

□ 수도권 20위 이내 대학 진입을 위한 「SU 비전드림 플랜 2015+」 전략 목표와 전략 방향을 지원하기 위해 미래 지향적이고 통합적인 정보시스템 구축사업 진행

□ 현재 개발 중에 있는 차세대통합정보시스템(SU-WINGs)백업 이중화 시스템구축을 통해 안정적으로 장애에 대처할 수 있는 시스템을 구축함.

□ 현재운영중인  차세대통합정보시스템의 고가용성(속도) 안정성(보안)을 위한 연계와 가상화를 구축한다.

3. 사업범위

사업 내용	사업 내역
파일백업시스템구축 (이중화 구성)	안정적인 1차백업 및 원격백업(이중화)를 통한 안정성 구축
OS백업시스템구축	OS백업을 통해 장애 시 신속한 시스템복구를 위한 시스템 구축
LTO백업 구축	데이터의 안정적 보존을 위한 시스템구축 (소산백업)
스토리지 가상화 연결	구축된 학사행정 및 LMS 서버의 속도향상과 데이타보안을 위하여 가상화로 통합스토리지 연결
스토리지 증설	구축된 차세대구축 안정적이며 고가용으로 운영에 필요한 용량추가

II. 제안요청내용

1. 목표시스템 개념도

2. 제안요청 개요

□ 본 제안요청서는 삼육대학교 차세대통합정보시스템(SU-WINGs)백업 이중화 시스템구축사업의 일환으로 인프라 장비 도입관한 상세요구사항을 요구사항에 충족하게 제안입찰 되어야 한다.

□ 제안은 사업계획과 제안요청 제반사항에 대해 제안업체의 시스템 구축 방안과 추진전략, 추진계획을 함께 제시되어야 한다.

□ 제안에는 본 사업에 대한 이해 하에 전체적인 시스템 인프라 장비 도입을 성공적으로 달성하기 위해서 제안업체의 역할을 명확히 제시하여야 한다.

3. 기본 제안요구 사항

□ 삼육대학교의 현재 구축된 차세대통합정보시스템(SU-WINGs)인프라에 가상화를 구축하고 연계를 안정적으로 해야 한다.

□ 삼육대학교의 특수성을 고려하여 신뢰성, 확장성 및 다양한 부가기능 구현에 중점을 두어 제안을 하여야 한다.

□ 도입 시스템은 안정성과 장애발생시 신속․명확한 진단, 원활한 유지보수 등을 위해 국내․외적으로 공인된 표준과 정보기술 시장에서 검증된 사양으로 납품하여야 한다.

□ 제안되는 시스템은 준공 후 2년 이내에 단종 계획이 없는 최신 모델이어야 하며 H/W, S/W는 성능이 안정된 최신 정품이어야 한다.

□ 구축 시 구성요소의 추가 증설 및 구성 변경, 모듈 확장 및 교체 등 환경 변경 시 중단 없는 서비스 제공을 원칙으로 한다.

□ 삼육대학교의 인프라 장비 도입에 발생되는 일체의 비용은 구축사업자가 부담을 하여야 한다.

4. 신규도입대상 장비 내역 및 구성요건

□ 공통요건

○ 수주 후 성공적인 사업추진을 위한 전략을 수립하고 현시스템과 연계와 가상화 방안과 시스템 규격 및 네트워크 구성 등 최적의 설계방안을 제시하여야 한다.

○ 표준준수 및 개방성, 확장성 확보

- 구축 시스템은 국제적으로 공인된 표준과 정보기술 시장에서 검증된 사양을 선정하여 시스템의 개방성과 확장성을 보장해야 한다.

○ 적정한 용량 및 성능 확보

- 시스템 규모 및 용량은 집중시(Peak) 업무처리를 고려하여 적정 용량을 제안하여야 한다.

- 적정한 규모의 시스템을 선정하여야 하며, 전산장비 기능의 중복을 최소화함으로써 비용   대비 효과를 극대화 할 수 있어야 한다.

- 기 구축된 시스템과 원활한 연계․연동하여 고효율의 시스템을 구축하여야 한다.

○  도입장비 기준

- 파일백업시스템은 현재 사용하고 있는 시스템을  고효율, 고도화, 고성능으로 백업 이중화를 통해 향후 오랜 기간 동안 사용할 수 있는 안정성과 고성능을 동시에 갖춘 이중화구축을 도입하는데 목적 있다.

-OS백업은 향후 다양한 활용성을 고려하여 범용적이며 활용방안이 많고  안정된 장비를 도입하는데 목적 있다.

- 현재시스템을 가상화 및 HBA(연계)를 안정적(보안)이며 고가용(속도)를 위해 도입하는데 목적이 있다.

○ 안정성 보장

- 모든 시스템은 현재 구축된 시스템과 연계되어야 하면서도 독자적으로 운영할 수 있도록 설계되어야하며, 장애에 대한 해결방안을 제시하여야 한다.

- 시스템의 안정성, 신뢰성이 확보 되어야하고, 국내‧외의 기술지원체계가 원활하여야 한다.

- 제안된 제품은 정품이어야 하며 백업시스템 ,가상화SW, HBA는 입찰과 동시에 제조사의 기술지원 확약서 원본을 제출하여야 한다.

- 주요 백업시스템 등 전산장비 등은 국내 다수의 Reference Site를 보유하여야 한다.

- 주요장비의 관련부품은 설치 후 5년이상 안정적으로 공급이 가능하여야 한다.

○ 시스템의 유연성 및 확장성 보장

- 시스템 기능은 최상의 서비스를 보장하고 변화하는 환경을 고려하여 구축되어야 한다.

- 사용자 증가에 따른 정보관리 및 처리속도가 제안용량에 맞게 보장되도록 하여야 한다.

- 각종 통계자료 요구사항을 수용하여 제공하여야 한다.

○ 철저한 품질보증 및 효과적 사후관리

- 선진화된 품질방법론 적용 및 교육지원 등 지원을 하여야 한다.

- 체계적인 운영관리를 위한 편리성, 신속한 유지보수를 보장 하여야 한다.

○ 일관된 시스템 관리체계 구축

- 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크장비, 데이터베이스, 응용프로그램 등 모든 정보자원에 대하여 일관된 사용자 인터페이스 유지를 위한 환경 구축이 되어야 한다.

○ 보안대책

- 네트워크 측면에서 향후 완벽한 보안체계로 구축 하여야 한다.

- 비인가자 접근 시 차단, 접근사실 기록관리 방안을 제공 제시하여야 한다.

- 제안되는 보안대책은 삼육대학교의 보안 관계규정을 준수하여야 한다.

- 구축되는 모든 시스템들은 최신의 보안패치를 적용하여야 한다.

○ 기타사항

- 안정적 운영사례를 보유하고, 미래지향적인 시스템 제시하여야 한다.

- 기 구축된 장비와 원활한 연동이 가능하여야 하며, 기존 시스템의 확장성을 활용하여     구축하여야 한다.

- 설치 및 구축은 삼육대학교 정보전산원 서버실과 삼육대학교에서 지정한 제3의 장소에 원격시스템을 구축해야 한다.

- 시스템의 안정적인 서비스 운영, 사전 장애 예방, 장애 대응 및 이력관리가 가능해야 한다.

- 서비스를 위한 적정한 인력의 파견 및 운영, 지속적인 교육이 가능해야 한다.

- 시스템관련 철저한 정보보안 및 외부유출을 금하여 한다.

- 안정적인 종합학사정보시스템도입 구축을 위하여 장비공급 업체는 종합학사개발사와 유기적인 관계로 프로젝트가 종료 될 때 까지 서로 기술지원을 해야 하고 삼육대학교 담당자를 통해 장비와 시스템의 안정성과 적절성을 판단 조율하여야 하며 인프라장비 구축 PM은 삼육대학교에서 결정사항을 따른다.

□ 도입장비 목록

○ 전체도입장비 목록

구분	세부사양	수량
통합 백업시스템	파일백업 1차백업 2차백업(원격백업) 이중화시스템구축 - FCP(SAN),CIFS, NFS, iSCSI, SnapVault, OSSV, SnapMirror. - 7.2k RPM SATA 3TB * 12 (Usable 19TB, RAID-6), 중복제거 - FC 8Gb * 2port, 10GbE (LC-LC) * 2 port, GbE * 2 port것 - 2 Port 이상 10GB Ethernet Port 제공할 것 - PartnerChoice 4hr Parts Del and SSP - Physical 18GB Memory 이상 지원 할 것 - RAID-6 또는 이에 준하는 안정성을 제공하는 방법으로 구성할 것 - Disaster Recovery Installation and Support - 최대 디스크 드라이브 144개 이상 지원 가능 할 것. - 3TB 7.2K 이상의 SATA디스크를 이용하여 Usable 19TB 이상 제공 백업대상 시스템 패스워드관리 보안제공(개인정보보호수준암호화) 외부작업자 별로 패스워드 권한제한. - 백업라이센스 100개 이상 확장가능 유지보수 3년 무상제공	2식
OS백업	- arcserveUDPv5StandardEdition(formerlyarcserveD2D) - EnterpriseMaintenance - UniversalRestore(Local,Cross-Restore)포함 - De-duplication포함 - 통합모니터링지원	8
OS백업용 NAS	- 2U-12BayRackType - i3-32203.3GHzdualcore,4GBRAM - HDDS-ATA(3TB*6ea),가용약11TB	1
Backup 서버	- 인텔 제온 E5-2407 v2 2.40GHz 10M 캐시 6.4GT/s QPI Turbo 없음 4C - 80W 최대 메모리 1333MHz - 8GB RDIMM, 1600MT/s, Low Volt, 싱글 랭크, x4 데이터 대역폭 - 600GB 3.5인치 15K RPM, 6Gbps SED SAS 하드 드라이브	1
LTO 백업장비	- NEOs T24 2u/24-slot/2-LTO6 FC	1
	- LTO6 data cartridge 2.5TB/6.25TB	20
서버용 OS	- MS Windows Server 2012 STD	1
GPFS 가상화SW	- IBM General Parallel File System x86용 2CPU (WAS 서버 2대, LMS 서버 2대를 통합 스토리지 연결)	4
HBA	- IBM QLogic8GbFCDual-portHBA	8
스토리지 증설	- IBM V3700 SFF Expansion	1
	- IBM 1.5m SAS Cable (mSAS HD to mSAS HD)	2
	- IBM 600 GB 10K 6 Gb SAS 2.5" HDD	12

1.1 도입장비 기본사양 목록표

□ 도입장비 상세사양

1.1. 백업 시스템

항 목	요구사양	수량
통합 백업 시스템	○파일백업, 1차백업, 2차백업(원격) 이중화시스템 컨트롤러 - 단일컨트롤러로 NAS, SAN, IP-SAN 동시 지원 가능할 것 (SAN, iSCSI, CIFS, NFS 프로토콜 제공) - Scale-up, Scale-out 형태의 컨트롤러 확장이 모두 지원가능 할 것 - 2 Port 이상 Gigabit Ethernet 제공할 것 - 2 Port 이상 10GB Ethernet Port 제공할 것 - 2 Port 이상 8G FC Port 제공할 것 - 싱글 컨트롤러 제공, 전원 및 Fan 이중화 제공할 것. 컨트롤러 추가만으로 Active / Active 클러스터링 구성 가능할 것 - 장애시 Cache내에 있는 Write성 Data를 보호할 수 있는 기능지원 - Physical 18GB Memory 이상 지원 할 것 - Read / Write 영역이 분리되어있지 않은 Global Cache 구조 지원 - 향후 장비 업그레이드시, 기존 데이터를 마이그레이션 없이 컨트롤러만 교체함으로써 업그레이드 할 수 있어야 할 것 ○ 디스크 - 디스크 온라인 확장 기능을 제공할 것 - RAID-6 또는 이에 준하는 안정성을 제공하는 방법으로 구성할 것 - Disk Module의 Rebuild Time이 없는 Global Hot Spare기능 제공 - SAS 및 SATA HDD 동시 지원 가능 해야 할 것 - 최대 디스크 드라이브 144개 이상 지원 가능 할 것 - 3TB 7.2K 이상의 SATA디스크를 이용하여 Usable 19TB 이상 제공할 것 << 다음 페이지 계속 >>	2식

항 목	요구사양	수량
통합 백업 시스템	○ 기능 - 성능 저하 없는 스냅샷 기능 기본 제공해야 할 것 - Windows, Linux, Unix 등의 서버 데이터를 백업 할 수 있는 백업 솔루션 제공할것 (최대 100 서버, 용량제한 없을 것) - 최초 풀백업 후 증분 백업만으로 백업이 가능 - 복구시 바로 풀백업본으로 복구 가능할것 - 백업된 파일을 이용하여 별도의 스토리지 없이 백업된 스토리지에서 읽고 쓰기가 가능한 볼륨으로 전환 가능할것. - 2차 백업 스토리지와 Sync/Async 가 가능한 블록단위 미러링 솔루션 제공할 것. (용량 제한 없을 것) - 필요시 역방향으로 미러링 가능할 것. - 미러링된 볼륨을 별도의 스토리지 없이 읽고 쓰기가 가능한 볼륨으로 변경 가능할 것. - 블록기반의 중복 제거 기능 제공할 것 - Thin Provisioning 기능 제공할 것 - Tape Library로 NDMP 백업이 가능해야 할것 - 관리용 콘솔제공 ○ 관리 - GUI로 스토리지를 관리 할 수 있는 툴 기본 제공 - 온라인 장비 점검기능, 자동 장애 경보기능 지원 가능할것 - 원활한 유지보수 및 기술지원을 위해 OEM, ODM 제품 제외 - 관리용 콘솔제공. - 유지보수 3년 제공. - 제조사 기술 확약서 제출

1.2. 백업 관리 서버

항 목	요구사양	수량
백업 관리 서버	○ 백업 관리 서버 - 인텔 E5-2407 v2 2.40GHz 10M 캐시 4C 80W * 1ea - MEM : 8GB RDIMM * 1ea - HDD : 600GB 3.5인치 15K RPM * 2ea - Qlogic (QLE2560) 8Gbps PCI-E FC HBA –싱글 포트 * 1ea - Dual Hot Plug Power Supplies 550W - OS : MS Windows 2012서버 스탠다드	1

1.3. OS백업 솔루션

항 목	요구사양	수량
OS 백업 솔루션	○ OS 백업 - x86 백업용 OS 백업 솔루션 - Universal Restore(Local, Cross-Restore) 포함 - De-duplication 포함 - 통합 모니터링 지원	8

1.4. OS백업용 NAS 시스템

항 목	요구사양	수량
OS 백업용 NAS 시스템	○ OS 백업용 NAS - OS 백업 이미지 보관용 NAS 시스템 구성 - 2U-12Bay Rack Type - i3-3220 3.3GHz dual core, 4GB RAM - HDD S-ATA(3TB * 6ea), 가용 약 11TB	1

1.5. 통합 스토리지 용량 증설

항 목	요구사양	수량
스토리지 용량 증설	○ 스토리지 용량 증설 - 기존 운영중인 IBM x3700 스토리지 용량 증설 - v3700용 확장 DISK Expansion 구성 - 600 GB 10K 6 Gb SAS 2.5" HDD * 12ea	1

1.6. 공유 파일 시스템 구성

항 목	요구사양	수량
공유파일 시스템 구성	○ SAN 공유 파일 시스템 구성 - 기존 도입된 WAS 서버 * 2식 / LMS 서버 * 1식 / VOD 서버 * 1식 SAN 공유파일 시스템 구성 - 기존 운영중인 IBM v3700 스토리지의 용량 증설 공간을 공유 파일 시스템으로 구성 적용 - SAN 운영 환경을 파일공유 시스템 구성을 통하여 NAS 구성이 가능하도록 공유 환경 구성 적용 - 도입 라이센스 : 파일 공유 시스템 2CPU용 서버 * 4식용 - SAN 공유용 HBA : 8Gb FC Dual-port * 8ea	1

1.7. LTO 백업장비

항 목	요구사양	수량
LTO백업장비	○ LTO 드라이브 구성 - 드라이브 : LTO-6 Ultrium 드라이브 - 드라이브 인터페이스 : FC - 드라이브 수량 : 2개 ○ 슬롯 - 미디어 슬롯 : 24개 이상 - Mail Slot : 1개 ○ 슬롯 - 웹 기반 원격 모니터링 관리 기능 지원 - 원격 툴에서 미디어의 효율적인 관리를 위한 미디어 적재 위치 및 바코드 표시 기능 제공 - LTFS 지원 - 온라인 중 미디어 입/출력 기능 지원 - 데이터 카트리지 슬롯 수량 조절 기능 제공 - 바코드 리더 기본 제공 - 드라이브 혼용 지원 - 안정성 MSBF 2,000,000 이상 - 라이브러리 파티셔닝 기능 제공 - 제조사 기술확약서 제출	1

1.8. 서버용 OS

항 목	요구사양	수량
서버용OS	○ 기능 - MS Windows Server 2012 STD	1

1.9. 가상화 (WAS 서버 2대, LMS 서버 2대를 통합스토리지로 연결)

항 목	요구사양	수량
GPFS 가상화 SW	○ 기능 - IBM General Parallel File System x86용 2CPU - 제조사 기술지원확약서 제출	4
HBA	○ 기능 - IBM QLogic 8Gb FC Dual-port HBA - 제조사 기술지원확약서 제출	8

1.10 IBM 스토리지 증설 (운영 중인 통합 스토리지 증설)

항 목	요구사양	수량
스토리지 증설	- V3700 SFF Expansion	1식
	- 1.5m SAS Cable (mSAS HD to mSAS HD)	2식
	- 600 GB 10K 6 Gb SAS 2.5" HDD	12식

5. 운영 및 하자보수

□ 운영 및 장애 대처방안

○ 관리에 소요되는 인력과 비용을 최소화하며, 신뢰할 수 있는 양질의 시스템을 유지하기 위한 적합한 관리․운영방안을 제시하여야 한다.

○ 시험 및 시범운영

현 시스템을 백업시스템구축방안 및 연계, 가상화 방안을 제시하여야 한다.

- 대상 업무별 단위시험, 통합시험, 사용자 시험 등에 대한 방안을 제시하여야 한다.

- 시험계획서에 테스트 인력, 데이터, 절차/방법, 일정/주기, 시스템 튜닝 등을 포함하여 테스트를 체계적이고 효율적으로 진행할 수 있도록 제시하여야 한다.

- 발생 가능한 상황에 대해서 실제 데이터(오류 데이터 포함)를 입력하여 테스트하여야 한다.

- 기능 및 비 기능적 요구사항을 충족하기 위하여 각종 유형별 테스트 계획서를 구체적으로 작성하여 제출하여야 한다.

○ 모니터링(Monitoring)등 제반활동을 통하여 시스템상의 장애에 신속하게 대응해야 한다.

○ 각종장비의 장애발생시 대응방안을 상세히 제시하여야 한다.

□ 하자보수 방안 및 참여인력 조건

○ 하자보수에 대한 기간․범위․방법․투입인력 등 구체적으로 제시하여야 한다.

- 하자보수기간은 검수완료 후 3년 이상으로 한다.

○ 하자보수는 수행체계를 갖추고 성실히 수행하여야 한다.

- H/W, S/W에 대한 유지보수 연락체계를 제시하야야 한다.

- 동일 건물 내에서 장비의 이동 및 부품(S/W 포함)의 장비 간 이전설치 작업도 포함한다.

- 각종 S/W의 새로운 Version 무상 Up-grade를 지원하여야 한다.

- 주요 부품의 공단 정보통신실 배치 등 장애발생시 대처방안을 구체적으로 제시하여야 한다.

○ 모든 시스템에 대하여 최신의 보안패치를 적용하고, 그 결과를 제출하여야 한다.

○ 시스템별 주요부품의 예비 량 확보방안을 구체적으로 제시하여야 한다.

□ 교육지원

○ 구축될 시스템을 효율적으로 운영할 수 있는 교육 방안을 제시하여야 한다.

- H/W, S/W 운영교육 등 분야별 교육계획을 제시하여야 한다.

- 교육 대상, 내용, 방법, 장소, 일정 등을 구체적으로 명시하여야 한다.

○ 교육은 전국 확대 업무개시 이전에 실시하여야 하고, 장애시 대응훈련 등 제반 교육을 포함하여야 한다.

○ 교육교재 제공

- 구축 시스템 활용을 위한 전산교육 및 학습매니저 업무 수행을 위한 교육 교재수량은 과 협의하여 제출한다.

○ 백업 및 복구 시나리오 메뉴얼 제공 및 교육

- 추가 백업해야할 대상이 발생 시 백업 시나리오 교육 및 메뉴얼 제공

- 장애 및 데이터유실시 복구 시나리오 교육 및 메뉴얼 제공

□ 기술지원

○ 기술지원 방법 및 체계를 제시하여야 한다.

- 기술지원 조직, 내용, 방법 등 구체적으로 명시

○ 시스템 분야별 기술이전 계획을 제시하여야 한다.

- 분야별 기술이전 내용, 방법 등을 구체적으로 명시

○ 시스템 운용 및 유지보수에 필요한 지침서를 제공하여야 한다.

- 사용자․운용자 Manual, 응급조치Manual 등

○ 시스템 구축 이후에도 관련분야 정보기술에 대한 지속적인 정보제공과 기술자문을 지원하여야 한다.

□ 사업관리

○ 계약 후 즉시 개발 및 사업진행이 가능한 분야는 인력을 투입하여 내실 있는 사업이 될 수 있게 추진하여야 한다.

○ 계약 후 착수보고 이전이라도 협의에 의해 즉시 시스템을 도입․설치하고 업무분석과 개발에 착수하여야 한다.

○ 타 시스템 연동과 무관하게 설치 가능한 장비는 계약 후 즉시 설치하여 개발 및 분석이 진행할 수 있도록 하여야 한다.

○ 사업자는 삼육대학교의 승인 없이 사업의 전부를 제3자에게 하도급 할 수 없음

- 다만, 일부 하도급 시에는 의 승인을 받아야 한다.

○ 본 제안요청서에 명시되어있는 추진계획 및 장비도입수량, 응용시스템, 기반시설 등은  사정에 의하여 실제 사업추진 시 변경, 가감될 수 있으며 사업자는 가감된 부분의 정산에 적극 협조하여야 한다.

○ 제안요청서에 기재된 사업추진내용, 추진일정 등은 계획사항이며 삼육대학교의 사정에 따라 변경될 수 있다.

○ 삼육대학교에서 제공한 자료 및 정보에 대해서는 제안참여업체의 관계기관외 타 기관에 제공할 수 없다.

○ 사업자는 사업항목을 변경함으로써 삼육대학교에 유리하다고 판단될 경우에는 계약내용에 대한 변경을 제안할 수 있으며, 이 경우 삼육대학교의 승인을 받아야 한다.

○ 제안서 또는 계약서에 대한 해석상의 이견이 발생할 경우 삼육대학교의 해석을 우선으로 한다.

○ 본 사업을 수행할 추진조직, 투입인력 프로필과 단계별 인력투입계획(역할, 투입률 등)을 제시하며, 이 인력은 삼육대학교의 동의 없이 사업자 임의로 변경할 수 없다.

○ 삼육대학교는 참여인력이 사업수행상 부적당하다고 판단되거나 자격미달인 경우 사업자에게 교체를 요구할 수 있으며, 사업자는 적극 협조하여야 한다.

○ 본 사업의 업무범위는 제안요청서에 누락된 업무 또는 제안서에 제시하지 않는 업무도 상호협의에 의해 본 용역에 포함할 수 있다.

○ 사업수행시 필요한 사무기기(책상, 의자, PC, 노트북, 프린터 등)는 직접 공급, 사용하여야 한다.

○ 사업자는 계약진행 및 사업완료 후 하자보수기간 동안 삼육대학교에서 감사 등의 사유로 본 사업 이행에 관한 자료제출, 서류열람 등을 요구할 경우 이에 적극 협력하여야 한다.

○ 삼육대학교는 본 제안을 통하여 동 사업을 추진할 1개의 전담 사업자를 선정하며, 컨소시엄 구성 시 구성업체 중 대표하는 업체를 전담사업자로 하되 제안서에 공동수급 표준 협정서를 작성, 제출하여야 한다.

○ 사업의 내용을 검토하여 이 구체적으로 명시하지 않은 요청내용이라도 시스템 운영상 필요하거나, 도입되지 않으면 관리가 불편한 사항 등은 제안에 포함하여야 한다.

○ 삼육대학교에서 요청하지 않은 제품이라도 성능상 우수하거나 효율성이 검증된 제품이면 추가 제안할 수 있다.

□ 품질관리

○ 장비도입 및 사업진행 일정이 지연되어 품질향상에 지장을 줄 경우 세부시스템 단위별 세부수립 일정에 늦어진 일 수 만큼 배상하여야 한다.

○ 사업추진시 사업추진에 지장을 주는 예상치 못한 상태가 발생할 경우 상호협의에 의해 구성방안 혹은 제품을 변경할 수 있으나 사업자 부담으로 하며, 당초 제안한 제품보다 성능과 규격이 우수한 제품이어야 한다.

○ 사업자는 사업추진시 제안된 H/W, S/W 보다 성능/비용 효과가 높은 신제품을 추천할 수 있으며, 추천제품에 대한 검증 및 제품 결정권은 삼육대학교에 있다.

Ⅳ. 제안안내

1. 사업자 선정방식

□ 기본방침 및 적용규정

○ 입찰방법 : 일반경쟁입찰

○ 계약방법 : 협상에 의한 계약체결

□ 입찰 및 사업자 선정 절차

○ 입찰공고 → 입찰등록 접수  → 제안 설명회(제안요청서 배부) → 최저가입찰 → 낙찰업체선정 →제안서 제출 → 사업자협상 및 계약체결

2. 입찰서류 및 제안서 제출

□ 입찰참가 신청 서류

○ 입찰참가신청서(소정양식) 1부

○ 사업자등록증 사본 1부

○ 소프트웨어사업자 신고확인서 사본 1부

○ 법인인감증명서 각 1부

○ 법인 등기부등본(법인인 경우) 1부

○ 청렴계약이행서약서 1부

○ 재직증명서 또는 위임장  1부

○ 제조사 기술지원 확약서(백업시스템, 가상화, 연계(HBA))

○ 기타 입찰참가 자격을 증명하는 서류

○ 가격 입찰서 (기본사양포함, 밀봉, 날인) 1부

□ 가격입찰서 및 제안서제출과 효력

○ 가격입찰서는 도입장비 기본사양 목록표의 기본사양이 모두 포함되어야 하고 제안금액에 날인 후 밀봉하여 제출한다.

○ 최저가 낙찰된 사업자는 구체적인 실행계획서 및 제안서를 삼육대학교에 제출해야 한다.

○ 제출된 제안서의 내용은 주관기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주한다.

○ 제안서에 누락된 내용 등이 향후 사업추진에 반드시 필요하다고 판단될 경우에는 계약자와 삼육대학교와 합의에 따라 수정되거나 추가 될 수 있으며, 변경되거나 추가된 사항은 제안서와 동일한 효력을 가진다.

○ 제안요청서 및 제안서 등에 명시된 내용의 해석이 서로 다를 경우 상호 협의하여 결정하며 협의가 성립되지 않을 경우에는 삼육대학교가 결정권을 갖는다.

○ 제안요청서 및 제안서 등에 명시된 상용프로그램은 향후 종합학사개발과 종합학사운영을 위한 고가용, 고효율을 위해서 협상을 할 수 있다.

○ 제반 문의사항은 문서로 접수하여야 하며 전화, 구술 등 기타 방법에 의한 것은 답변의 의무가 없으며 효력이 없다.

○ 본 제안요청서의 내용은 제안서제출이외의 다른 목적으로 사용할 수 없다.

3. 입찰 및 제안서 평가

□ 입찰 방법

○ 평가항목

- 입찰평가  :  삼육대학교 차세대종합학사시스템 인프라 장비 제안요구사양을 충족하는                  제품으로 최저가 입찰 결정한다.

- 입찰가격  :   모든 금액은 부가가치세 포함금액으로 산정한다.

□ 제안서 평가방법

○ 평가방법

- 주관적 평가는 삼육대학교에서 “제안 평가위원회”를 구성하여 제안서 내용에 대한평가 및 심사를 실시함

- 제안서 평가에 있어 필요한 서류가 첨부되지 않았거나, 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용에 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완을 요구 할 수 있음

- 제안사는 기술평가에 대한 요구사항을  성실하게 반영해야 한다.

4. 기타

□ 제안요청서 및 입찰공고 등에 포함되지 않은 사항은「협상에 의한 계약 체결기준」등 을 따른다.

□ 삼육대학교는 본 제안요청서 등에 포함되어 있는 정보의 정확성을 기하였으나, 제안사에서는 삼육대학교가 제시한 정보들의 정확성에 대해 스스로 확인할 것을 권고함.