삼육대학교

무선랜 환경개선 사업 제안요청서

2018.1

목    차

Ⅰ. 사업 개요

1. 사업명  ----------------------------------------------------------------------- 2

2. 사업기간  --------------------------------------------------------------------- 2

3. 사업 추진 배경 및 목적  ---------------------------------------------------- 2

4. 주요 사업 내용  -------------------------------------------------------------- 2

5. 기존 시스템구성 및 향후시스템구성  -------------------------------------- 3

Ⅱ. 사업자 선정 제안 요구사항

1. 장비구성 고려사항  ---------------------------------------------------------- 5

2. 운영 및 유지보수 고려사항  ------------------------------------------------ 5

3. 사업관리 및 기타 고려사항  ------------------------------------------------ 6

Ⅲ. 제안요청 장비규격

1. 네트워크 장비  --------------------------------------------------------------- 8

2. 네트워크 보안장비  --------------------------------------------------------- 10

3. 웹어플리케이션 방화벽  ---------------------------------------------------- 11

Ⅳ. 제안서 작성

1.   제안서 작성 방법  ------------------------------------------------------- 11

2.   제안서 목차  -------------------------------------------------------------- 11

Ⅰ. 사업개요

1. 사업명 : 삼육대학교 무선랜 환경개선(무선랜장비 이중화구성)

2. 사업 기간 : 계약일로 1개월 이내

3. 사업 추진 배경 및 목적

1) 수도권 20위 이내 대학 진입을 위한 「ACE+ 사업」 의 전략 과제 지원을 위한 하드웨어 보강사업

2) 2018년 1월부터 시작한 삼육대학내 무선랜 구축사업 일환으로 네트워크

이중화 스위치 구축 필요

3) 교육/연구/업무 활성화를 무선네트워크 인프라 고도화

4) 대용량 데이터 처리를 위한 무선랜 백본 네트워크 인프라 고도화

4. 주요 사업 내용

1) 무선랜 환경개선 사업

2) 교내 무선랜 구축에 따른 네트워크 스위치이중화 사업

3) 도입장비 목록(간략)

구 분	수량
코어 백본스위치	1
무선랜 컨트롤러 스위치	1

5. 기존 시스템 구성 및 향후 시스템 구성(예상)

1) 현재 시스템 구성도

2) 향후 시스템 구성도(예상)

Ⅱ. 사업자 선정 제안 요구 사항

삼육대학교에서 제시한 목표구성에 적합한 무선랜 네트워크 스위치 솔루션을 제안하고 안정성, 효율성 및 추후 확장성을 고려하여 운영상 문제가 발생하지 않도록 필요한 모든 제품을 제안하여야 한다.

1. 장비 구성 고려사항

1) 네트워크 장비 코어 백본스위치는 10G 기반으로 워크그룹 스위치와 클라이언트 구간은 1G 기반으로 인프라를 구성해야 한다.

2) 네트워크 장비는 단일 제조사 제품으로 제안하는 것을 원칙으로 한다.

3) 장비와 장비 연결 인터페이스는 광모듈로 한다

4) 코어 백본간 연결 구간은 40G × 2포트 InterLink 로 구성해야 한다

5) 건물 백본간 연결 구간은 10G × 2포트 InterLink 로 구성해야 한다.

6) 무선랜 컨트롤러 제품은 전파진흥원 무선 적합성 심사를 합격한 장비여야 한다.

7) 납품하는 모든 물품은 세부규격 조건 이상을 만족하는 제조사의 정품 및 신품으로 공급하여야 한다.

8) 제안업체는 장비 납품 후 3년 이내 제품이 단종 되지 않는 제품을 제안하여야 하며, 사업 기간 내에 제품 단종이 발생할 경우 기 납품한 장비를 신규 장비로 교체 설치하여야 한다.

9) 제안 장비는 기존 무선랜 프로젝트 진행장비와 동일장비 혹은 호환가능해야 한다.

10) 제안요청서에 명시되지 않은 사항 중 본 사업의 수행에 필요한 추가 제반 사항은 제안사가 무상으로 제공하여야 한다.

2. 운영 및 유지보수 고려사항

1) 모든 시스템(H/W)의 무상유지보수 기간은 사업종료 후 12개월까지로 한다.

2) 제안업체는 네트워크 장비가 1년 365일 24시간 안정적으로 운영될 수 있도록 운영 및 유지보수 방안을 제시하여야 한다.

3) 제안업체는 설치된 H/W 장애 및 하자 발생 시 신속한 장애복구 방안을 구체적으로 제시하여야 한다.(4시간 이내 장애 복구 완료)

4) 제안업체는 설치된 장비에 대해서 최신의 펌웨어, 패치 등이 발생 시 삼육대학교 담당자와 협의하여 최신의 상태를 유지하여야 한다.

5) 제안업체는 사업기간 내에 장비의 장애 또는 성능 저하로 인하여 성능 개선 요구 발생 시 제안업체가 동급 이상의 장비로 무상 교체하여야 한다.

6) 제안업체는 각 제안시스템에 관리를 위하여 사업 종료 후 안정화 기간 제시하고 그 기간동안 안정화 방안을 제안한다.

7) 제안업체는 월 1회 현장 정기점검을 통해 장비의 원활한 동작을 위한 필요한 모든 조치를 수행하며, 그 결과를 삼육대학교 담당자에게 보고한다.

8) 기술지원 방법 및 체계를 제시하여야 한다.(기술지원 조직, 내용, 방법 등 구체적으로 제시

9) 시스템 운용 및 유지보수에 필요한 지침서를 제공하여야 한다.

(사용자 매뉴얼, 응급조치 매뉴얼등)

3. 사업관리 및 기타 고려사항

1) 계약 후 즉시 사업진행이 가능한 분야는 인력을 즉시 투입하여 내실 있는 사업이 될 수 있도록 한다

2) 사업 추진일정은 세분화 하여 전체 추진일정을 제시한다.

3) 기존 시스템 및 운영 중인 타 시스템에 운영에 미칠 영향을 최소화한 수행 방법을 제안한다.

4) 사업자는 삼육대학교의 승인 없이 사업을 전부나 일부를 제 3자에게 하도급 할 수 없다.

5) 본 제안 요청서에 명시되어 있는 추진 계획 및 추진 내용, 일정은 임의대로 변경할 수 없으며 삼육대학교에 유리하다고 판단될 경우에라도 사전에 삼육대학교와 협의하여 승인받아야 한다.

6)  삼육대학교에서 제공한 자료 및 정보에 대해서는 제안참여업체의 관계기관외 타 기관에 제공할 수 없다.

7) 제안서 또는 계약서에 대한 해석상의 이견이 발생할 경우 삼육대학교의 해석을 우선으로 한다.

8) 본 사업을 수행할 추진조직, 투입인력 프로필과 단계별 인력투입계획(역할, 투입률 등)을 제시하며, 이 인력은 삼육대학교의 동의 없이 사업자 임의로 변경할 수 없다.

9) 삼육대학교는 참여인력이 사업 수행 상 부적당하다고 판단되거나 자격미달인 경우 사업자에게 교체를 요구할 수 있고, 사업자는 적극 협조하여야 함.

10) 본 사업의 업무범위는 제안요청서에 누락된 업무 또는 제안서에 제시하지 않는 업무도 상호협의에 의해 본 용역에 포함할 수 있다.

11) 사업자는 계약진행 및 사업완료 후 하자보수기간 동안 삼육대학교에서 감사 등의 사유로 본 사업 이행에 관한 자료제출, 서류열람 등을 요구할 경우 이에 적극 협력하여야 한다.

12) 삼육대학교는 본 제안을 통하여 동 사업을 추진할 1개의 전담 사업자를 선정하며, 컨소시엄 구성 시 구성업체 중 대표하는 업체를 전담사업자로 하되 제안서에 공동수급 표준 협정서를 작성, 제출하여야 한다.

13) 사업의 내용을 검토하여 이 구체적으로 명시하지 않은 요청내용이라도 시스템 운영상 필요하거나, 도입되지 않으면 관리가 불편한 사항 등은 제안에 포함하여야 한다.

14) 삼육대학교에서 요청하지 않은 제품이라도 성능 상 우수하거나 효율성이 검증된 제품이면 추가 제안할 수 있다.

15) 제품 설치 완료후 시험 및 시험운영, 테스트 방법 등을 구체적을 제시하여야 한다.

16) 제안 업체는 본 사업이 마친 후 자세하게 정리한 관련 산출물을 제시하고 모두 제출하여야 한다.

17) 낙찰된 업체는  Black Market을 경유한 제품 또는 Service Fee 가 포함되지 않은 제품의 반입으로 제조사 차원의 기술지원 및 유지보수를 원활하게 받을 수 없을 경우를 방지하기 위해 제조사공급증명 및 기술지원 확약서를 제출하여야 한다.

11) 제안서 작성은 각 부문에서 요구하는 내용을 구체적으로 상세하게 기술하여야 하며 “공급할 수도 있다”, “추후 사용 가능하다”, “고려하고 있다” 등과 같은 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 처리한다.

12) 제안요청서 및 입찰공고 등에 포함되지 않은 사항은 “협상에 의한 계약 체결기준” 등에 따른다.

13) 삼육대학교는 본 제안요청서 등에 포함되어 있는 정보의 정확성을 기하였으나, 제안사에서는 삼육대학교가 제시한 정보들에 정확성을 스스로 확인할 것을 권고한다

Ⅲ 제안요청 장비 규격

1.  무선랜 코어백본 스위치

구분	기능 및 규격	수량
	사이즈 1U이상	1대
	Switching Fabric Capacity : 2.16Tbps 이상
	Mac 지원수 : 최대 256,000
	Route 지원 : 최대 32,000
	Layer 2 switch ports and VLAN trunks 지원
	VLAN 3,967개 지원 가능
	RPVST, MST, STP 지원 가능
	Port-Channel 지원 가능
	VXLAN 지원가능
	Multicast Routes 32,000개 지원 가능
	VRF 1,000개 지원 가능(Maximum : 16,000)
	4,000 Ingress and 2,000 Egress ACL 지원
	라우팅 프로토콜 지원 : Static,RIP,EIGRP,OSPF,BGP
	HSRP 지원 / IGMP 지원

2. 무선랜 컨트롤러

구분	기능 및 규격	수량
일반 / 하드웨어	전파진흥원 무선 적합성 심사 합격 제품	1대
	단독형 무선랜 컨트롤러 어플라이언스
	최대 1,500대의 AP지원
	최대 20,000개의 무선 단말 지원
	최대 20Gbps 대역폭 지원
	유선 인터페이스 : 1GE 혹은 10GE 2포트 지원
	전원 이중화 지원
무선	802.11a/b/g/n/ac 지원 / 최대512개의 SSID지원
	전파 관리법에 명시된 비중첩19개채널지원
	AP Grouping 에 따른 그룹별 설정 지원
	무중단 서비스를 위한 컨트롤러 이중화 구성
	자동 채널 선택(DCA) 및 자동 출력 파워 조절기능
	무선 환경에 따른 최적화된 채널 대역폭 자동선택
유연성	중앙집중형 및 분산형 트래픽 처리 동시 지원
	5GHz 로 우선 접속 기능 지원
	빠른 로밍을 위한 802.11r 지원 / L2,L3 로밍지원
안정성	AP 장애시 주변 AP들의 RF출력을 자동 증가지원
	주파수별 최대 접속 단말 수 제한 기능 제공
보안성	IEEE 802.11i 지원 / 인증:802.1x, WPA2, 웹인증
	L4레벨의 액세스 리스트 (ACL) 지원
	IPv6 보안 기능 제공
	AP와 컨트롤러간 데이타암호화
Qos	WMM지원 / 사용량 모니터링 기능
관리	SNMPv3 지원 / 원격접속 관리기능

Ⅳ 제안서 작성

1. 제안서 작성방법

해당 목차를 참조하여 앞에 제안 요구사항 기술하여 제안하여야 한다.

2. 제안서 목차

1) 제안 개요

2) 제안업체 현황

- 일반현황

- 경영상태평가

- 수행실적

- 기술인력 현황

3) 장비기술부분

- 장비 규격 및 성능

- 구축 방안

4) 사업관리 부분

- 사업수행조직

- 추진일정

- 품질 보증(시험 or 테스트)

- 기밀보호유지

5) 운영 및 유지보수 부분

- 운영방안

- 추후 유지보수 방안

- 기술이전 방안

- 교육훈련계획

6) 기타

- 증빙서류

- 기타 추가 제안 및 발전 방안