2012년도 삼육대학교 미래관

e-강의실 구축 규격 사양서

2012년 8월

규 격 사 양 서

품 명	LCD 프로젝터 - 단초점 프로젝터	규 격	3,000ANSI
제품모델		수 량	43EA
제품의 특징
해상도 : XGA (1024 x 768 pixels) 램프 수명 : 3000시간 이상 밝기 : 3,000ANSI 이상 명암비 : 1,000：1 이상 밝고 선명한 화면과 다양한 기능 제공 HDMI, USB Diaplay 등 다양한 입출력 단자 지원

규 격 사 양 서

품 명	LCD 프로젝터 CASE	규 격	SPECIAL (천장에 함 제작)
제품모델	프로젝터 천장형 함	수 량	43EA
제품의 특징
재질 : STEEL 치수(W * H * D) 프로젝터의 사이즈가 맞아야하며, 화면투사 시 걸림이 없어야 함 강의실 구조와 사용자 환경을 고려하여 미관이 깔금하게 설치.

규 격 사 양 서

품 명	전동스크린 - 매립형 / 노출형	규 격	2400 * 1800 고휘도 매트
제품모델		수 량	6ET
제품의 특징
규격 : 2400*1800 (120”) - 매립 혹은 노출(현장여건에 따라 설비) 재질 : 고휘도 매트 모터 : 솜피 밝기 : 2.6 Gain Up/Down시 소음이 적어야 한다.

규 격 사 양 서

품 명	전자교탁 및 간편형 컨트롤러	규 격	19형 랙타입
제품모델		수 량	SET
제품의 특징
재질 : 하부 랙 STEEL + 폴리우레탄, 폴리카보네이트 등, 목재는 제외(열 발생문제) 상판구조 : LCD Monitor, 전동각도조절장치 내장, 상하부 조립이 필요없는 일체형구조 내부 온도 상승 시 열의 환기를 위하여 50도 이상에서만 가동되는 FAN시설 내장 랙부분은 USB나 CD를 용이하게 사용할 수 있도록 전면 개방형 이어야하되, 도어잠금 시 장비도난에 대비되어야 한다. 통합컨트롤러: 전동스크린 UP/STOP/DOWN 기능, 프로젝터 ON/OFF 및 SOURCE 변환, 외부 AV장비 입출력 구비, 향후 원격제어를 위한 LAN포트 내장 CPU 667MHZ 이상, USB 및 LAN HUB 1:2 내장이상 조작용 터치판넬: LCD 7"타입이상, 버튼을 학교 사용자의 요구로 프로그램 변경이 가능해야 함, HDMI단자 제공

규 격 사 양 서

품 명	강사용 컴퓨터	규 격	Intel Core i5 2400
제품모델		수 량	SET
제품의 특징
CPU : Iintel Core i5-2400 (3.10GHz, 6MB) OS : 정품 Window 7 Professional (32-bit) MEMORY : 2GB (DDR3 1333 MHz / 2GB x 1) HDD : 500GB (7200 RPM S-ATA2) ODD : 내장그래픽

규 격 사 양 서

품 명	컴퓨터 모니터	규 격	48 / 43 cm LCD
제품모델	LC1940R-AB/KR이상	수 량	SET
제품의 특징
가시화면 : 48 cm / 43 cm 밝기 : 250 cd/㎡ 응답속도 : 5ms 명암비 : 50,000:1 (DC) 색상 : BLACK 시야각 : 170˚/160˚ (CR>10) 최대해상도 : 1,280 x 1,024 화면비: 4:3

규 격 사 양 서

품 명	POWERAMP	규 격	200W
제품모델		수 량	SET
제품의 특징
정격출력 : 200W 이상 마이크 입력 3개이상 (팬텀파워 포함) AUX 입력 3개이상 EQ기능 HIGH, MID, LOW 3개이상 각 마이크 및 AUX입력별 출력조정가능 콘덴서마이크 1개 포함

규 격 사 양 서

품 명	SPEAKER	규 격	80W
제품모델		수 량	SET
제품의 특징
INPUT POWER : 80 WATT 이상 COLOR : WHITE / BLACK 2WAY 고성능 스피커 1인치 실크돔 트위터, 6.5인치 하이파이 우퍼 내장 임피던스: 8ohm

규 격 사 양 서

품 명	설치인건비 및 잡자재	규 격	학교지정장소
제품모델		수 량	SET
제품의 특징
LCD프로젝터, 전동스크린, 전자교탁, 컨트롤러, 음향일체 각종 케이블 및 설치 인건비 전자교탁 설치 시 유의 사항 학교 지정 위치에 설치하여야 함 벽면에서 몰드로 내려와 전자교탁까지는 방수 후레쉬볼을 사용하여 교탁의 이동이 용이하게 설치 한다. 교탁 내부의 결선은 A/S시 용이하게 케이블 타이 마킹 및 깔끔하게 정리하여 설치 한다. 전자교탁에 인입되는 모든 음향, 영상 Cable은 불필요한 Cable등이 노출되지 않게 정리하여강의실 환경을 쾌적하게 유지 하여야 한다. 컨트롤러 On/off Switch를 작동 시킬때 전자교탁에 수납된 모든장비에 부작용이나 고장이 없어야 한다.