제 안 요 청 서

사 업 명	삼육대학교 중앙도서관 전자도서관리(H/W) 서버 구축

2016. 8.

삼 육 대 학 교

목     차

Ⅰ. 개요	1

Ⅱ. 목적	1

Ⅲ. 기본제안 요구사항	1

Ⅳ. 신규도입대상 장비 내역 및 구성요건	2

1. 구성요건	3

2. 장비내역	5

Ⅴ. 운영 및 하자보수	8

Ⅵ. 제안안내	12

Ⅶ. 유의 사항	14

Ⅰ		개요

				2016년 전산시스템 운영 환경 개선사업 제안요청서

□ 사 업 명 : 삼육대학교 중앙도서관 전자도서관리(H/W) 서버구축

□ 사업기간 : 계약일로부터 6개월 이내

□ 과업범위 : 서버장비

□ 입찰공고기간 : 공고문 참조

Ⅱ		목적

□ 노후 장비(서버) 교체를 통한 전산서비스 안정성 강화

○ 노후 DB서버, APP서버, WEB서버, 부가서버를 신규 장비로 구축함으로써 시스템 안정성 향상

Ⅲ		기본제안 요구사항

□ 삼육대학교 중앙도서관에 구축 예정인 TULIP(도서관자동화시스템)인프라에 가상     화를 구축하고 연계를 안정적으로 해야 한다.

□ 삼육대학교의 특수성을 고려하여 신뢰성, 확장성 및 다양한 부가기능 구현에     중점을 두어 제안을 하여야 한다.

□ 구입하는 H/W는 안전성을 검증 받은 최신 버전의 제품이어야 하며, 해당       버전의 제품의 구축 및 유지보수를 능숙하게 진행할 수 있는 엔지니어를        보유한 구축사 입찰 요망

□ 구축예정인 인프라 시스템 구성을 참고하여 주변 장치들과의 호환성을          유지하여 구축함으로써 업무의 연속성 유지

□ 도입 시스템은 안정성과 장애발생시 신속․명확한 진단, 원활한 유지보수 등을 위해     국내․외적으로 공인된 표준과 정보기술 시장에서 검증된 사양으로 납품하여야 한     다.

□ 구축 시 구성요소의 추가 증설 및 구성 변경, 모듈 확장 및 교체 등 환경 변경 시     중단 없는 서비스 제공을 원칙으로 한다.

□ 삼육대학교의 인프라 장비 도입에 발생되는 일체의 비용은 구축사업자가 부담을 하     여야 한다

Ⅳ		신규도입대상 장비 내역 및 구성요건

□ 공통요건

○ 수주 후 성공적인 사업추진을 위한 전략을 수립하고 구축예정인 시스템 연계와 가상화 방안과 시스템 규격 및 네트워크 구성 등 최적의 설계방안을 제시하여야 한다.

○ 표준준수 및 개방성, 확장성 확보

- 구축 시스템은 국제적으로 공인된 표준과 정보기술 시장에서 검증된 사양을 선정하여 시스템의 개방성과 확장성을 보장해야 한다.

○ 적정한 용량 및 성능 확보

- 시스템 규모 및 용량은 집중 시 업무처리를 고려하여 적정 용량을 제안하여야 한다.

- 적정한 규모의 시스템을 선정하여야 하며, 전산장비 기능의 중복을 최소화함으로써 비용 대비 효과를 극대화 할 수 있어야 한다.

- 기 구축된 시스템과 원활한 연계․연동하여 고효율의 시스템을 구축하여야 한다.

○ 안정성 보장

- 모든 시스템은 현재 구축된 시스템과 연계되어야 하면서도 독자적으로 운영할 수 있도록 설계되어야하며, 장애에 대한 해결방안을 제시하여야 한다.

- 시스템의 안정성, 신뢰성이 확보 되어야하고, 국내‧외의 기술지원체계가 원활하여야 한다.

- 제안된 제품은 정품이어야 하며 DB서버, APP서버, WEB서버, 부가서버는 입찰과 동시에 제조사의 기술지원 확약서 원본을 제출하여야 한다.

- 주요장비의 관련부품은 설치 후 5년이상 안정적으로 공급이 가능하여야 한다.

○ 시스템의 유연성 및 확장성 보장

- 시스템 기능은 최상의 서비스를 보장하고 변화하는 환경을 고려하여 구축되어야 한다.

- 사용자 증가에 따른 정보관리 및 처리속도가 제안용량에 맞게 보장되도록 하여야 한다.

- 각종 통계자료 요구사항을 수용하여 제공하여야 한다.

○ 철저한 품질보증 및 효과적 사후관리

- 선진화된 품질방법론 적용 및 교육지원 등 지원을 하여야 한다.

- 체계적인 운영관리를 위한 편리성, 신속한 유지보수를 보장 하여야 한다.

○ 일관된 시스템 관리체계 구축

- 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크장비, 데이터베이스, 응용프로그램 등 모든 정보자원에 대하여 일관된 사용자 인터페이스 유지를 위한 환경 구축이 되어야 한다.

○ 보안대책

- 네트워크 측면에서 향후 완벽한 보안체계로 구축 하여야 한다.

- 비인가자 접근 시 차단, 접근사실 기록관리 방안을 제공 제시하여야 한다.

- 제안되는 보안대책은 삼육대학교의 보안 관계규정을 준수하여야 한다.

- 구축되는 모든 시스템들은 최신의 보안패치를 적용하여야 한다.

○ 기타사항

- 안정적 운영사례를 보유하고, 미래지향적인 시스템 제시하여야 한다.

- 기 구축된 장비와 원활한 연동이 가능하여야 하며, 기존 시스템의 확장성을 활용하여     구축하여야 한다.

- 설치 및 구축은 삼육대학교 중앙도서관 서버실과 삼육대학교에서 지정한 제3의 장소에 원격시스템을 구축해야 한다.

- 시스템의 안정적인 서비스 운영, 사전 장애 예방, 장애 대응 및 이력관리가 가능해야 한다.

- 서비스를 위한 적정한 인력의 파견 및 운영, 지속적인 교육이 가능해야 한다.

- 시스템관련 철저한 정보보안 및 외부유출을 금하여 한다.

- 안정적인 TULIP(도서관자동화시스템) 구축을 위하여 장비공급 업체는 TULIP개발사와 유기적인 관계로 프로젝트가 종료 될 때 까지 서로 기술지원을 해야 하고 삼육대학교 담당자를 통해 장비와 시스템의 안정성과 적절성을 판단 조율하여야 하며 인프라장비 구축 PM은 삼육대학교에서 결정사항을 따른다.

□ 도입장비 상세사양

DB서버	구분	상세 사양
	TYPE	2U Rack Mount 형태
	CPU	Intel Itanium processor 계열 64bit Processor * 1 Socket 이상 (최대 2 Soket) 8Core 이상 Clock Speed 2.53GHz 이상 On Chip Cache(L3) : 20MB이상
	MEM	Memory : 64GB 이상 최대 24 DIMM solt 이상 Double Chip Spare Memory 기능 제공
	Internal Disk	HDD : 300GB * 2개 이상 (10k SAS, Mirror 구성 또는 동등성능 이상) Internal Hot-Swap Disk Bay 8개 이상 또는 동등성능 이상 Integrated Smart Array P410i 6Gbps SAS RAID Controller 제공
	ODD	DVD-ROM Drive 제공
	I/O	PCIe slot 최대 6개 이상 Network : 10/100/1000Base-TX Ethernet Adapter 4Port 이상 8GB Fiber channel 2Port 이상
	기타	O/S : 64Bit Unix 운영체제 동시 사용자수 무제한 C/C++ Compiler 제공 Unix OS 설치 가능 OS백업을 위한 DAT 제공 서버 관리 솔루션 제공(iLO3) 전원공급장치 및 냉각팬은 이중화 구성 제조사의 최신 버전 OS 및 장비 제공 도입장비의 설치 장소는 발주자가 지정 함 제조사의 정책에 따른 설치 서비스 및 기술지원 서비스 포함 제조사 공급 증명원 및 정품확약서(또는 AS확약서) 제출

APP서버	구분	상세사양
	폼팩터	산업표준 2U 크기를 제공해야 한다.
	CPU	x86 계열의 CPU를 장착해야 한다. 2 소켓 이상이 장착되어야 한다. 소켓당 10 core 이상이 지원되어야 한다.
	메모리	서버당 최대 메모리는 768GB 이상 장착되어야 한다. 메모리 타입은 최신의 DDR4 메모리를 지원해야 한다. 메모리 DIMM은 최소 24개 이상 이여야 한다. 메모리 DIMM 속도는 2133MHz 이상 이어야 한다. Advanced ECC 메모리 기능을 제공해야 한다.
	PCI 슬롯	기본 PCI 슬롯은 4개 이상, 최대 7개까지 제공해야 하며 모든 슬롯은 1GbE, 10GbE, Infiniband 등의 네트워크 카드 지원이 가능해야 한다.
	NIC	기본 4개의 1G NIC Port 가 내장되어 있어야 한다. 카드레벨 이중화를 지원해야 한다.
	내장 디스크	내장디스크는 SAS/SATA/SSD를 지원해야 한다. 내장디스크의 form factor 는 SFF (2.5”) 및 LFF (3.5”)를 모두 지원해야 한다. 기본 8개 베이 슬롯과 최대 26개까지 확장이 가능해야 한다. 하드웨어 기반의 RAID 콘트롤러를 장착해야 하며 Cache 메모리 사이즈는 기본 2GB, 최대 4GB를 지원해야 한다. Cache 메모리는 베터리 방식이 아닌 NAND-Flash 기반의 메모리를 사용해야 한다. 디스크 전면부에 디스크 activity, 상태 정보, 제거불가 LED등이 지원 되어야 한다.
	신기술	최대 3개 이상의 GPU 장착이 가능하여야 한다.
	전원	전원은 이중화를 지원해야 한다. 전력사용량에 대한 측정과 모니터링이 가능해야 한다. 80 Plus Platinum 이상의 인증을 받은 Green IT에 적합한 전원 공급기를 제공해야 한다.
	관리	각 서버의 전원관리가 가능한 KVM 기능을 제공해야 한다. Virtual CD / File Mount 기능을 제공해야 한다. 시스템의 하드웨어적인 장애에 대한 모니터링 기능을 제공해야 한다. 물리적인 시스템에 대한 통합 모니터링 기능을 제공해야 한다.
	제품 안정성	각 부품별 Online 교체가 가능한 부품과 불가능한 부품을 명시하여 제시해야 한다. 각 부품의 대한 이중화 방안을 제시해야 한다. 고온환경 (최대 45도)에서 24시간 365일 운영이 가능해야 한다.

WEB서버	항목	내용
	폼팩터	산업표준 2U 크기를 제공해야 한다.
	CPU	x86 계열의 CPU를 장착해야 한다. 2 소켓 이상이 장착되어야 한다. 소켓당 10 core 이상이 지원되어야 한다.
	메모리	서버당 최대 메모리는 768GB 이상 장착되어야 한다. 메모리 타입은 최신의 DDR4 메모리를 지원해야 한다. 메모리 DIMM은 최소 24개 이상 이여야 한다. 메모리 DIMM 속도는 2133MHz 이상 이어야 한다. Advanced ECC 메모리 기능을 제공해야 한다.
	PCI 슬롯	기본 PCI 슬롯은 4개 이상, 최대 7개까지 제공해야 하며 모든 슬롯은 1GbE, 10GbE, Infiniband 등의 네트워크 카드 지원이 가능해야 한다.
	NIC	기본 4개의 1G NIC Port 가 내장되어 있어야 한다. 카드레벨 이중화를 지원해야 한다.
	내장 디스크	내장 디스크는 SAS/SATA/SSD를 지원해야 한다. 내장 디스크의 form factor 는 SFF (2.5”) 및 LFF (3.5”)를 모두 지원해야 한다. 기본 8개 베이 슬롯과 최대 26개까지 확장이 가능해야 한다. 하드웨어 기반의 RAID 콘트롤러를 장착해야 하며 Cache 메모리 사이즈는 기본 2GB, 최대 4GB를 지원해야 한다. Cache 메모리는 베터리 방식이 아닌 NAND-Flash 기반의 메모리를 사용해야 한다. 디스크 전면부에 디스크 activity, 상태 정보, 제거불가 LED등이 지원 되어야 한다.
	신기술	최대 3개 이상의 GPU 장착이 가능하여야 한다.
	전원	전원은 이중화를 지원해야 한다. 전력사용량에 대한 측정과 모니터링이 가능해야 한다. 80 Plus Platinum 이상의 인증을 받은 Green IT에 적합한 전원 공급기를 제공해야 한다.
	관리	각 서버의 전원관리가 가능한 KVM 기능을 제공해야 한다. Virtual CD / File Mount 기능을 제공해야 한다. 시스템의 하드웨어적인 장애에 대한 모니터링 기능을 제공해야 한다. 물리적인 시스템에 대한 통합 모니터링 기능을 제공해야 한다.
	제품 안정성	각 부품별 Online 교체가 가능한 부품과 불가능한 부품을 명시하여 제시해야 한다. 각 부품의 대한 이중화 방안을 제시해야 한다. 고온환경 (최대 45도)에서 24시간 365일 운영이 가능해야 한다.

부가서버	항목	내용
	폼팩터	산업표준 1U 크기를 제공해야 한다.
	CPU	x86 계열의 CPU를 장착해야 한다. 2 소켓 이상이 장착되어야 한다. 소켓당 8 core 이상이 지원되어야 한다.
	메모리	서버당 최대 메모리는 768GB 이상 장착되어야 한다. 메모리 타입은 최신의 DDR4 메모리를 지원해야 한다. 메모리 DIMM은 최소 24개 이상 이여야 한다. 메모리 DIMM 속도는 2133MHz 이상 이어야 한다. Advanced ECC 메모리 기능을 제공해야 한다.
	PCI 슬롯	PCI 슬롯은 4개 이상 제공해야 하며 모든 슬롯은 1GbE, 10GbE, Infiniband 등의 네트워크 카드 지원이 가능해야 한다.
	NIC	기본 4개의 1G NIC Port 가 내장되어 있어야 한다. 카드레벨 이중화를 지원해야 한다.
	내장 디스크	내장 디스크는 SAS/SATA/SSD를 지원해야 한다. 내장 디스크의 form factor 는 SFF (2.5”) 및 LFF (3.5”)를 모두 지원해야 한다. SFF디스크는 최대 10개, LFF 디스크는 최대 4개를 지원해야 한다. 하드웨어 기반의 RAID 콘트롤러를 장착해야 하며 Cache 메모리 사이즈는 기본 2GB, 최대 4GB를 지원해야 한다. Cache 메모리는 배터리 방식이 아닌 NAND-Flash 기반의 메모리를 사용해야 한다. 디스크 전면부에 디스크 activity, 상태 정보, 제거불가 LED등이 지원 되어야 한다.
	신기술	최대 2개 이상의 GPU 장착이 가능하여야 한다.
	전원	전원은 이중화를 지원해야 한다. 전력사용량에 대한 측정과 모니터링이 가능해야 한다. 80 Plus Platinum 이상의 인증을 받은 Green IT에 적합한 전원 공급기를 제공해야 한다.
	관리	각 서버의 전원관리가 가능한 KVM 기능을 제공해야 한다. Virtual CD / File Mount 기능을 제공해야 한다. 시스템의 하드웨어적인 장애에 대한 모니터링 기능을 제공해야 한다. 물리적인 시스템에 대한 통합 모니터링 기능을 제공해야 한다.
	제품 안정성	각 부품별 Online 교체가 가능한 부품과 불가능한 부품을 명시하여 제시해야 한다. 각 부품의 대한 이중화 방안을 제시해야 한다. 고온환경 (최대 45도)에서 24시간 365일 운영이 가능해야 한다.

RDBMS	내용
	ORACLE Standard edition 설치될 DB 서버 사양에 맞게 제안 도서관에서 운영중인 전자도서관 시스템과의 호환성을 고려

Ⅴ		운영 및 하자보수

□ 운영 및 장애 대처방안

○ 관리에 소요되는 인력과 비용을 최소화하며, 신뢰할 수 있는 양질의 시스템을 유지하기 위한 적합한 관리․운영방안을 제시하여야 한다.

○ 각종장비의 장애발생시 대응방안을 상세히 제시하여야 한다.

□ 하자보수 방안 및 참여인력 조건

○ 하자보수에 대한 기간․범위․방법․투입인력 등 구체적으로 제시하여야 한다.

- 하자보수기간은 검수완료 후 3년 이상으로 한다.

○ 하자보수는 수행체계를 갖추고 성실히 수행하여야 한다.

- H/W에 대한 유지보수 연락체계를 제시하야야 한다.

- 동일 건물 내에서 장비의 이동 및 부품(S/W 포함)의 장비 간 이전설치 작업도 포함한다.

- 각종 S/W의 새로운 Version 무상 Up-grade를 지원하여야 한다.

- 주요 부품의 공단 정보통신실 배치 등 장애발생시 대처방안을 구체적으로 제시하여야 한다.

○ 모든 시스템에 대하여 최신의 보안패치를 적용하고, 그 결과를 제출하여야 한다.

○ 시스템별 주요부품의 예비 량 확보방안을 구체적으로 제시하여야 한다.

□ 교육지원

○ 구축될 시스템을 효율적으로 운영할 수 있는 교육 방안을 제시하여야 한다.

- H/W 운영교육 등 분야별 교육계획을 제시하여야 한다.

- 교육 대상, 내용, 방법, 장소, 일정 등을 구체적으로 명시하여야 한다.

○ 교육은 전국 확대 업무개시 이전에 실시하여야 하고, 장애시 대응훈련 등 제반 교육을 포함하여야 한다.

○ 교육교재 제공

- 구축 시스템 활용을 위한 전산교육 및 학습매니저 업무 수행을 위한 교육 교재수량은 과 협의하여 제출한다.

○ 백업 및 복구 시나리오 메뉴얼 제공 및 교육

- 장애 및 데이터유실시 복구 시나리오 교육 및 메뉴얼 제공

□ 기술지원

○ 기술지원 방법 및 체계를 제시하여야 한다.

- 기술지원 조직, 내용, 방법 등 구체적으로 명시

○ 시스템 분야별 기술이전 계획을 제시하여야 한다.

- 분야별 기술이전 내용, 방법 등을 구체적으로 명시

○ 시스템 운용 및 유지보수에 필요한 지침서를 제공하여야 한다.

- 사용자․운용자 Manual, 응급조치Manual 등

○ 시스템 구축 이후에도 관련분야 정보기술에 대한 지속적인 정보제공과 기술자문을 지원하여야 한다.

□ 사업관리

○ 계약 후 즉시 개발 및 사업진행이 가능한 분야는 인력을 투입하여 내실 있는 사업이 될 수 있게 추진하여야 한다.

○ 계약 후 착수보고 이전이라도 협의에 의해 즉시 시스템을 도입․설치하고 업무분석과 개발에 착수하여야 한다.

○ 타 시스템 연동과 무관하게 설치 가능한 장비는 계약 후 즉시 설치하여 개발 및 분석이 진행할 수 있도록 하여야 한다.

○ 사업자는 삼육대학교의 승인 없이 사업의 전부를 제3자에게 하도급 할 수 없음

- 다만, 일부 하도급 시에는 의 승인을 받아야 한다.

○ 본 제안요청서에 명시되어있는 추진계획 및 장비도입수량, 응용시스템, 기반시설 등은  사정에 의하여 실제 사업추진 시 변경, 가감될 수 있으며 사업자는 가감된 부분의 정산에 적극 협조하여야 한다.

○ 제안요청서에 기재된 사업추진내용, 추진일정 등은 계획사항이며 삼육대학교의 사정에 따라 변경될 수 있다.

○ 삼육대학교에서 제공한 자료 및 정보에 대해서는 제안참여업체의 관계기관외 타 기관에 제공할 수 없다.

○ 사업자는 사업항목을 변경함으로써 삼육대학교에 유리하다고 판단될 경우에는 계약내용에 대한 변경을 제안할 수 있으며, 이 경우 삼육대학교의 승인을 받아야 한다.

○ 제안서 또는 계약서에 대한 해석상의 이견이 발생할 경우 삼육대학교의 해석을 우선으로 한다.

○ 본 사업을 수행할 추진조직, 투입인력 프로필과 단계별 인력투입계획(역할, 투입률 등)을 제시하며, 이 인력은 삼육대학교의 동의 없이 사업자 임의로 변경할 수 없다.

○ 삼육대학교는 참여인력이 사업수행상 부적당하다고 판단되거나 자격미달인 경우 사업자에게 교체를 요구할 수 있으며, 사업자는 적극 협조하여야 한다.

○ 본 사업의 업무범위는 제안요청서에 누락된 업무 또는 제안서에 제시하지 않는 업무도 상호협의에 의해 본 용역에 포함할 수 있다.

○ 사업수행시 필요한 사무기기(책상, 의자, PC, 노트북, 프린터 등)는 직접 공급, 사용하여야 한다.

○ 사업자는 계약진행 및 사업완료 후 하자보수기간 동안 삼육대학교에서 감사 등의 사유로 본 사업 이행에 관한 자료제출, 서류열람 등을 요구할 경우 이에 적극 협력하여야 한다.

○ 삼육대학교는 본 제안을 통하여 동 사업을 추진할 1개의 전담 사업자를 선정하며, 컨소시엄 구성 시 구성업체 중 대표하는 업체를 전담사업자로 하되 제안서에 공동수급 표준 협정서를 작성, 제출하여야 한다.

○ 사업의 내용을 검토하여 이 구체적으로 명시하지 않은 요청내용이라도 시스템 운영상 필요하거나, 도입되지 않으면 관리가 불편한 사항 등은 제안에 포함하여야 한다.

○ 삼육대학교에서 요청하지 않은 제품이라도 성능상 우수하거나 효율성이 검증된 제품이면 추가 제안할 수 있다.

□ 품질관리

○ 장비도입 및 사업진행 일정이 지연되어 품질향상에 지장을 줄 경우 세부시스템 단위별 세부수립 일정에 늦어진 일 수 만큼 배상하여야 한다.

○ 사업추진시 사업추진에 지장을 주는 예상치 못한 상태가 발생할 경우 상호협의에 의해 구성방안 혹은 제품을 변경할 수 있으나 사업자 부담으로 하며, 당초 제안한 제품보다 성능과 규격이 우수한 제품이어야 한다.

○ 사업자는 사업추진시 제안된 H/W보다 성능/비용 효과가 높은 신제품을 추천할 수 있으며, 추천제품에 대한 검증 및 제품 결정권은 삼육대학교에 있다.

Ⅵ		제안안내

1. 사업자 선정방식

□ 기본방침 및 적용규정

○ 입찰방법 : 일반경쟁입찰

○ 계약방법 : 협상에 의한 계약체결

2. 입찰서류 및 제안서 제출

□ 입찰참가 신청 서류

○ 입찰참가신청서(소정양식) 1부

○ 사업자등록증 사본 1부

○ 신용평가등급 확인서 1부

○ 사용인감 및 인감증명서 각 1부

○ 법인 등기부등본(법인인 경우) 1부

○ 최근 3년 이내 구출 실적 서류

○ 재직증명서 또는 위임장  1부

○ 제조사 기술지원 확약서 1부

○ 기타 입찰참가 자격을 증명하는 서류

○ 물품세부규격 제안요구서 7부.

○ 가격 입찰서 및 내역서(기본사양포함, 밀봉, 날인) 1부

□ 가격입찰서 및 제안서제출과 효력

○ 가격입찰서는 도입장비 기본사양 목록표의 기본사양이 모두 포함되어야 하고 제안금액에 날인 후 밀봉하여 제출한다.

○ 제출된 구체적인 실행계획서 및 제안서가 적합한 최저가 업체를 우선협상 대상자로 한다.

○ 제출된 제안서의 내용은 주관기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주한다.

○ 제안서에 누락된 내용 등이 향후 사업추진에 반드시 필요하다고 판단될 경우에는 계약자와 삼육대학교와 합의에 따라 수정되거나 추가 될 수 있으며, 변경되거나 추가된 사항은 제안서와 동일한 효력을 가진다.

○ 제안요청서 및 제안서 등에 명시된 내용의 해석이 서로 다를 경우 상호 협의하여 결정하며 협의가 성립되지 않을 경우에는 삼육대학교가 결정권을 갖는다.

○ 제안요청서 및 제안서 등에 명시된 상용프로그램은 향후 종합학사개발과 종합학사운영을 위한 고가용, 고효율을 위해서 협상을 할 수 있다.

○ 제반 문의사항은 문서로 접수하여야 하며 전화, 구술 등 기타 방법에 의한 것은 답변의 의무가 없으며 효력이 없다.

○ 본 제안요청서의 내용은 제안서제출이외의 다른 목적으로 사용할 수 없다.

3. 입찰 및 제안서 평가

□ 입찰 방법

○ 평가항목

- 입찰평가 : 삼육대학교 제안요구사양을 충족하는 제품으로 최저가로 결정한다.(제안요구사양 미적합 시 우선협상 제외)

- 입찰가격 : 모든 금액은 부가가치세 포함금액으로 산정한다.

□ 제안서 평가방법

○ 평가방법

- 주관적 평가는 삼육대학교에서 “입찰위원회”를 구성하여 제안서 내용에 대한평가 및 심사를 실시함

- 제안서 평가에 있어 필요한 서류가 첨부되지 않았거나, 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용에 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완을 요구 할 수 있음

- 제안사는 평가에 대한 요구사항을 성실하게 반영해야 하며 제안사 잘못으로 누락한 경우에는 어떠한 이의를 제기 할 수 없다.

4. 기타

□ 제안요청서 및 입찰공고 등에 포함되지 않은 사항은「협상에 의한 계약 체결기준」등 을 따른다.

□ 삼육대학교는 본 제안요청서 등에 포함되어 있는 정보의 정확성을 기하였으나, 제안사에서는 삼육대학교가 제시한 정보들의 정확성에 대해 스스로 확인할 것을 권고함.

Ⅶ		유의사항

□ 제안사는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대해 제3자에게
누설하여서는 안되며, 발주기관이 요구하는 보안사항을 철저히 준수해야 함

□ 제안사가 제출한 모든 자료 및 문서는 제안사의 권익 보호를 위하여 외부에
공개되지 않음을 원칙으로 하며, 본 제안을 위해 소요되는 비용은
입찰참가자의 부담으로 함

□ 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수
있으며, 입찰참가자는 이에 응하여야 함

□ 사업추진 중 발생하는 전문가 자문 등 제반 부대비용은 제안사가 부담함

□ 제안업체는 본 사업을 이행함에 있어서 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허
등에 대해 일체의 하자가 없도록 조치하여야 함

□ 사업발주기관은 제안요청서나 기타 첨부 자료상의 오류나 누락에 대해
책임지지 않음

□ 제안사가 제안한 제품에 관하여 국내․외 지식재산권과 관련하여 발생하는 모든 민․형사상의 책임은 제안사에 있음

□ Warranty 기간 내 시스템에 장애, 이상 발생 시 사건접수 후 최단시간 내에
현장에 도착하여 장애 조치 등 신속하게 대응하여야 함

□ 구축기간 동안 작성된 산출물 및 완료보고서를 문서로 제출하여야 함