위험물 저장소 운영 지침

위험물의 반입 및 반출 절차

1) 각 연구실 또는 학과별로 위험물(화학물질) 구입

2) 위험물(제4류 인화성 액체) 보관 의뢰 (전화(3467)로 의뢰)

3) 인수인계(반입)

4) 저장

5) 반출 의뢰 (전화(3467)로 의뢰)

6) 인수인계(반출)

2. 보관 의뢰

1) 보관(반입) 의뢰는 전화(3467)로 신청한다.

2) 인수인계시 위험물반입의뢰전표를 제출한다.

3) 보관가능한 위험물

구분	종류	대표물질예시	특징
제1석유류	비수용성	아세톤, 휘발유, 벤젠	인화점21℃ 미만
	수용성	알코올류	인화점21℃ 미만
제2석유류	비수용성	등유, 경유	인화점21℃ 이상~ 70℃ 미만
	수용성	아세트산등	인화점21℃ 이상~ 70℃ 미만
제3석유류	비수용성	중유	인화점70℃ 이상~ 200℃ 미만
	수용성	글리세린, 페놀등	인화점70℃ 이상~ 200℃ 미만
제4석유류	-	윤활유, 트랜스오일등	인화점200℃ 이상, 비점낮음
특수인화물	-	디에틸에테르, 이황화탄소등	인화점–20℃ 이하, 끓는점40℃ 이하
알코올류	-	메탄올, 에탄올, 프로판올등	탄소 1개이상 알코올, 수용성
동식물유류	-	건성유(아마인유등), 반건성유(콩기름등), 불건성유(올리브유등)	자연발화·자연 가열 우려 있음

3. 반출 의뢰

1) 반출의뢰는 전화(3467)로 신청한다.

2) 인수인계시 위험물반출의뢰전표를 제출한다.

위험물 보관 의뢰 전표
의뢰일자: 년 월 일		접수번호:
학 과 명:
연구실/실험실명: (제 과학관/실습관 호)
전화번호:
종 류	의 뢰 량		비 고
계
위험물 이동시 유출되지 않도록 밀봉되어 있어야 하며, 보관의뢰 후 6개월이 넘어서 사용하지 않을 경우에 임의로 폐기될 수 있습니다.
의뢰자(조교/대학원생/연구원): (인) 연구실 안전관리책임자(교수): (인)
담당자(위험물안전관리자) 확인: (인)

위험물 반출 의뢰 전표
의뢰일자: 년 월 일		접수번호:
학 과 명:
연구실/실험실명: (제 과학관/실습관 호)
전화번호:
종 류	의 뢰 량		비 고
계
실험에 필요한 최소한의 양만 반출하고 실험 후 남은 위험물은 위험물저장소 에 보관할 수 있도록 합니다.
의뢰자(조교/대학원생/연구원): (인) 연구실 안전관리책임자(교수): (인)
담당자(위험물안전관리자) 확인: (인)