유무선 기반 셀(Cell) 네트워크 구축사업

1. 사업개요:

삼육대학교 내에 20개 건물 및 외부 지역 네트워크 셀 기반 시스템 구축 및 관리 라이브러리 제공.

2. 사업 기간: 2011년 7월 25일 ~ 2011년 8월 25일

3. 공사 내용:

- 삼육대학교 내의 총 20개의 건물 각층 내부 및 사무실, 강의실에  셀 기반 시스템 설치

- 삼육대학교 외부 지역 (광장 지역, 휴식 공간 지역) 고성능 셀 기반 시스템 설치

4. 세부내용:

- 모든 셀 기반 시스템이 중앙에서 컨트롤 가능하도록 셀 기반 시스템 제어 라이브러리를 제공 하여야 함 (소켓 통신 방식을 이용함)

- 셀 기반 시스템 트래픽 정보가 중앙 서버에서 확인 가능하도록 설계 된 AP 이어야 함

- 대역폭은 최소 10M부터 100M 까지 동적 연동이 가능한 셀 기반 시스템 이어야 함

- 외부 형일 경우 방수 및 방한이 되어야 함.

- 설치에 필요한 UTP Cable과 전기선이 사업비에 포함 됨

5. 납품 시스템:

- 유무선 통합 셀 기반 시스템

- 셀 기반 시스템 대역 통신 안테나

- 시스템 거치 투명박스

- 스위칭 허브

- UTP Cable

- 전기선

6. 납품시스템 성능 및 구성:

제품	개수	성능 및 구성
유무선 통합 공유기	2000	방화벽 기능 내장, 전체 토달 관리를 위한 소켓 통신 제어 라이브러리 제공, 네트워크 대역폭 컨트롤
대역 통신 안테나	2000	반경 500M에서 고대역 수신을 유지 하는 안테나
시스템 거치 박스	2000	셀 기반 시스템 장착 BOX 외부 박스 경우 방수 기능 포함 되어야 함
스위칭 허브	20	동시 200개의 스위칭이 가능 한 단개 품목 또는 다중 품목 셋트 20개
UTP 케이블, 전기선		건물 당 각각 약 1000m (총 20개 건물)

- 상기 시스템을 삼육대학교 정보전산원이 제안하는 방법으로 설치공사를 함

7. 기타 제반 사항

- 최저가 우선, 기업의 역량을 우선으로 판단.

- 용역 작업 비용은 용역이 완결 되었을 경우 일괄 지급함

- 교내에 선정된 비용과 제안 비용이 일치 하지 않을 경우 유찰 될 수 있음.