2012년도 삼육대학교

미래관 e-강의실 구축  시방서

8월

목    차

제1장        일반 사항

제2장        특기 사항

제3장        기기의 사양

제 1 장  일반 사항

1. 목 적

본 시방서는 삼육대학교 미래관 e-강으실 구축 및 전자교탁 시스템 구매의 제작, 납품, 설치와 그 외 제반 사항에 관하여 기본적으로 지켜야 할 일반사항과 중요한 기술적 특기사항을 규정하여 제반 설비의 최대 목표치에 이를 수 있도록 함을 그 목적으로 한다.

2. 적용 범위

2.1 삼육대학교 미래관 e-강으실 구축 및 전자교탁 시스템 구매, 제작, 납품, 설치

3. 관련 법규

3.1 한국공업 표준 규격

3.2 정보통신 공사업법

3.3 전기설비 및 기술기준령

3.4 산업안전 관리법

3.5 기타 관련 법규

4. 입찰참가 자격

아래 각 호에 해당하는 자로서  계약에 관한 법률 시행령  제13조 및 동법 시행규칙    제14조에 의한 자격 요건을 갖추고 주된 영업소가

4.1 서울시, 경기도, 인천지역에 소재한 업체로서

4.2 정보통신공사업 면허 업체

<보통신공사법에 의한 정보통신공사업 등록증 및 면허증 사본 제출>

4.3 입찰공고일 기준으로 최근 1년 이내에 대학 및 종합대학교에 동 입찰과 관련된

품목이 단일건으로  금200,000,000원(금 이억원, VAT포함) 이상인 업체

<입찰참가신청 시 실적증명서 원본제출>

5. 설치 범위

5.1 계약 도서 상의 제반 기자재에 대한 공급 및 설치

5.2 계약 도서 상의 제반 기자재에 대한 시험 및 조정

5.3 설치 완료된 기자재의 운용 교육

5.4 설치 완료 후 2년간 품질 보증 및 책임 유지 보수

5.5 기타 계약상의 시방 준수

6. 설계의 변경

6.1 관계 법규 개정으로 인한 설계의 변경

6.2 현장여건 및 관련 공사 계획 변경에 따른 설계의 변경

6.3 발주 처 요구에 의한 설계 변경

7. 계약자 제출 서류

7.1 계약자는 승인용도면 및 사양 서류를 계약 후 책임 감독관과 협의한 기한 내 에 제출하여 승인을 받은 후 제작 설치한다.

7.2 승인용 서류를 제출하여 발주 측의 이견이 발생하였을 경우 10일 이내에 재작성하여 즉시 제출한다.

7.3 발주자가 승인한 사항이라도 하자 및 오류 또는 불분명한 부분이 발생하였을 경우 이에 필요한 부대 비용은 계약자의 부담으로 한다.

7.4 특별한 사유 없이 서류의 제출 지연으로 인한 제반 문제 발생 시 계약자가 모든 책임을 감수하여야 하며 발주자는 이에 대한 조치를 취할 수 있다.

8. 납품 설치 및 검사

8.1 설치에 필요한 제반 기자재의 납품은 설비 책임 감독관의 입회 하에 적정성 여부의 확인 절차를 거친 후 납품 설치하여야 한다.

8.2 계약자는 납품 자재의 운반 및 설치 시 모든 기자재의 파손 및 손실이 발생하지 않도록 주의하여야 하며 이상 발생 시 신속한 조치를 취하여 공정에 차질이 없도록 하여야 한다.

8.3 검사는 다음 사항에 의거하여 구분하며 불합격 판정된 물품은 신속히 교체한다.

① 납품 전      : 시공사 자체 동작, 성능 시험 및 외관 구조 검사

② 납품 설치 시 : 승인 내역에 의한 수량 및 특성, 외관 검사

③ 최종 검사    : 현장 설치 상태, 수량, 제반 설비의 연계 동작 및 성능 시험

8.4 납품 및 검사 시 필요한 서류는 다음과 같다

① 승인 도면 및 내역서

② 최종 시공 설치 도면

③ 최종 검사 전 까지 자재 반입 및 현장 설치 상태를 촬영한 칼라 사진 및 CD 파일

9. 준공 및 제출 서류

9.1 납품 및 설치 완료 후 규정된 제반 검사에 이상이 없을 시 준공으로 처리한다.

9.2 제출 서류 : 준공계, 최종 설치 완료된 준공도면, 사용 설명서

10. 하자의 보증

10.1 설치 시공자는 준공 후 2년간 기술사양서에 규정하는 품질을 보증하여야 하며 책임 유지 보수를 시행하여 최상의 운용 환경을 제공하여야 한다.

10.2 설치 시공자는 다음 사항에 대한 하자가 발생하였을 경우 원인 분석과 함께 책임을 지고 신속하게 무상 수리 또는 교체하여야 한다.

① 원자재의 불량으로 인한 하자 발생

② 제작 기술의 불량으로 인한 하자 발생

③ 설치 시공의 불량으로 인한 하자 발생

④ 기타 유지 보수, 시험 등 부주의로 인한 장비의 파손 및 하자 발생

11. 기기의 운용 교육

11.1 설치 시공자는 본 설비의 운용 방법 및 주의 사항 등 운용 자에게 충분한 교육을 실시하여 최적의 기기 운용 기법을 발휘할 수 있도록 한다.

11.2 차후 장비의 부가 사용에 따른 연결 방법 및 기기의 수명 연장을 위한 관리 방법 등 필요한 사항을 교육하여야 한다.

12. 기타 사항

12.1 설치 시공자는 안전사고 방지에 만전을 기하여 인명 및 시설물의 피해를 사전에 방지할 수 있도록 한다.

12.2 적용 법령 및 상호 일치하지 않는 사항 또는 타 설비와의 관계에 대하여 협의가 필요한 경우 쌍방 협의하여 발주자의 의견에 따른다.

제 2 장  특기 사항

1. 설비의 개요

본 시스템은 삼육대학교 미래관 e-강의실 구축 및 전자교탁 시스템을 설치하여 강의실내에 고품질의 음성 및 영상을 확보 할 수 있어야 하며 강의실별로 별도의 스피커 위치를 배치하여 대응할 수 있도록 구성하여야 하며 강의실에 맞도록 시스템을 구축하여야 한다.

2. 강의실 전자교탁 시스템

2.1 전자교탁의 경우 지정 디자인에 한하며, 전면에 학교 로고 부착을 한다.

2.2 전자교탁은 19“ RACK형으로 되어, 장비의 수납이 용이하여야 한다.

2.3 상판의 모니터는 LCD모니터로 장착하여, 수업에 용이한 기능을 하여야 한다.

2.2 엠프인 경우 충분한 음량을 낼 수 있도록 장비를 셋팅하여야한다.

2.3 스피커의 설치시 지향각에 대한 충분한 검토를 하여야 하며 설치 완료후 음압분포도가 적절하게 분포하도록 설치하여야 한다.

2.6 부품은 신제품이여야 하며 성능을 유지할 수 있도록 한다.

2.7 신규 설치되는 스피커의 케이블은 새로이 포설하여 연결하여야 하며 강의실 전면  전자교탁으로 들어가 음향 기기와 연결한다.

2.8 각 제품에 카탈로그 2매씩 제출하여야 하며 제품에 기본사양에서 사양이 제거

되어서는 안되며 추가 사양인 경우는 같은 회사의 제품이어야 한다.

<단, 제조가 되지 않은 제품은 제외>